

TODO
====


Projekt
-------

### Bug

None

### TODO

Gesamtstruktur 

### In Arbeit

Versionierung verbessern
Unterscheidung zwischen "redline" und engineering version

### Erledigt

None


Dokumentation
-------------

### Bug

None

### TODO

Alles!

Abstraktion checken
Schaltplan und Leiterplatte
Entwurf?
Gesamtsystem?
Veröffentlichung als Wikitext
Umstellung auf CommonMark
Zubehörliste?

### In Arbeit

Programmiererdokumentation

### Erledigt

None


Hardware
--------

### Bug

None

### TODO

Warenkörbe umbenennen und neu aufteilen

### In Arbeit

Konkreten Aufbau ICL7660 testen und messen - 10 µF passen

Finaler check der Bauteilliste
DRC durchführen
Maßefläch Platinenunterseite

Klinkeverzweiger auf die sonstige Materialliste AVK 214 AVK 105
Drehencoder ca. 1mm nach vorne rücken
Materialliste Drehknopf + Schrauben für DMX
Bestellliste anpassen für geänderte Bauteile
Passiver Tiefpass zum AVR hin (Kommt nicht)
1µF C_F, dafür der C_AV mit 22 µF
Testpin für das Serielle Signal. (Kein Testpin)
kleinere Elkos (63V)
Verstärker mit 2x 22k Eingangswiderstand statt 2x 100k
Zwischenverstärkung 5x
Invertierenden Verstärker falsch aufgebaut
Bauform für R1 und R2 am Besten 1206
LEDs verpolt
Dünnere Leiterbahnen zum LED-Balken
Erhebliche Störungen vom ICL7660 auf -5V
Filter mit A- oder B-Kurve verschüttet gegangen (82 nF-> 68nF)

XLR-Stecker/Buchse: was ist richtig?
Bestellung mit 1mm-Lötstiften statt 1,3mm
Plazierung Klemmleiste X4
Freiraum Poti R1 und Elko C7 (SM 10/16RAD verwenden?)
Plazierung (drehen?) und Bohrung Gegentaktdrossel
Gegentaktdrossel Beschriftung (erledigt) falsch oder Bestellliste (offen)
Falsche Maße Klinke: Loch, Breite, Länge oder falsche Buchse (falsche Buchse, Bestellliste)
Nur ein Taster (Layout, Bestellliste)
C1 und C2 als Kerko X7 SMD 1210
2x Testpins
Evnetuell Cinchbuche? Nein!
http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_03_wyy.htm
http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_03_vkk.htm
Moosgummi-Füße

### Erledigt

None


Software
--------

### Bug

None

### TODO

* Erweiterte Umsetzung mit Watchdog, EEPROM und erweiterten Betriebsarten.
* Testen
* Ausschalten nach 10-Minuten 


Mechanik
--------

### Bug

### TODO

Mehr selbstklebende Kabelsockel

### In Arbeit

Selbstklebender Montagesockel
Standfuß


Entwurf
-------

None
