Diese Anleitung beschreibt wie man selektive EEPROM Updates erzuegen kann:

1.) AVRootloader.exe starten und AVR mit RS232 verbinden, es wird vorausgesetzt das auf diesem AVR schon der Bootloader läuft
2.) EEPROM aus dem AVR auslesen über Page "EEPROM Content" und Button "read from Device"
3.) nun im HEX Editor die Zellen die man ändern möchte mit neuen Werten modifizieren
4.) nun mit der Maus alle Speicheraddressen die man updaten möchte markieren (schwarz)
5.) rechten Mausklick in den Editor und im Popupmenu "select Cells" auswählen, danach sollten alle markierten Bereiche rot hervorgehoben sein
6.) wiederhole Schritt 5.) je nach Bedarf
7.) auf Button "save to File" drücken und *.EEP Datei auswählen
8.) fertig, die EEP Datei enthält nun nur die vorher markierten Speicherzellen, sie kann nun auf der ersten Page der Software ausgewählt werden,
    von dort direkt im AVR gespeichert werden oder als verschlüsselte ACY-Datei kompiliert werden (siehe: Howto use Encryption.txt)

This ReadMe describe how to make selective EEPROM updates:

1.) start AVRootloader.exe und connect to AVR trough RS232, on AVR is installed my Bootloader
2.) read EEPROM from AVR, go to Page "EEPROM Content" an click button "read from Device"
3.) now edit in HEX window some cells
4.) select some cells (SHIFT + Mouse) in range, bcomes black selected
5.) right mouseclick to open popupmenu, click "select Cells", now selected cells are red marked (font)
6.) repeat steps 4. and 5. with some other cells
7.) click button "save to file" and select a EEP file or input a new filename
8.) ready, now the save EEPR file includes only the EEPROM cells wich was selected, programming this EEP file on the first page will only write this 
    content into AVR EEPROM. Iff you want it you can compile an encryted ACY file wich contains this EEPROM data, press button "compile".

Gruß Hagen