<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<description>Generated from &lt;b&gt;ea.brd&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="EA_DOGM128">
<description>&lt;b&gt;EA DOGM128-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 128x64 Pixel inkl.Kontroller (ST 7565R)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EA_DOGM128_BACKLIGHT">
<description>&lt;b&gt;EA DOGM128-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;mit LED-Beleuchtung EA LED55X46-xxx&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 128x64 Pixel inkl.Kontroller (ST 7565R)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EA_DOGM132">
<description>&lt;b&gt;EA DOGM128-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 132x32 Pixel inkl.Kontroller (ST 7565R)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EA_DOGM132_BACKLIGHT">
<description>&lt;b&gt;EA DOGM128-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;mit LED-Beleuchtung EA LED55X31-xxx&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 132x32 Pixel inkl.Kontroller (ST 7565R)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EA_TOUCH-CON">
<description>&lt;b&gt;EA WF100-04S&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NULLKRAFTSTECKER FÜR TOUCH, BOTTOM CONTACT&lt;br&gt;
Raster 1,0 mm&lt;br&gt;
Electronic Assembly DOG Touchscreen Connector</description>
</package>
<package name="EA_DOGM16X-A">
<description>&lt;b&gt;EA DOM081x-A / EA DOGM162x-A / EA DOGM163x-A&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Textdisplays COG (1x8/2x16/3x16 Zeichen) inkl.Kontroller (ST 7036)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EA_DOGXL160">
<description>&lt;b&gt;EA DOGXL160-7&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 160x104 Pixel inkl.Kontroller (UC1610)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EA_LOGO">
<description>&lt;b&gt;EA - Electronic Assembly&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Logo</description>
</package>
<package name="EA_DOGM16X-A_BACKLIGHT">
<description>&lt;b&gt;EA DOM081x-A / EA DOGM162x-A / EA DOGM163x-A&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;mit LED-Beleuchtung EA LED55X31-xxx&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Textdisplays COG (1x8/2x16/3x16 Zeichen) inkl.Kontroller (ST 7036)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EA_DOGM204-A_BACKLIGHT">
<description>&lt;b&gt;EA DOGM204x-A&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;mit LED-Beleuchtung EA LED66X40-xx&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Textdisplays COG (4x20 Zeichen) inkl.Kontroller (SSD1803A)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EA_DOGM204-A">
<description>&lt;b&gt;EA DOGM204x-A&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Textdisplays COG (4x20 Zeichen) inkl.Kontroller (SSD1803A)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EA_DOGS102_BACKLIGHT">
<description>&lt;b&gt;EA DOGS102-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;mit LED-Beleuchtung EA LED39X41-xx&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 102x64 Pixel inkl.Kontroller (UC1701)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EA_DOGS102">
<description>&lt;b&gt;EA DOGS102-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 102x64 Pixel inkl.Kontroller (UC1701)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EA_DOGL128_BACKLIGHT">
<description>&lt;b&gt;EA DOGL128-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;mit LED-Beleuchtung EA LED68X51-xxx&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 128x64 Pixel inkl.Kontroller (ST 7565R)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EA_DOGL128">
<description>&lt;b&gt;EA DOGL128-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 128x64 Pixel inkl.Kontroller (ST 7565R)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EA_DOGM240_BACKLIGHT">
<description>&lt;b&gt;EA DOGM240-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;mit LED-Beleuchtung EA LED94X40-xx&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 240x64 Pixel inkl.Kontroller (UC1611s)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EA_DOGM240">
<description>&lt;b&gt;EA DOGM240-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 240x64 Pixel inkl.Kontroller (UC1611s)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EA_DOGXL160_BACKLIGHT">
<description>&lt;b&gt;EA DOGXL160-7&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;mit LED-Beleuchtung EA LED78X64-xxx&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 160x104 Pixel inkl.Kontroller (UC1610)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EA_DOGXL240_BACKLIGHT">
<description>&lt;b&gt;EA DOGXL240-7&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;mit LED-Beleuchtung EA LED94x67-xxx&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 240x128 Pixel inkl.Kontroller (UC1611s)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EA_DOGXL240">
<description>&lt;b&gt;EA DOGXL240-7&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 240x128 Pixel inkl.Kontroller (UC1611s)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="TSOT-23-5">
<description>TSOT-23-5</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="EA_DOGX_ST7565">
<description>&lt;b&gt;EA DOGM128-6 / DOGM132-5 / DOGL128-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 128x64 Pixel inkl.Kontroller (ST 7565R)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
<pin name="!CS1B" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!RST" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="CAP1N" direction="pas"/>
<pin name="CAP1P" direction="pas"/>
<pin name="CAP2N" direction="pas"/>
<pin name="CAP2P" direction="pas"/>
<pin name="CAP3P" direction="pas"/>
<pin name="SCL" direction="in" function="clk"/>
<pin name="SI" direction="in"/>
<pin name="V0" direction="pwr"/>
<pin name="V1" direction="pwr"/>
<pin name="V2" direction="pwr"/>
<pin name="V3" direction="pwr"/>
<pin name="V4" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDD2" direction="pwr"/>
<pin name="VOUT" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@26" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@33" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="EA_DOG_BACKLIGHT_2LED">
<description>&lt;b&gt;EA DOG Displays - Backlight 2 LED / 4 Anschlüsse&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Hintergrundbelecuhtung für EA DOG Displays&lt;br&gt;
2 LEDS / RGB / 4 Anschlüsse&lt;br&gt;
Electronic Assembly DOG</description>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
<pin name="C2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="EA_DOG_BACKLIGHT_3LED">
<description>&lt;b&gt;EA DOG Displays - Backlight 3 LED / 6 Anschlüsse&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Hintergrundbelecuhtung für EA DOG Displays&lt;br&gt;
3 LEDS / RGB / 6 Anschlüsse&lt;br&gt;
Electronic Assembly DOG</description>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="A3" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="C3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="EA_TOUCH-CON">
<description>&lt;b&gt;EA WF100-04S&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NULLKRAFTSTECKER FÜR TOUCH, BOTTOM CONTACT&lt;br&gt;
Raster 1,0 mm&lt;br&gt;
Electronic Assembly DOG Touchscreen Connector</description>
<pin name="BOTTOM" direction="pas"/>
<pin name="GND@0" direction="pas"/>
<pin name="GND@1" direction="pas"/>
<pin name="LEFT" direction="pas"/>
<pin name="RIGHT" direction="pas"/>
<pin name="TOP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="EA_DOGM16X-A">
<description>&lt;b&gt;EA DOM081x-A / EA DOGM162x-A / EA DOGM163x-A&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Textdisplays COG inkl.Kontroller&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
<pin name="CAP1N"/>
<pin name="CAP1P"/>
<pin name="!CSB" function="dot"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="E"/>
<pin name="PSB"/>
<pin name="R/!W"/>
<pin name="!RESET" function="dot"/>
<pin name="RS"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VIN"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="EA_DOGM204-A">
<pin name="V2"/>
<pin name="V3"/>
<pin name="IM1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="E"/>
<pin name="IM2"/>
<pin name="R/!W"/>
<pin name="!RESET" function="dot"/>
<pin name="RS"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="V0"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="V1"/>
<pin name="V4"/>
</symbol>
<symbol name="EA_DOGX_UC1610">
<description>&lt;b&gt;EA DOGXL160-7&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 160x104 Pixel inkl.Kontroller (UC1610)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
<pin name="!CS0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!RST" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CD" direction="in"/>
<pin name="BM0" direction="pas"/>
<pin name="D6" direction="pas"/>
<pin name="SCK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="SDA" direction="in"/>
<pin name="VB1-" direction="pwr"/>
<pin name="VB1+" direction="pwr"/>
<pin name="VB0-" direction="pwr"/>
<pin name="VB0+" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDD2/3" direction="pwr"/>
<pin name="VLCD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="CAT4238">
<description>&lt;b&gt;CAT4238 High Efficiency 10 LED Boost Converter&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
CAT4238 constant current DC/DC step-up converter for driving LEDs&lt;br&gt;
Drives High Voltage LED strings (38V)&lt;br&gt;
Up to 87% Efficiency&lt;br&gt;
http://onsemi.com&lt;br&gt;
http.//www.catsemi.com</description>
<pin name="!SHDN"/>
<pin name="VIN" direction="pwr"/>
<pin name="SW"/>
<pin name="FB"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="EA_DOGX_US1611S">
<description>&lt;b&gt;EA DOGM240-6 / DOGXL240-7&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 240x64 / 240x128 Pixel inkl.Kontroller (UC1611s)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
<pin name="!CS0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!RST" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CD" direction="in"/>
<pin name="BM0" direction="pas"/>
<pin name="D13" direction="pas"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="SI" direction="in"/>
<pin name="VB1-" direction="pwr"/>
<pin name="VB1+" direction="pwr"/>
<pin name="VB0+" direction="pwr"/>
<pin name="VA1-" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@31" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@32" direction="pwr"/>
<pin name="CS1" direction="in"/>
<pin name="VA1+" direction="pwr"/>
<pin name="VA0-" direction="pwr"/>
<pin name="VA0+" direction="pwr"/>
<pin name="VB0-" direction="pwr"/>
<pin name="VLCD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="EA_DOGX_UC1701">
<description>&lt;b&gt;EA DOGS102-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 102x64 Pixel inkl.Kontroller (UC1701)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
<pin name="!CS0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!RST" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CD" direction="in"/>
<pin name="SCK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="SDA" direction="in"/>
<pin name="VB1-" direction="pwr"/>
<pin name="VB1+" direction="pwr"/>
<pin name="VB0-" direction="pwr"/>
<pin name="VB0+" direction="pwr"/>
<pin name="VDD2/3" direction="pwr"/>
<pin name="VDD1" direction="pwr"/>
<pin name="VLCD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@20" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@21" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="EA_LOGO">
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="EA_DOGM128-6" prefix="LCD" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;EA DOGM128-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;mit LED-Beleuchtung EA LED55X46-xxx&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 128x64 Pixel inkl.Kontroller (ST 7565R)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
<gates>
<gate name="BL" symbol="EA_DOG_BACKLIGHT_3LED"/>
<gate name="G$1" symbol="EA_DOGX_ST7565"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_DOGM128">
<connects>
<connect gate="BL" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="BL" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="BL" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="BL" pin="C1" pad="18"/>
<connect gate="BL" pin="C2" pad="19"/>
<connect gate="BL" pin="C3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!CS1B" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1N" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1P" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP2N" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP2P" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP3P" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="V0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="V1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="V2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="V3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="V4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@33" pad="33"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-BACKLIGHT" package="EA_DOGM128_BACKLIGHT">
<connects>
<connect gate="BL" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="BL" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="BL" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="BL" pin="C1" pad="18"/>
<connect gate="BL" pin="C2" pad="19"/>
<connect gate="BL" pin="C3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!CS1B" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1N" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1P" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP2N" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP2P" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP3P" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="V0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="V1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="V2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="V3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="V4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@33" pad="33"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_DOGM132-5" prefix="LCD" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;EA DOGM128-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;mit LED-Beleuchtung EA LED55X31-xxx&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 132x32 Pixel inkl.Kontroller (ST 7565R)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
<gates>
<gate name="BL" symbol="EA_DOG_BACKLIGHT_2LED"/>
<gate name="G$1" symbol="EA_DOGX_ST7565"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_DOGM132">
<connects>
<connect gate="BL" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="BL" pin="A2" pad="20"/>
<connect gate="BL" pin="C1" pad="2"/>
<connect gate="BL" pin="C2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!CS1B" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1N" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1P" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP2N" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP2P" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP3P" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="V0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="V1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="V2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="V3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="V4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@33" pad="33"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-BACKLIGHT" package="EA_DOGM132_BACKLIGHT">
<connects>
<connect gate="BL" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="BL" pin="A2" pad="20"/>
<connect gate="BL" pin="C1" pad="2"/>
<connect gate="BL" pin="C2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!CS1B" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1N" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1P" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP2N" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP2P" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP3P" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="V0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="V1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="V2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="V3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="V4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@33" pad="33"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_TOUCH-CON" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;EA WF100-04S&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NULLKRAFTSTECKER FÜR TOUCH, BOTTOM CONTACT&lt;br&gt;
Raster 1,0 mm&lt;br&gt;
Electronic Assembly DOG Touchscreen Connector</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_TOUCH-CON"/>
</gates>
<devices>
<device name="-WF100-04S" package="EA_TOUCH-CON">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BOTTOM" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@0" pad="GND@0"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="GND@1"/>
<connect gate="G$1" pin="LEFT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RIGHT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TOP" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_DOGM16X-A">
<description>&lt;b&gt;EA DOM081x-A / EA DOGM162x-A / EA DOGM163x-A&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;mit LED-Beleuchtung EA LED55X31-xxx&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Textdisplays COG inkl.Kontroller&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_DOGM16X-A"/>
<gate name="BL" symbol="EA_DOG_BACKLIGHT_2LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_DOGM16X-A">
<connects>
<connect gate="BL" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="BL" pin="A2" pad="20"/>
<connect gate="BL" pin="C1" pad="2"/>
<connect gate="BL" pin="C2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!CSB" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1N" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1P" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PSB" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="27"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-BACKLIGHT" package="EA_DOGM16X-A_BACKLIGHT">
<connects>
<connect gate="BL" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="BL" pin="A2" pad="20"/>
<connect gate="BL" pin="C1" pad="2"/>
<connect gate="BL" pin="C2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!CSB" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1N" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1P" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PSB" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="27"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_DOGM204-A">
<description>&lt;b&gt;EA DOGM204x-A&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;mit LED-Beleuchtung EA LED66X40-xx&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Textdisplays COG inkl.Kontroller&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_DOGM204-A"/>
<gate name="BL" symbol="EA_DOG_BACKLIGHT_3LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_DOGM204-A">
<connects>
<connect gate="BL" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="BL" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="BL" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="BL" pin="C1" pad="20"/>
<connect gate="BL" pin="C2" pad="21"/>
<connect gate="BL" pin="C3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="IM1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="IM2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="V0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="V1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="V2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="V3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="V4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-BACKLIGHT" package="EA_DOGM204-A_BACKLIGHT">
<connects>
<connect gate="BL" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="BL" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="BL" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="BL" pin="C1" pad="20"/>
<connect gate="BL" pin="C2" pad="21"/>
<connect gate="BL" pin="C3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="IM1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="IM2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="V0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="V1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="V2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="V3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="V4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CAT4238">
<description>&lt;b&gt;CAT4238 High Efficiency 10 LED Boost Converter&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
CAT4238 constant current DC/DC step-up converter for driving LEDs&lt;br&gt;
Drives High Voltage LED strings (38V)&lt;br&gt;
Up to 87% Efficiency&lt;br&gt;
http://onsemi.com&lt;br&gt;
http.//www.catsemi.com</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CAT4238"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!SHDN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_DOGXL160-7">
<description>&lt;b&gt;EA DOGXL160-7&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;mit LED-Beleuchtung EA LED78X64-xxx&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 160x104 Pixel inkl.Kontroller (UC1610)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_DOGX_UC1610"/>
<gate name="G$2" symbol="EA_DOG_BACKLIGHT_3LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_DOGXL160">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="BM0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="CD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0+" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0-" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1+" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1-" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2/3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VLCD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS2" pad="24"/>
<connect gate="G$2" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="C1" pad="14"/>
<connect gate="G$2" pin="C2" pad="15"/>
<connect gate="G$2" pin="C3" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-BACKLIGHT" package="EA_DOGXL160_BACKLIGHT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="BM0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="CD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0+" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0-" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1+" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1-" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2/3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VLCD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS2" pad="24"/>
<connect gate="G$2" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="C1" pad="14"/>
<connect gate="G$2" pin="C2" pad="15"/>
<connect gate="G$2" pin="C3" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_DOGS102-6">
<description>&lt;b&gt;EA DOGS102-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;mit LED-Beleuchtung EA LED39X41-xx&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 102x64 Pixel inkl.Kontroller (UC1701)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_DOGX_UC1701"/>
<gate name="G$2" symbol="EA_DOG_BACKLIGHT_2LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_DOGS102">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0+" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0-" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1+" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1-" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2/3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VLCD" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@21" pad="21"/>
<connect gate="G$2" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="A2" pad="14"/>
<connect gate="G$2" pin="C1" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="C2" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-BACKLIGHT" package="EA_DOGS102_BACKLIGHT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0+" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0-" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1+" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1-" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2/3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VLCD" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@21" pad="21"/>
<connect gate="G$2" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="A2" pad="14"/>
<connect gate="G$2" pin="C1" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="C2" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_DOGL128-6">
<description>&lt;b&gt;EA DOGL128-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;mit LED-Beleuchtung EA LED68X51-xxx&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 128x64 Pixel inkl.Kontroller (ST 7565R)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_DOGX_ST7565"/>
<gate name="G$2" symbol="EA_DOG_BACKLIGHT_3LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_DOGL128">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1B" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1N" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1P" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP2N" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP2P" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP3P" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="V0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="V1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="V2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="V3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="V4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@33" pad="33"/>
<connect gate="G$2" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="C1" pad="18"/>
<connect gate="G$2" pin="C2" pad="19"/>
<connect gate="G$2" pin="C3" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-BACKLIGHT" package="EA_DOGL128_BACKLIGHT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1B" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1N" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1P" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP2N" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP2P" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP3P" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="V0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="V1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="V2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="V3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="V4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@33" pad="33"/>
<connect gate="G$2" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="C1" pad="18"/>
<connect gate="G$2" pin="C2" pad="19"/>
<connect gate="G$2" pin="C3" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_DOGM240-6">
<description>&lt;b&gt;EA DOGM240-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;mit LED-Beleuchtung EA LED94X40-xx&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 240x64 Pixel inkl.Kontroller (UC1611s)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_DOGX_US1611S"/>
<gate name="G$2" symbol="EA_DOG_BACKLIGHT_3LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_DOGM240">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS0" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="BM0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="CD" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="CS1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VA0+" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VA0-" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VA1+" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VA1-" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0+" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0-" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1+" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1-" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VLCD" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@31" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@32" pad="32"/>
<connect gate="G$2" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="C1" pad="18"/>
<connect gate="G$2" pin="C2" pad="19"/>
<connect gate="G$2" pin="C3" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-BACKLIGHT" package="EA_DOGM240_BACKLIGHT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS0" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="BM0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="CD" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="CS1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VA0+" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VA0-" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VA1+" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VA1-" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0+" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0-" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1+" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1-" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VLCD" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@31" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@32" pad="32"/>
<connect gate="G$2" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="C1" pad="18"/>
<connect gate="G$2" pin="C2" pad="19"/>
<connect gate="G$2" pin="C3" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_DOGXL240-7">
<description>&lt;b&gt;EA DOGXL240-7&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;mit LED-Beleuchtung EA LED94x67-xxx&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 240x128 Pixel inkl.Kontroller (UC1611s)&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_DOGX_US1611S"/>
<gate name="G$2" symbol="EA_DOG_BACKLIGHT_3LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_DOGXL240">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS0" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="BM0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="CD" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="CS1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VA0+" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VA0-" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VA1+" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VA1-" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0+" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0-" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1+" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1-" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VLCD" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@31" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@32" pad="32"/>
<connect gate="G$2" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="C1" pad="18"/>
<connect gate="G$2" pin="C2" pad="19"/>
<connect gate="G$2" pin="C3" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-BACKLIGHT" package="EA_DOGXL240_BACKLIGHT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS0" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="BM0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="CD" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="CS1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VA0+" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VA0-" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VA1+" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VA1-" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0+" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0-" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1+" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1-" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VLCD" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@31" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@32" pad="32"/>
<connect gate="G$2" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="C1" pad="18"/>
<connect gate="G$2" pin="C2" pad="19"/>
<connect gate="G$2" pin="C3" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
