<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="14.5925" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="14.5925" y1="0" x2="14.5925" y2="14.595" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.5925" y1="14.595" x2="2.53" y2="14.595" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="2.53" y1="14.595" x2="0" y2="12.065" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.065" x2="0" y2="2.54" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Platinensammler">
<packages>
<package name="LP_NUMBER_SILK_BOT">
<description>Platzhalter für Layoutnummer im Bestückungsdruck der Unterseite</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<packages>
<package name="F09D">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="MINIMELF">
<description>&lt;b&gt;Mini Melf Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0805W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt; wave soldering&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C1206K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 1206 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 3216</description>
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="Platinensammler" package="LP_NUMBER_SILK_BOT" value="LP_NUMBER02_MASK_BOT01_SILK_BOT">
<attribute name="BESCHREIBUNG" value="Platzhalter für invertierte Layoutnummer im Lötstoplack auf der Unterseite"/>
</element>
<element name="X1" library="con-subd" package="F09D" value=""/>
<element name="ZD1" library="diode" package="MINIMELF" value="3.9V"/>
<element name="ZD3" library="diode" package="MINIMELF" value="6,2V"/>
<element name="SD2" library="diode" package="MINIMELF" value=""/>
<element name="SD6" library="diode" package="MINIMELF" value=""/>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805W" value="1,5K"/>
<element name="D4" library="diode" package="MINIMELF" value=""/>
<element name="ZD5" library="diode" package="MINIMELF" value="5.6V"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206K" value=""/>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805K" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="TXD(3)">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="SD6" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RX(2)">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="SD6" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="ZD5" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="SD2" pad="A"/>
<contactref element="ZD3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND(5)">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="ZD1" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="DTR(4)">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="ZD1" pad="C"/>
<contactref element="SD2" pad="C"/>
<contactref element="ZD3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="ZD5" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
