<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="PQ208">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SAM9XE">
<pin name="PA24"/>
<pin name="PA25"/>
<pin name="PA26"/>
<pin name="PA27"/>
<pin name="VDDIOP0_0"/>
<pin name="GND_0"/>
<pin name="PA28"/>
<pin name="PA29"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="VDDIOP0_1"/>
<pin name="GND_1"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PB8"/>
<pin name="PB9"/>
<pin name="PB14"/>
<pin name="PB15"/>
<pin name="PB16"/>
<pin name="VDDIOP0_2"/>
<pin name="GND_2"/>
<pin name="PB17"/>
<pin name="PB18"/>
<pin name="PB19"/>
<pin name="TDO"/>
<pin name="TDI"/>
<pin name="TMS"/>
<pin name="VDDIOP0_3"/>
<pin name="GND_3"/>
<pin name="TCK"/>
<pin name="NTRST"/>
<pin name="NRST"/>
<pin name="RTCK"/>
<pin name="VDDCORE_0"/>
<pin name="GND_4"/>
<pin name="ERASE"/>
<pin name="OSCSEL"/>
<pin name="TST"/>
<pin name="JTAGSEL"/>
<pin name="GNDBU"/>
<pin name="XOUT32"/>
<pin name="XIN32"/>
<pin name="VDDBU"/>
<pin name="WKUP"/>
<pin name="SHDN"/>
<pin name="HDMA"/>
<pin name="HDPA"/>
<pin name="VDDIOP0_4"/>
<pin name="GND_5"/>
<pin name="DDM"/>
<pin name="DDP"/>
<pin name="PC13"/>
<pin name="PC11"/>
<pin name="PC10"/>
<pin name="PC14"/>
<pin name="PC9"/>
<pin name="PC8"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="VDDIOM_0"/>
<pin name="GND_6"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="NCS0"/>
<pin name="CFOE/NRD"/>
<pin name="CFWE/NWE/NWR0"/>
<pin name="NANDOE"/>
<pin name="NANDWE"/>
<pin name="A22"/>
<pin name="A21"/>
<pin name="A20"/>
<pin name="A19"/>
<pin name="VDDCORE_1"/>
<pin name="GND_7"/>
<pin name="A18"/>
<pin name="BA1/A17"/>
<pin name="BA0/A16"/>
<pin name="A15"/>
<pin name="A14"/>
<pin name="A13"/>
<pin name="A12"/>
<pin name="A11"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="VDDIOM_1"/>
<pin name="GND_8"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="NWR2/NBS2/A1"/>
<pin name="NBS0/A0"/>
<pin name="SDA10"/>
<pin name="CFIOW/NBS3/NWR3"/>
<pin name="CFIOR/NBSS1/NWR1"/>
<pin name="SDCS/NCS1"/>
<pin name="CAS"/>
<pin name="RAS"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="GND_9"/>
<pin name="VDDIOM_2"/>
<pin name="SDCK"/>
<pin name="SDWE"/>
<pin name="SDCKE"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="PC15"/>
<pin name="PC16"/>
<pin name="PC17"/>
<pin name="PC18"/>
<pin name="PC19"/>
<pin name="VDDIOM_3"/>
<pin name="GND_10"/>
<pin name="PC20"/>
<pin name="PC21"/>
<pin name="PC22"/>
<pin name="PC23"/>
<pin name="PC24"/>
<pin name="PC25"/>
<pin name="PC26"/>
<pin name="PC27"/>
<pin name="PC28"/>
<pin name="PC29"/>
<pin name="PC30"/>
<pin name="PC31"/>
<pin name="GND_11"/>
<pin name="VDDCORE_2"/>
<pin name="VDDPLL_0"/>
<pin name="XIN"/>
<pin name="XOUT"/>
<pin name="GNDPLL_0"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="GNDPLL_1"/>
<pin name="PLLRCA"/>
<pin name="VDDPLL_1"/>
<pin name="GNDANA"/>
<pin name="ADVREF"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="VDDANA"/>
<pin name="PB10"/>
<pin name="PB11"/>
<pin name="PB20"/>
<pin name="PB21"/>
<pin name="PB22"/>
<pin name="PB23"/>
<pin name="PB24"/>
<pin name="PB25"/>
<pin name="VDDIOP1"/>
<pin name="GND_12"/>
<pin name="PB26"/>
<pin name="PB27"/>
<pin name="GND_13"/>
<pin name="VDDCORE_3"/>
<pin name="PB28"/>
<pin name="PB29"/>
<pin name="PB30"/>
<pin name="PB31"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="VDDIOP0_5"/>
<pin name="GND_14"/>
<pin name="PA8"/>
<pin name="PA9"/>
<pin name="PA10"/>
<pin name="PA11"/>
<pin name="PA12"/>
<pin name="PA13"/>
<pin name="PA14"/>
<pin name="PA15"/>
<pin name="PA16"/>
<pin name="PA17"/>
<pin name="VDDIOP0_6"/>
<pin name="GND_15"/>
<pin name="PA18"/>
<pin name="PA19"/>
<pin name="VDDCORE_4"/>
<pin name="GND_16"/>
<pin name="PA20"/>
<pin name="PA21"/>
<pin name="PA22"/>
<pin name="PA23"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SAM9XE512" prefix="SAM" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SAM9XE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PQ208">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="ADVREF" pad="157"/>
<connect gate="G$1" pin="BA0/A16" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="BA1/A17" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="CAS" pad="104"/>
<connect gate="G$1" pin="CFIOR/NBSS1/NWR1" pad="102"/>
<connect gate="G$1" pin="CFIOW/NBS3/NWR3" pad="101"/>
<connect gate="G$1" pin="CFOE/NRD" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="CFWE/NWE/NWR0" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="106"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="107"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="121"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="122"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="123"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="124"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="125"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="126"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="108"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="109"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="110"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="111"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="112"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="118"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="119"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="120"/>
<connect gate="G$1" pin="DDM" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="DDP" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="ERASE" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDANA" pad="156"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDBU" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDPLL_0" pad="151"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDPLL_1" pad="153"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_10" pad="133"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_11" pad="146"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_12" pad="170"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_13" pad="173"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_14" pad="188"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_15" pad="200"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_16" pad="204"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_3" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_5" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_6" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_7" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_8" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_9" pad="113"/>
<connect gate="G$1" pin="HDMA" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="HDPA" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="JTAGSEL" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="NANDOE" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="NANDWE" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="NBS0/A0" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="152"/>
<connect gate="G$1" pin="NCS0" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="NRST" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="NTRST" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="NWR2/NBS2/A1" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="OSCSEL" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="179"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="180"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10" pad="191"/>
<connect gate="G$1" pin="PA11" pad="192"/>
<connect gate="G$1" pin="PA12" pad="193"/>
<connect gate="G$1" pin="PA13" pad="194"/>
<connect gate="G$1" pin="PA14" pad="195"/>
<connect gate="G$1" pin="PA15" pad="196"/>
<connect gate="G$1" pin="PA16" pad="197"/>
<connect gate="G$1" pin="PA17" pad="198"/>
<connect gate="G$1" pin="PA18" pad="201"/>
<connect gate="G$1" pin="PA19" pad="202"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="181"/>
<connect gate="G$1" pin="PA20" pad="205"/>
<connect gate="G$1" pin="PA21" pad="206"/>
<connect gate="G$1" pin="PA22" pad="207"/>
<connect gate="G$1" pin="PA23" pad="208"/>
<connect gate="G$1" pin="PA24" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA25" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA26" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA27" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA28" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA29" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="182"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="183"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="184"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="185"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="186"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8" pad="189"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9" pad="190"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB10" pad="161"/>
<connect gate="G$1" pin="PB11" pad="162"/>
<connect gate="G$1" pin="PB14" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PB15" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PB16" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PB17" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PB18" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PB19" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB20" pad="163"/>
<connect gate="G$1" pin="PB21" pad="164"/>
<connect gate="G$1" pin="PB22" pad="165"/>
<connect gate="G$1" pin="PB23" pad="166"/>
<connect gate="G$1" pin="PB24" pad="167"/>
<connect gate="G$1" pin="PB25" pad="168"/>
<connect gate="G$1" pin="PB26" pad="171"/>
<connect gate="G$1" pin="PB27" pad="172"/>
<connect gate="G$1" pin="PB28" pad="175"/>
<connect gate="G$1" pin="PB29" pad="176"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB30" pad="177"/>
<connect gate="G$1" pin="PB31" pad="178"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PB8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PB9" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="158"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="159"/>
<connect gate="G$1" pin="PC10" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PC11" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PC13" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="PC14" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PC15" pad="127"/>
<connect gate="G$1" pin="PC16" pad="128"/>
<connect gate="G$1" pin="PC17" pad="129"/>
<connect gate="G$1" pin="PC18" pad="130"/>
<connect gate="G$1" pin="PC19" pad="131"/>
<connect gate="G$1" pin="PC20" pad="134"/>
<connect gate="G$1" pin="PC21" pad="135"/>
<connect gate="G$1" pin="PC22" pad="136"/>
<connect gate="G$1" pin="PC23" pad="137"/>
<connect gate="G$1" pin="PC24" pad="138"/>
<connect gate="G$1" pin="PC25" pad="139"/>
<connect gate="G$1" pin="PC26" pad="140"/>
<connect gate="G$1" pin="PC27" pad="141"/>
<connect gate="G$1" pin="PC28" pad="142"/>
<connect gate="G$1" pin="PC29" pad="143"/>
<connect gate="G$1" pin="PC30" pad="144"/>
<connect gate="G$1" pin="PC31" pad="145"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="PC8" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PC9" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PLLRCA" pad="154"/>
<connect gate="G$1" pin="RAS" pad="105"/>
<connect gate="G$1" pin="RTCK" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA10" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="SDCK" pad="115"/>
<connect gate="G$1" pin="SDCKE" pad="117"/>
<connect gate="G$1" pin="SDCS/NCS1" pad="103"/>
<connect gate="G$1" pin="SDWE" pad="116"/>
<connect gate="G$1" pin="SHDN" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="TST" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDANA" pad="160"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDBU" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDCORE_0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDCORE_1" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDCORE_2" pad="147"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDCORE_3" pad="174"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDCORE_4" pad="203"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIOM_0" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIOM_1" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIOM_2" pad="114"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIOM_3" pad="132"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIOP0_0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIOP0_1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIOP0_2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIOP0_3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIOP0_4" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIOP0_5" pad="187"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIOP0_6" pad="199"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIOP1" pad="169"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPLL_0" pad="148"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPLL_1" pad="155"/>
<connect gate="G$1" pin="WKUP" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="XIN" pad="149"/>
<connect gate="G$1" pin="XIN32" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="XOUT" pad="150"/>
<connect gate="G$1" pin="XOUT32" pad="45"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
