EMC32 Report

Common Information 

Test Description:	W2022A; 30M-1G; horiz 1m; Oszi Eingänge 50Ohm; 
; BW 120kHz	
Test Description:	Pk und AV Nachmessung QP

	
Operator Name:	Brunowe	
Comment:	11.04.2012	

Result Table_Single
Frequency
(MHz)	MaxPeak
(dBµV/m)	QuasiPeak
(dBµV/m)	Average
(dBµV/m)	Meas. Time
(ms)	Bandwidth
(kHz)	Height
(cm)	Polarization	Corr.
(dB)	
37.500000	---	39.7	15.1	50.0	120.000	100.0	H	21.8	
49.980000	---	34.0	25.3	50.0	120.000	100.0	H	15.9	
62.520000	---	30.2	6.2	50.0	120.000	100.0	H	10.7	
87.480000	---	36.9	15.0	50.0	120.000	100.0	H	11.7	
112.500000	---	30.5	27.8	50.0	120.000	100.0	H	14.0	
100.020000	---	27.9	26.3	50.0	120.000	100.0	H	13.0	
135.000000	---	35.6	17.1	50.0	120.000	100.0	H	15.2	
142.500000	---	41.1	21.4	50.0	120.000	100.0	H	15.2	
145.020000	---	41.8	22.0	50.0	120.000	100.0	H	15.2	
147.480000	---	40.3	21.0	50.0	120.000	100.0	H	15.2	
150.000000	---	55.1	54.6	50.0	120.000	100.0	H	15.2	
157.500000	---	37.3	23.2	50.0	120.000	100.0	H	14.9	
162.480000	---	46.7	38.2	50.0	120.000	100.0	H	14.7	
175.020000	---	46.8	38.4	50.0	120.000	100.0	H	14.7	
187.500000	---	32.7	18.5	50.0	120.000	100.0	H	13.1	
199.980000	---	36.6	35.3	50.0	120.000	100.0	H	13.6	
212.460000	---	24.6	16.8	50.0	120.000	100.0	H	14.7	
287.520000	---	43.2	38.5	50.0	120.000	100.0	H	16.0	
300.000000	---	50.7	48.3	50.0	120.000	100.0	H	17.0	
312.480000	---	57.0	53.5	50.0	120.000	100.0	H	17.3	
337.500000	---	49.9	47.5	50.0	120.000	100.0	H	17.5	
349.980000	---	53.0	52.1	50.0	120.000	100.0	H	18.2	
362.520000	---	54.3	42.7	50.0	120.000	100.0	H	18.8	
387.480000	---	54.3	43.3	50.0	120.000	100.0	H	18.8	
412.500000	---	51.8	46.7	50.0	120.000	100.0	H	20.4	
450.000000	---	56.8	56.6	50.0	120.000	100.0	H	20.4	
625.020000	---	59.3	58.4	50.0	120.000	100.0	H	23.9	
637.500000	---	53.6	38.9	50.0	120.000	100.0	H	24.2	
662.520000	---	56.6	37.2	50.0	120.000	100.0	H	24.8	
687.480000	---	57.7	37.6	50.0	120.000	100.0	H	25.1	
712.500000	---	57.8	41.7	50.0	120.000	100.0	H	25.1	
737.520000	---	47.5	36.9	50.0	120.000	100.0	H	26.1	
850.020000	---	47.5	37.9	50.0	120.000	100.0	H	26.1	
874.980000	---	50.4	48.3	50.0	120.000	100.0	H	27.5	
987.480000	---	50.4	48.7	50.0	120.000	100.0	H	27.5	
1000.000000	---	51.5	50.4	50.0	120.000	100.0	H	30.1	

(continuation of the "Result Table_Single" table from column  14 ...)

Frequency
(MHz)	Comment	
37.500000		
49.980000		
62.520000		
87.480000		
112.500000		
100.020000		
135.000000		
142.500000		
145.020000		
147.480000		
150.000000		
157.500000		
162.480000		
175.020000		
187.500000		
199.980000		
212.460000		
287.520000		
300.000000		
312.480000		
337.500000		
349.980000		
362.520000		
387.480000		
412.500000		
450.000000		
625.020000		
637.500000		
662.520000		
687.480000		
712.500000		
737.520000		
850.020000		
874.980000		
987.480000		
1000.000000