<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TO247BV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.6 mm</description>
</package>
<package name="RM14STEHEND">
</package>
<package name="PVDUMMY">
</package>
<package name="TRACOTMA">
</package>
<package name="DIL8">
</package>
<package name="SO08">
</package>
<package name="TECHDAK_VARA">
</package>
<package name="KUEHLBLECH">
</package>
<package name="GEHAUSE">
</package>
<package name="TSOT-23">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SCHOTTKY">
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="CC" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TRAFO">
<pin name="PRI-3"/>
<pin name="PRI-2"/>
<pin name="PRI-4"/>
<pin name="PRI-1"/>
<pin name="PRI+3"/>
<pin name="PRI+4"/>
<pin name="PRI+2"/>
<pin name="PRI+1"/>
<pin name="SEC2-1"/>
<pin name="SEC2+1"/>
<pin name="SEC1-2"/>
<pin name="SEC1+2"/>
<pin name="SEC2-2"/>
<pin name="SEC2+2"/>
<pin name="SEC1-1"/>
<pin name="SEC1+1"/>
</symbol>
<symbol name="PV">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="DCDC">
<pin name="+VIN" direction="pwr"/>
<pin name="-VIN" direction="pwr"/>
<pin name="+VOUT" direction="pwr"/>
<pin name="0" direction="pwr"/>
<pin name="-VOUT" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="DCDCSINGLE">
<pin name="+VIN" direction="pwr"/>
<pin name="-VIN" direction="pwr"/>
<pin name="+VOUT" direction="pwr"/>
<pin name="0" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="IL300">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
<pin name="P$3"/>
<pin name="P$4"/>
<pin name="P$5"/>
<pin name="P$6"/>
<pin name="P$7" direction="nc"/>
<pin name="P$8" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="DUALOP">
<pin name="-INA" direction="in"/>
<pin name="+INA" direction="in"/>
<pin name="OUTA" direction="out"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
<pin name="-INB" direction="in"/>
<pin name="+INB" direction="in"/>
<pin name="OUTB" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="OP">
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="SUPPLY">
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="TRAFO_2">
<pin name="PRI-" direction="pwr"/>
<pin name="PRI+" direction="pwr"/>
<pin name="SEC2-" direction="pwr"/>
<pin name="SEC_MIDDLE"/>
<pin name="SEC1+" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="KK">
</symbol>
<symbol name="GEHAUSEBOHRUNGEN">
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SCHOTTKY_VS-30CPQ150PBF" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;Schottky Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Vishay VS-30CPQ150PBF
2x15A 150V</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCHOTTKY"/>
</gates>
<devices>
<device name="T=247" package="TO247BV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="CC" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TRAFO" prefix="TR">
<description>&lt;b&gt;Trafo Dummy&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TRAFO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RM14STEHEND">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PRI+1" pad="PRITOP1"/>
<connect gate="G$1" pin="PRI+2" pad="PRITOP2"/>
<connect gate="G$1" pin="PRI+3" pad="PRITOP3"/>
<connect gate="G$1" pin="PRI+4" pad="PRITOP4"/>
<connect gate="G$1" pin="PRI-1" pad="PRIBOT1"/>
<connect gate="G$1" pin="PRI-2" pad="PRIBOT2"/>
<connect gate="G$1" pin="PRI-3" pad="PRIBOT3"/>
<connect gate="G$1" pin="PRI-4" pad="PRIBOT4"/>
<connect gate="G$1" pin="SEC1+1" pad="SEC1TOP1"/>
<connect gate="G$1" pin="SEC1+2" pad="SEC1TOP2"/>
<connect gate="G$1" pin="SEC1-1" pad="SEC1BOT1"/>
<connect gate="G$1" pin="SEC1-2" pad="SEC1BOT2"/>
<connect gate="G$1" pin="SEC2+1" pad="SEC2BOT1"/>
<connect gate="G$1" pin="SEC2+2" pad="SEC2BOT2"/>
<connect gate="G$1" pin="SEC2-1" pad="SEC2TOP1"/>
<connect gate="G$1" pin="SEC2-2" pad="SEC2TOP2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PV" prefix="PV">
<description>symbol for a PV module, solar cell
(Johannes Urban)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PVDUMMY">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TRACOTMA1205S">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DCDCSINGLE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TRACOTMA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+VIN" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="+VOUT" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="-VIN" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="0" pad="P$4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TRACOTMA1205D">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DCDC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TRACOTMA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+VIN" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="+VOUT" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="-VIN" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="-VOUT" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="0" pad="P$5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IL300">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IL300"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P$5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P$6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P$7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P$8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LTC2051_SO8">
<gates>
<gate name="SUPPLY" symbol="SUPPLY"/>
<gate name="OPA" symbol="OP"/>
<gate name="OPB" symbol="OP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO08">
<connects>
<connect gate="OPA" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="OPA" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="OPA" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="OPB" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="OPB" pin="-IN" pad="6"/>
<connect gate="OPB" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="SUPPLY" pin="V+" pad="8"/>
<connect gate="SUPPLY" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TECHDAK_TP41D0514_A">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TRAFO_2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TECHDAK_VARA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PRI+" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="PRI-" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="SEC1+" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="SEC2-" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="SEC_MIDDLE" pad="P$4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KUEHLBLECH">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KUEHLBLECH">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="WAVETRONIC_4">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GEHAUSEBOHRUNGEN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="GEHAUSE">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LTC6246HTS8">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DUALOP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+INA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="+INB" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="-INA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="-INB" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTA" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTB" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
