*1N746
*Motorola 3.3V 500mW Si Zener pkg:DO-35 1,2
.MODEL D1N746 D(IS=1E-11 RS=13.65 N=1.27 TT=5E-8 CJO=5.826E-10 VJ=0.75
+ M=0.33 BV=3.027 IBV=0.01 mfg=3.3V/500mW type=Zener)

*1N747
*Motorola 3.6V 500mW Si Zener pkg:DO-35 1,2
.MODEL D1N747 D(IS=1E-11 RS=12.8 N=1.27 TT=5E-8 CJO=5.422E-10 VJ=0.75
+ M=0.33 BV=3.344 IBV=0.01 mfg=3.6V/500mW type=Zener)

*1N748
*Motorola 3.9V 500mW Si Zener pkg:DO-35 1,2
.MODEL D1N748 D(IS=1E-11 RS=11.84 N=1.27 TT=5E-8 CJO=5.076E-10 VJ=0.75
+ M=0.33 BV=3.663 IBV=0.01 mfg=3.9V/500mW type=Zener)

*1N749
*Motorola 4.3V 500mW Si Zener pkg:DO-35 1,2
.MODEL D1N749 D(IS=1E-11 RS=10.47 N=1.27 TT=5E-8 CJO=4.683E-10 VJ=0.75
+ M=0.33 BV=4.091 IBV=0.01 mfg=4.3V/500mW type=Zener)

*1N750
*Motorola 4.7V 500mW Si Zener pkg:DO-35 1,2
.MODEL D1N750 D(IS=1E-11 RS=9.066 N=1.27 TT=5E-8 CJO=4.351E-10 VJ=0.75
+ M=0.33 BV=4.519 IBV=0.01 mfg=4.7V/500mW type=Zener)

*1N751
*Motorola 5.1V 500mW Si Zener pkg:DO-35 1,2
.MODEL D1N751 D(IS=1E-11 RS=7.708 N=1.27 TT=5E-8 CJO=4.068E-10 VJ=0.75
+ M=0.33 BV=4.946 IBV=0.01 mfg=5.1V/500mW type=Zener)

*1N752
*Motorola 5.6V 500mW Si Zener pkg:DO-35 1,2
.MODEL D1N752 D(IS=1E-11 RS=6.168 N=1.27 TT=5E-8 CJO=3.766E-10 VJ=0.75
+ M=0.33 BV=5.477 IBV=0.01 mfg=5.6V/500mW type=Zener)
*1N753
*Motorola 6.2V 500mW Si Zener pkg:DO-35 1,2
.MODEL D1N753 D(IS=1E-11 RS=4.685 N=1.27 TT=5E-8 CJO=3.463E-10 VJ=0.75
+ M=0.33 BV=6.106 IBV=0.01 mfg=6.2V/500mW type=Zener)

*1N754
*Motorola 6.8V 500mW Si Zener pkg:DO-35 1,2
.MODEL D1N754 D(IS=1E-11 RS=3.721 N=1.27 TT=5E-8 CJO=3.209E-10 VJ=0.75
+ M=0.33 BV=6.726 IBV=0.01 mfg=6.8V/500mW type=Zener)

*1N755
*Motorola 7.5V 500mW Si Zener pkg:DO-35 1,2
.MODEL D1N755 D(IS=1E-11 RS=3.359 N=1.27 TT=5E-8 CJO=2.959E-10 VJ=0.75
+ M=0.33 BV=7.433 IBV=0.01 mfg=7.5V/500mW type=Zener)

*1N756
*Motorola 8.2V 500mW Si Zener pkg:DO-35 1,2
.MODEL D1N756 D(IS=1E-11 RS=3.858 N=1.27 TT=5E-8 CJO=2.749E-10 VJ=0.75
+ M=0.33 BV=8.123 IBV=0.01 mfg=8.2V/500mW type=Zener)

*1N757
*Motorola 9.1V 500mW Si Zener pkg:DO-35 1,2
.MODEL D1N757 D(IS=1E-11 RS=5.672 N=1.27 TT=5E-8 CJO=2.523E-10 VJ=0.75
+ M=0.33 BV=8.987 IBV=0.01 mfg=9.1V/500mW type=Zener)

*1N758
*Motorola 10V 500mW Si Zener pkg:DO-35 1,2
.MODEL D1N758 D(IS=1E-11 RS=8.483 N=1.27 TT=5E-8 CJO=2.334E-10 VJ=0.75
+ M=0.33 BV=9.83 IBV=0.01 mfg=10V/500mW type=Zener)

*1N759
*Motorola 12V 500mW Si Zener pkg:DO-35 1,2
.MODEL D1N759 D(IS=1E-11 RS=14.95 N=1.27 TT=5E-8 CJO=2.008E-10 VJ=0.75
+ M=0.33 BV=11.7 IBV=0.01 mfg=12V/500mW type=Zener)