<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SOIC_D_8">
</package>
<package name="VSSOP_10">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SN65HVD233">
<pin name="RS"/>
<pin name="D"/>
<pin name="R"/>
<pin name="LBK"/>
<pin name="CAN_H"/>
<pin name="CAN_L"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="SN65HVD234">
<pin name="RS"/>
<pin name="D"/>
<pin name="R"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="CAN_H"/>
<pin name="CAN_L"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="SN65HVD235">
<pin name="RS"/>
<pin name="D"/>
<pin name="R"/>
<pin name="AB"/>
<pin name="CAN_H"/>
<pin name="CAN_L"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="LM5006">
<pin name="VIN"/>
<pin name="RT/SD"/>
<pin name="UV"/>
<pin name="UVO"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="BST"/>
<pin name="SW"/>
<pin name="LG"/>
<pin name="FB"/>
<pin name="RTN"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SN65HVD233">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SN65HVD233"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC_D_8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CAN_H" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CAN_L" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="LBK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SN65HVD234">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SN65HVD234"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC_D_8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CAN_H" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CAN_L" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SN65HVD235">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SN65HVD235"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC_D_8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AB" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CAN_H" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CAN_L" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM5006">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LM5006"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="VSSOP_10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BST" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="LG" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="RT/SD" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="RTN" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="UV" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="UVO" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="P$10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
