<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="LQFP48">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="W5500-SUPPLY">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="RSVD" direction="in"/>
<pin name="PMODE0" direction="in"/>
<pin name="PMODE1" direction="in"/>
<pin name="PMODE2" direction="in"/>
<pin name="VBG" direction="out"/>
<pin name="TOCAP" direction="out"/>
<pin name="1V2O" direction="out"/>
<pin name="EXRES"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="W5500-DATA">
<pin name="TXP" direction="out"/>
<pin name="TXN" direction="out"/>
<pin name="RXP" direction="in"/>
<pin name="RXN" direction="in"/>
<pin name="SPDLED" direction="out"/>
<pin name="LINKLED" direction="out"/>
<pin name="DUPLED" direction="out"/>
<pin name="ACTLED" direction="out"/>
<pin name="XI" direction="in"/>
<pin name="XO" direction="out"/>
<pin name="SCSN" direction="in"/>
<pin name="SCLK" direction="in"/>
<pin name="MOSI" direction="in"/>
<pin name="MISO" direction="out"/>
<pin name="INTN" direction="out"/>
<pin name="RSTN" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="W5500" prefix="IC">
<gates>
<gate name="-SIG" symbol="W5500-DATA"/>
<gate name="-SUP" symbol="W5500-SUPPLY"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP48">
<connects>
<connect gate="-SIG" pin="ACTLED" pad="27"/>
<connect gate="-SIG" pin="DUPLED" pad="26"/>
<connect gate="-SIG" pin="INTN" pad="36"/>
<connect gate="-SIG" pin="LINKLED" pad="25"/>
<connect gate="-SIG" pin="MISO" pad="34"/>
<connect gate="-SIG" pin="MOSI" pad="35"/>
<connect gate="-SIG" pin="RSTN" pad="37"/>
<connect gate="-SIG" pin="RXN" pad="5"/>
<connect gate="-SIG" pin="RXP" pad="6"/>
<connect gate="-SIG" pin="SCLK" pad="33"/>
<connect gate="-SIG" pin="SCSN" pad="32"/>
<connect gate="-SIG" pin="SPDLED" pad="24"/>
<connect gate="-SIG" pin="TXN" pad="1"/>
<connect gate="-SIG" pin="TXP" pad="2"/>
<connect gate="-SIG" pin="XI" pad="30"/>
<connect gate="-SIG" pin="XO" pad="31"/>
<connect gate="-SUP" pin="1V2O" pad="22"/>
<connect gate="-SUP" pin="AGND" pad="3 9 14 16 19 48"/>
<connect gate="-SUP" pin="AVDD" pad="4 8 11 15 17 21"/>
<connect gate="-SUP" pin="EXRES" pad="10"/>
<connect gate="-SUP" pin="GND" pad="29"/>
<connect gate="-SUP" pin="PMODE0" pad="45"/>
<connect gate="-SUP" pin="PMODE1" pad="44"/>
<connect gate="-SUP" pin="PMODE2" pad="43"/>
<connect gate="-SUP" pin="RSVD" pad="23 38 39 40 41 42"/>
<connect gate="-SUP" pin="TOCAP" pad="20"/>
<connect gate="-SUP" pin="VBG" pad="18"/>
<connect gate="-SUP" pin="VDD" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
