<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="adveisor">
<packages>
<package name="HTSSOP-38">
<description>Package HTSSOP-38</description>
</package>
<package name="P-LCC-4-3">
<description>&lt;b&gt;Hyper TOPLED® &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED147" library="adveisor" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="IC15" library="adveisor" package="HTSSOP-38" value="TLC5951"/>
<element name="LED150" library="adveisor" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="IC16" library="adveisor" package="HTSSOP-38" value="TLC5951"/>
<element name="LED151" library="adveisor" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="LED152" library="adveisor" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="LED153" library="adveisor" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="LED154" library="adveisor" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="LED155" library="adveisor" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="LED156" library="adveisor" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="LED157" library="adveisor" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="LED160" library="adveisor" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="LED161" library="adveisor" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="LED162" library="adveisor" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="LED163" library="adveisor" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="LED164" library="adveisor" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="LED165" library="adveisor" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="LED166" library="adveisor" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="LED167" library="adveisor" package="P-LCC-4-3" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC15" pad="33"/>
<contactref element="IC16" pad="33"/>
</signal>
<signal name="XBLNK">
<contactref element="IC16" pad="36"/>
<contactref element="IC15" pad="36"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC15" pad="35"/>
<contactref element="IC16" pad="35"/>
</signal>
<signal name="GSSCK4">
<contactref element="IC16" pad="2"/>
<contactref element="IC15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GSLAT4">
<contactref element="IC15" pad="3"/>
<contactref element="IC16" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DCSCK4">
<contactref element="IC16" pad="37"/>
<contactref element="IC15" pad="37"/>
</signal>
<signal name="GSCKR">
<contactref element="IC16" pad="5"/>
<contactref element="IC15" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GSCKG">
<contactref element="IC16" pad="4"/>
<contactref element="IC15" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GSCKB">
<contactref element="IC16" pad="6"/>
<contactref element="IC15" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GSSIN16">
<contactref element="IC15" pad="19"/>
<contactref element="IC16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DCSIN16">
<contactref element="IC15" pad="20"/>
<contactref element="IC16" pad="38"/>
</signal>
<signal name="IREF15">
<contactref element="IC15" pad="34"/>
</signal>
<signal name="IREF16">
<contactref element="IC16" pad="34"/>
</signal>
<signal name="LEDR147">
<contactref element="LED147" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEDB147">
<contactref element="LED147" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LEDG147">
<contactref element="LED147" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LEDR150">
<contactref element="IC15" pad="8"/>
<contactref element="LED150" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEDR151">
<contactref element="IC15" pad="11"/>
<contactref element="LED151" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEDR152">
<contactref element="IC15" pad="14"/>
<contactref element="LED152" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEDR153">
<contactref element="IC15" pad="17"/>
<contactref element="LED153" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEDR154">
<contactref element="IC15" pad="22"/>
<contactref element="LED154" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEDR155">
<contactref element="IC15" pad="25"/>
<contactref element="LED155" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEDR156">
<contactref element="IC15" pad="28"/>
<contactref element="LED156" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEDR157">
<contactref element="IC15" pad="31"/>
<contactref element="LED157" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEDB150">
<contactref element="IC15" pad="9"/>
<contactref element="LED150" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LEDB151">
<contactref element="IC15" pad="12"/>
<contactref element="LED151" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LEDB152">
<contactref element="IC15" pad="15"/>
<contactref element="LED152" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LEDB153">
<contactref element="IC15" pad="18"/>
<contactref element="LED153" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LEDB154">
<contactref element="IC15" pad="21"/>
<contactref element="LED154" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LEDB155">
<contactref element="IC15" pad="24"/>
<contactref element="LED155" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LEDB156">
<contactref element="IC15" pad="27"/>
<contactref element="LED156" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LEDB157">
<contactref element="IC15" pad="30"/>
<contactref element="LED157" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LEDG150">
<contactref element="IC15" pad="7"/>
<contactref element="LED150" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LEDG151">
<contactref element="IC15" pad="10"/>
<contactref element="LED151" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LEDG152">
<contactref element="IC15" pad="13"/>
<contactref element="LED152" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LEDG153">
<contactref element="IC15" pad="16"/>
<contactref element="LED153" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LEDG154">
<contactref element="IC15" pad="23"/>
<contactref element="LED154" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LEDG155">
<contactref element="IC15" pad="26"/>
<contactref element="LED155" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LEDG156">
<contactref element="IC15" pad="29"/>
<contactref element="LED156" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LEDG157">
<contactref element="IC15" pad="32"/>
<contactref element="LED157" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LEDR160">
<contactref element="IC16" pad="8"/>
<contactref element="LED160" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEDR161">
<contactref element="IC16" pad="11"/>
<contactref element="LED161" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEDR162">
<contactref element="IC16" pad="14"/>
<contactref element="LED162" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEDR163">
<contactref element="IC16" pad="17"/>
<contactref element="LED163" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEDR164">
<contactref element="IC16" pad="22"/>
<contactref element="LED164" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEDR165">
<contactref element="IC16" pad="25"/>
<contactref element="LED165" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEDR166">
<contactref element="IC16" pad="28"/>
<contactref element="LED166" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEDR167">
<contactref element="IC16" pad="31"/>
<contactref element="LED167" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEDB160">
<contactref element="IC16" pad="9"/>
<contactref element="LED160" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LEDB161">
<contactref element="IC16" pad="12"/>
<contactref element="LED161" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LEDB162">
<contactref element="IC16" pad="15"/>
<contactref element="LED162" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LEDB163">
<contactref element="IC16" pad="18"/>
<contactref element="LED163" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LEDB164">
<contactref element="IC16" pad="21"/>
<contactref element="LED164" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LEDB165">
<contactref element="IC16" pad="24"/>
<contactref element="LED165" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LEDB166">
<contactref element="IC16" pad="27"/>
<contactref element="LED166" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LEDB167">
<contactref element="IC16" pad="30"/>
<contactref element="LED167" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LEDG160">
<contactref element="IC16" pad="7"/>
<contactref element="LED160" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LEDG161">
<contactref element="IC16" pad="10"/>
<contactref element="LED161" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LEDG162">
<contactref element="IC16" pad="13"/>
<contactref element="LED162" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LEDG163">
<contactref element="IC16" pad="16"/>
<contactref element="LED163" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LEDG164">
<contactref element="IC16" pad="23"/>
<contactref element="LED164" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LEDG165">
<contactref element="IC16" pad="26"/>
<contactref element="LED165" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LEDG166">
<contactref element="IC16" pad="29"/>
<contactref element="LED166" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LEDG167">
<contactref element="IC16" pad="32"/>
<contactref element="LED167" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VLED8">
<contactref element="LED154" pad="2"/>
<contactref element="LED155" pad="2"/>
<contactref element="LED156" pad="2"/>
<contactref element="LED157" pad="2"/>
<contactref element="LED150" pad="2"/>
<contactref element="LED151" pad="2"/>
<contactref element="LED152" pad="2"/>
<contactref element="LED153" pad="2"/>
<contactref element="LED160" pad="2"/>
<contactref element="LED161" pad="2"/>
<contactref element="LED162" pad="2"/>
<contactref element="LED163" pad="2"/>
<contactref element="LED164" pad="2"/>
<contactref element="LED165" pad="2"/>
<contactref element="LED166" pad="2"/>
<contactref element="LED167" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VLED7">
<contactref element="LED147" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DCSIN15">
<contactref element="IC15" pad="38"/>
</signal>
<signal name="GSSIN15">
<contactref element="IC15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GSSOUT16">
<contactref element="IC16" pad="19"/>
</signal>
<signal name="DCSOUT16">
<contactref element="IC16" pad="20"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
