<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="79.86231875" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="79.86231875" y1="0" x2="80" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,2">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.2 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FINDER-43.61">
<description>&lt;b&gt;Low profile PCB relays 10 - 16 A&lt;/b&gt; FINDER 43 Series&lt;p&gt;
Kontakt max. AC- 250V,  Strom - Kontakt  AC- max. 10A&lt;br&gt;
5 mm contact pin pitch,  1 Pole NO, 16 A, PCB mount&lt;br&gt;
Distributor: FARNELL&lt;br&gt;
Source: http://www.farnell.com/datasheets/87682.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-762">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt; Grid 7.62 mm&lt;p&gt;
Devices GSMBAxx and GMSTBVxx transferred from con-phoenix-508.lbr&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="GMSTBV3">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fuse">
<description>&lt;b&gt;Fuses and Fuse Holders&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PICOFUSE">
<description>&lt;B&gt;PICOFUSE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
Picofuse, 19275 Wickmann</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="H1" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2"/>
<element name="H4" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2"/>
<element name="H5" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2"/>
<element name="H6" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2"/>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="K1" library="relay" package="FINDER-43.61" value="FINDER-43.61">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="K2" library="relay" package="FINDER-43.61" value="FINDER-43.61">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="K3" library="relay" package="FINDER-43.61" value="FINDER-43.61">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="K4" library="relay" package="FINDER-43.61" value="FINDER-43.61">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X1" library="con-phoenix-762" package="GMSTBV3" value="GMSTBV3">
<attribute name="OC_NEWARK" value="69R9521"/>
<attribute name="MPN" value="GMSTBVA2,5/3-G-7,62"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1793080"/>
</element>
<element name="X2" library="con-phoenix-762" package="GMSTBV3" value="GMSTBV3">
<attribute name="OC_NEWARK" value="69R9521"/>
<attribute name="MPN" value="GMSTBVA2,5/3-G-7,62"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1793080"/>
</element>
<element name="X3" library="con-phoenix-762" package="GMSTBV3" value="GMSTBV3">
<attribute name="OC_NEWARK" value="69R9521"/>
<attribute name="MPN" value="GMSTBVA2,5/3-G-7,62"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1793080"/>
</element>
<element name="X4" library="con-phoenix-762" package="GMSTBV3" value="GMSTBV3">
<attribute name="OC_NEWARK" value="69R9521"/>
<attribute name="MPN" value="GMSTBVA2,5/3-G-7,62"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1793080"/>
</element>
<element name="X5" library="con-phoenix-762" package="GMSTBV3" value="GMSTBV3">
<attribute name="OC_NEWARK" value="69R9521"/>
<attribute name="MPN" value="GMSTBVA2,5/3-G-7,62"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1793080"/>
</element>
<element name="F1" library="fuse" package="PICOFUSE" value="FUSEPICOFUSE">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="F2" library="fuse" package="PICOFUSE" value="FUSEPICOFUSE">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="F3" library="fuse" package="PICOFUSE" value="FUSEPICOFUSE">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="F4" library="fuse" package="PICOFUSE" value="FUSEPICOFUSE">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="H2" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV4" pad="6"/>
<contactref element="SV4" pad="5"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
<contactref element="K1" pad="A2"/>
<contactref element="K4" pad="A2"/>
<contactref element="K2" pad="A2"/>
<contactref element="K3" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="SV4" pad="7"/>
<contactref element="SV4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="K2" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="K3" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SV3" pad="4"/>
<contactref element="K4" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="K1" pad="11@1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="11@2"/>
<contactref element="K2" pad="11@1"/>
<contactref element="K2" pad="11@2"/>
<contactref element="K3" pad="11@1"/>
<contactref element="K3" pad="11@2"/>
<contactref element="K4" pad="11@1"/>
<contactref element="K4" pad="11@2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X5" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="K1" pad="14@1"/>
<contactref element="K1" pad="14@2"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="K2" pad="14@1"/>
<contactref element="K2" pad="14@2"/>
<contactref element="F2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="K3" pad="14@1"/>
<contactref element="K3" pad="14@2"/>
<contactref element="F3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="K4" pad="14@1"/>
<contactref element="K4" pad="14@2"/>
<contactref element="F4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="F2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="F3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="X5" pad="1"/>
<contactref element="F4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
