<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Zilog Z80 Microprocessor Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL28">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="Z8038FIO">
<pin name="P2D0"/>
<pin name="P2D1"/>
<pin name="P2D2"/>
<pin name="P2D3"/>
<pin name="P2D4"/>
<pin name="P2D5"/>
<pin name="P2D6"/>
<pin name="P2D7"/>
<pin name="P1D0"/>
<pin name="P1D1"/>
<pin name="P1D2"/>
<pin name="P1D3"/>
<pin name="P1D4"/>
<pin name="P1D5"/>
<pin name="P1D6"/>
<pin name="P1D7"/>
<pin name="P1A" direction="out"/>
<pin name="P1B" direction="in"/>
<pin name="P1C" direction="in"/>
<pin name="P1D" direction="in"/>
<pin name="P1E" direction="in"/>
<pin name="P1F" direction="in"/>
<pin name="P1G" direction="in"/>
<pin name="P1H" direction="out"/>
<pin name="P1I" direction="in"/>
<pin name="P1J" direction="out"/>
<pin name="P2A" direction="out"/>
<pin name="P2B" direction="in"/>
<pin name="P2C" direction="in"/>
<pin name="P2D" direction="in"/>
<pin name="P2E" direction="in"/>
<pin name="P2F" direction="in"/>
<pin name="P2G" direction="in"/>
<pin name="P2H" direction="out"/>
<pin name="P2I" direction="in"/>
<pin name="P2J" direction="out"/>
<pin name="M0" direction="in"/>
<pin name="M1" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="Z80CTC">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="CE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS0" direction="in"/>
<pin name="CS1" direction="in"/>
<pin name="M1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IORQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IEI" direction="in"/>
<pin name="IEO" direction="out"/>
<pin name="INT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TRG0" direction="in"/>
<pin name="TRG1" direction="in"/>
<pin name="TRG2" direction="in"/>
<pin name="TO0" direction="out"/>
<pin name="TO1" direction="out"/>
<pin name="TO2" direction="out"/>
<pin name="TRG3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="Z80SIO">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="CE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="M1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IORQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="INT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="IEI" direction="in"/>
<pin name="IEO" direction="out"/>
<pin name="RXDA" direction="in"/>
<pin name="RXCA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TXDA" direction="in"/>
<pin name="TXCA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SYNCA" function="dot"/>
<pin name="W/!RDYA" direction="out"/>
<pin name="RTSA" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CTSA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DTRA" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DCDA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RXDB" direction="in"/>
<pin name="RXTXCB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TXDB" direction="out"/>
<pin name="SYNCB" function="dot"/>
<pin name="W/!RDYB" direction="out"/>
<pin name="RTSB" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CTSB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DTRB" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DCDB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="C/D" direction="in"/>
<pin name="B/A" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="Z80PIO">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="B0"/>
<pin name="B1"/>
<pin name="B2"/>
<pin name="B3"/>
<pin name="B4"/>
<pin name="B5"/>
<pin name="B6"/>
<pin name="B7"/>
<pin name="ARDY" direction="out"/>
<pin name="ASTB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BRDY" direction="out"/>
<pin name="BSTB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PORTSEL" direction="in"/>
<pin name="CONTSEL" direction="in"/>
<pin name="CE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="M1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IORQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="INT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="IEI" direction="in"/>
<pin name="IEO" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="Z80CPU">
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="M1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="MREQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="IORQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RD" direction="out" function="dot"/>
<pin name="WR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RFSH" direction="out" function="dot"/>
<pin name="HALT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="WAIT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="INT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="NMI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BUSRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BUSAK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="Z80DMA">
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="WR" function="dot"/>
<pin name="RD" function="dot"/>
<pin name="IORQ" function="dot"/>
<pin name="MREQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BAO" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BAI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BUSREQ" function="dot"/>
<pin name="CE/WAIT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="RDY" direction="in"/>
<pin name="M1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="IEO" direction="out"/>
<pin name="INT/PLSE" direction="oc" function="dot"/>
<pin name="IEI" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="Z80DART">
<pin name="D1"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="INT" direction="oc" function="dot"/>
<pin name="IEI" direction="in"/>
<pin name="IEO" direction="out"/>
<pin name="M1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="W/RDYA" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RIA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RXDA" direction="in"/>
<pin name="RXCA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TXCA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TXDA" direction="out"/>
<pin name="DTRA" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RTSA" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CTSA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DCDA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DCDB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CTSB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RTSB" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DTRB" direction="out" function="dot"/>
<pin name="TXDB" direction="out"/>
<pin name="RXTXCB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RXDB" direction="in"/>
<pin name="RIB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="W/RDYB" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="C/!D" direction="in" function="dot"/>
<pin name="B/!A" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IORQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="Z80STI">
<pin name="TA0"/>
<pin name="TB0"/>
<pin name="TC0"/>
<pin name="TD0"/>
<pin name="TCLK" function="clk"/>
<pin name="!M1" function="dot"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="IORQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="!INT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="IEI" direction="in"/>
<pin name="IEO" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="RC" direction="out"/>
<pin name="SI" direction="out"/>
<pin name="SO" direction="in"/>
<pin name="TC" direction="out"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="out"/>
<pin name="!CE" function="dot"/>
<pin name="I1" direction="out"/>
<pin name="I0" direction="out"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="out"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="Z8038FIO" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Z80 FAMILY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="Z8038FIO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="1" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="M0" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="M1" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="P1A" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="P1B" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="P1C" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P1D" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="P1D0" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="P1D1" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="P1D2" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="P1D3" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="P1D4" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="P1D5" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="P1D6" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="P1D7" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="P1E" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="P1F" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="P1G" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="P1H" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="P1I" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="P1J" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="P2A" pad="39"/>
<connect gate="1" pin="P2B" pad="38"/>
<connect gate="1" pin="P2C" pad="37"/>
<connect gate="1" pin="P2D" pad="36"/>
<connect gate="1" pin="P2D0" pad="29"/>
<connect gate="1" pin="P2D1" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="P2D2" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="P2D3" pad="26"/>
<connect gate="1" pin="P2D4" pad="25"/>
<connect gate="1" pin="P2D5" pad="24"/>
<connect gate="1" pin="P2D6" pad="23"/>
<connect gate="1" pin="P2D7" pad="22"/>
<connect gate="1" pin="P2E" pad="35"/>
<connect gate="1" pin="P2F" pad="34"/>
<connect gate="1" pin="P2G" pad="33"/>
<connect gate="1" pin="P2H" pad="32"/>
<connect gate="1" pin="P2I" pad="31"/>
<connect gate="1" pin="P2J" pad="30"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z80CTC" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Z80 FAMILY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="Z80CTC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="1" pin="CE" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="CS0" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="CS1" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="D0" pad="25"/>
<connect gate="1" pin="D1" pad="26"/>
<connect gate="1" pin="D2" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="D3" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="D4" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="D5" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="D6" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="D7" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="IEI" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="IEO" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="INT" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="IORQ" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="M1" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="RD" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="RESET" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="TO0" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="TO1" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="TO2" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="TRG0" pad="23"/>
<connect gate="1" pin="TRG1" pad="22"/>
<connect gate="1" pin="TRG2" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="TRG3" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z80SIO" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Z80 FAMILY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="Z80SIO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="1" pin="B/A" pad="34"/>
<connect gate="1" pin="C/D" pad="33"/>
<connect gate="1" pin="CE" pad="35"/>
<connect gate="1" pin="CLK" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="CTSA" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="CTSB" pad="23"/>
<connect gate="1" pin="D0" pad="40"/>
<connect gate="1" pin="D1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="D2" pad="39"/>
<connect gate="1" pin="D3" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="D4" pad="38"/>
<connect gate="1" pin="D5" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="D6" pad="37"/>
<connect gate="1" pin="D7" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="DCDA" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="DCDB" pad="22"/>
<connect gate="1" pin="DTRA" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="DTRB" pad="25"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="31"/>
<connect gate="1" pin="IEI" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="IEO" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="INT" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="IORQ" pad="36"/>
<connect gate="1" pin="M1" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="RD" pad="32"/>
<connect gate="1" pin="RESET" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="RTSA" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="RTSB" pad="24"/>
<connect gate="1" pin="RXCA" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="RXDA" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="RXDB" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="RXTXCB" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="SYNCA" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="SYNCB" pad="29"/>
<connect gate="1" pin="TXCA" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="TXDA" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="TXDB" pad="26"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="W/!RDYA" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="W/!RDYB" pad="30"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z80PIO" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Z80 FAMILY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="Z80PIO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="1" pin="A0" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="A1" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="A2" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="A4" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="A5" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="A6" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="A7" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="ARDY" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="ASTB" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="B0" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="B1" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="B2" pad="29"/>
<connect gate="1" pin="B3" pad="30"/>
<connect gate="1" pin="B4" pad="31"/>
<connect gate="1" pin="B5" pad="32"/>
<connect gate="1" pin="B6" pad="33"/>
<connect gate="1" pin="B7" pad="34"/>
<connect gate="1" pin="BRDY" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="BSTB" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="CE" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="CLK" pad="25"/>
<connect gate="1" pin="CONTSEL" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="D0" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="D1" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="D2" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="D3" pad="40"/>
<connect gate="1" pin="D4" pad="39"/>
<connect gate="1" pin="D5" pad="38"/>
<connect gate="1" pin="D6" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="D7" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="IEI" pad="24"/>
<connect gate="1" pin="IEO" pad="22"/>
<connect gate="1" pin="INT" pad="23"/>
<connect gate="1" pin="IORQ" pad="36"/>
<connect gate="1" pin="M1" pad="37"/>
<connect gate="1" pin="PORTSEL" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="RD" pad="35"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="26"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z80CPU" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Z80 FAMILY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="Z80CPU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="1" pin="A0" pad="30"/>
<connect gate="1" pin="A1" pad="31"/>
<connect gate="1" pin="A10" pad="40"/>
<connect gate="1" pin="A11" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="A13" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="A14" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="A15" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="A2" pad="32"/>
<connect gate="1" pin="A3" pad="33"/>
<connect gate="1" pin="A4" pad="34"/>
<connect gate="1" pin="A5" pad="35"/>
<connect gate="1" pin="A6" pad="36"/>
<connect gate="1" pin="A7" pad="37"/>
<connect gate="1" pin="A8" pad="38"/>
<connect gate="1" pin="A9" pad="39"/>
<connect gate="1" pin="BUSAK" pad="23"/>
<connect gate="1" pin="BUSRQ" pad="25"/>
<connect gate="1" pin="CLK" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="D0" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="D1" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="D2" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="D3" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="D4" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="D5" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="D6" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="D7" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="29"/>
<connect gate="1" pin="HALT" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="INT" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="IORQ" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="M1" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="MREQ" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="NMI" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="RD" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="RESET" pad="26"/>
<connect gate="1" pin="RFSH" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="WAIT" pad="24"/>
<connect gate="1" pin="WR" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z80DMA" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Z80 FAMILY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="Z80DMA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="BAI" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="BAO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="BUSREQ" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CE/WAIT" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="IEI" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="IEO" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="INT/PLSE" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IORQ" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="M1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="MREQ" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RDY" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z80DART" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Z80 FAMILY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="Z80DART"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B/!A" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="C/!D" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="CTSA" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="CTSB" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DCDA" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DCDB" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DTRA" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DTRB" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="IEI" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="IEO" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IORQ" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="M1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="RIA" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RIB" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="RTSA" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RTSB" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RXCA" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDA" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDB" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RXTXCB" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="TXCA" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDA" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDB" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="W/RDYA" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="W/RDYB" pad="30"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z80STI">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="Z80STI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!M1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="IEI" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="IEO" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="IORQ" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RC" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="TA0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="TB0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TC" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="TC0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TCLK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TD0" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
