<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="180" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="180" y1="0" x2="180" y2="50" width="0" layer="20"/>
<wire x1="180" y1="50" x2="0" y2="50" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
<package name="TO220-5">
<description>&lt;b&gt;TO220-5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Maxim">
<packages>
<package name="SOIC8">
<description>SOIC8</description>
</package>
<package name="UMAX8">
<description>&lt;b&gt;micro MAX Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Microchip-ICs">
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 3.9 mm/JEDEC MS-012AC</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<description>&lt;b&gt;Resistors, Capacitors, Inductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;r.lbr
&lt;li&gt;cap.lbr 
&lt;li&gt;cap-fe.lbr
&lt;li&gt;captant.lbr
&lt;li&gt;polcap.lbr
&lt;li&gt;ipc-smd.lbr
&lt;/ul&gt;
All SMD packages are defined according to the IPC specifications and  CECC&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
for Electrolyt Capacitors see also :&lt;p&gt;
www.bccomponents.com &lt;p&gt;
www.panasonic.com&lt;p&gt;
www.kemet.com&lt;p&gt;
http://www.secc.co.jp/pdf/os_e/2004/e_os_all.pdf &lt;b&gt;(SANYO)&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
for trimmer refence see : &lt;u&gt;www.electrospec-inc.com/cross_references/trimpotcrossref.asp&lt;/u&gt;&lt;p&gt;

&lt;table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" cellpaddding=0&gt;
&lt;tr valign="top"&gt;

&lt;! &lt;td width="10"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
&lt;td width="90%"&gt;

&lt;b&gt;&lt;font color="#0000FF" size="4"&gt;TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;RECTANGULAR MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BOURNS&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;DALE-VISHAY&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MURATA&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PANASONIC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;SPECTROL&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MILSPEC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3 &gt;
      3005P&lt;BR&gt;
      3006P&lt;BR&gt;
      3006W&lt;BR&gt;
      3006Y&lt;BR&gt;
      3009P&lt;BR&gt;
      3009W&lt;BR&gt;
      3009Y&lt;BR&gt;
      3057J&lt;BR&gt;
      3057L&lt;BR&gt;
      3057P&lt;BR&gt;
      3057Y&lt;BR&gt;
      3059J&lt;BR&gt;
      3059L&lt;BR&gt;
      3059P&lt;BR&gt;
      3059Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      89P&lt;BR&gt;
      89W&lt;BR&gt;
      89X&lt;BR&gt;
      89PH&lt;BR&gt;
      76P&lt;BR&gt;
      89XH&lt;BR&gt;
      78SLT&lt;BR&gt;
      78L&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      56P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      78P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      T8S&lt;BR&gt;
      78L&lt;BR&gt;
      56P&lt;BR&gt;
      78P&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T18/784&lt;BR&gt;
      783&lt;BR&gt;
      781&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2199&lt;BR&gt;
      1697/1897&lt;BR&gt;
      1680/1880&lt;BR&gt;
      2187&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8035EKP/CT20/RJ-20P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ-20X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      1211L&lt;BR&gt;
      8012EKQ&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      8012EKR&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      1211P&lt;BR&gt;
      8012EKJ&lt;BR&gt;
      8012EKL&lt;BR&gt;
      8012EKQ&lt;BR&gt;
      8012EKR&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2101P&lt;BR&gt;
      2101W&lt;BR&gt;
      2101Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2102L&lt;BR&gt;
      2102S&lt;BR&gt;
      2102Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCOG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      43P&lt;BR&gt;
      43W&lt;BR&gt;
      43Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      40L&lt;BR&gt;
      40P&lt;BR&gt;
      40Y&lt;BR&gt;
      70Y-T602&lt;BR&gt;
      70L&lt;BR&gt;
      70P&lt;BR&gt;
      70Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SQUARE MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
   &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3250L&lt;BR&gt;
      3250P&lt;BR&gt;
      3250W&lt;BR&gt;
      3250X&lt;BR&gt;
      3252P&lt;BR&gt;
      3252W&lt;BR&gt;
      3252X&lt;BR&gt;
      3260P&lt;BR&gt;
      3260W&lt;BR&gt;
      3260X&lt;BR&gt;
      3262P&lt;BR&gt;
      3262W&lt;BR&gt;
      3262X&lt;BR&gt;
      3266P&lt;BR&gt;
      3266W&lt;BR&gt;
      3266X&lt;BR&gt;
      3290H&lt;BR&gt;
      3290P&lt;BR&gt;
      3290W&lt;BR&gt;
      3292P&lt;BR&gt;
      3292W&lt;BR&gt;
      3292X&lt;BR&gt;
      3296P&lt;BR&gt;
      3296W&lt;BR&gt;
      3296X&lt;BR&gt;
      3296Y&lt;BR&gt;
      3296Z&lt;BR&gt;
      3299P&lt;BR&gt;
      3299W&lt;BR&gt;
      3299X&lt;BR&gt;
      3299Y&lt;BR&gt;
      3299Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&lt;BR&gt;
      66W&lt;BR&gt;
      66X&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      67W&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      67Y&lt;BR&gt;
      67Z&lt;BR&gt;
      68P&lt;BR&gt;
      68W&lt;BR&gt;
      68X&lt;BR&gt;
      67Y&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      67Z&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      5050&lt;BR&gt;
      5091&lt;BR&gt;
      5080&lt;BR&gt;
      5087&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T63YB&lt;BR&gt;
      T63XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      5887&lt;BR&gt;
      5891&lt;BR&gt;
      5880&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T93Z&lt;BR&gt;
      T93YA&lt;BR&gt;
      T93XA&lt;BR&gt;
      T93YB&lt;BR&gt;
      T93XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKW&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKB&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      1309X&lt;BR&gt;
      1309P&lt;BR&gt;
      1309W&lt;BR&gt;
      8024EKP&lt;BR&gt;
      8024EKW&lt;BR&gt;
      8024EKN&lt;BR&gt;
      RJ-9P/CT9P&lt;BR&gt;
      RJ-9W&lt;BR&gt;
      RJ-9X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3105P/3106P&lt;BR&gt;
      3105W/3106W&lt;BR&gt;
      3105X/3106X&lt;BR&gt;
      3105Y/3106Y&lt;BR&gt;
      3105Z/3105Z&lt;BR&gt;
      3102P&lt;BR&gt;
      3102W&lt;BR&gt;
      3102X&lt;BR&gt;
      3102Y&lt;BR&gt;
      3102Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCBG&lt;BR&gt;
      EVMCCG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      55-1-X&lt;BR&gt;
      55-4-X&lt;BR&gt;
      55-3-X&lt;BR&gt;
      55-2-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      50-2-X&lt;BR&gt;
      50-4-X&lt;BR&gt;
      50-3-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      64Y&lt;BR&gt;
      64Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3323P&lt;BR&gt;
      3323S&lt;BR&gt;
      3323W&lt;BR&gt;
      3329H&lt;BR&gt;
      3329P&lt;BR&gt;
      3329W&lt;BR&gt;
      3339H&lt;BR&gt;
      3339P&lt;BR&gt;
      3339W&lt;BR&gt;
      3352E&lt;BR&gt;
      3352H&lt;BR&gt;
      3352K&lt;BR&gt;
      3352P&lt;BR&gt;
      3352T&lt;BR&gt;
      3352V&lt;BR&gt;
      3352W&lt;BR&gt;
      3362H&lt;BR&gt;
      3362M&lt;BR&gt;
      3362P&lt;BR&gt;
      3362R&lt;BR&gt;
      3362S&lt;BR&gt;
      3362U&lt;BR&gt;
      3362W&lt;BR&gt;
      3362X&lt;BR&gt;
      3386B&lt;BR&gt;
      3386C&lt;BR&gt;
      3386F&lt;BR&gt;
      3386H&lt;BR&gt;
      3386K&lt;BR&gt;
      3386M&lt;BR&gt;
      3386P&lt;BR&gt;
      3386S&lt;BR&gt;
      3386W&lt;BR&gt;
      3386X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      82P&lt;BR&gt;
      82M&lt;BR&gt;
      82PA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      91E&lt;BR&gt;
      91X&lt;BR&gt;
      91T&lt;BR&gt;
      91B&lt;BR&gt;
      91A&lt;BR&gt;
      91V&lt;BR&gt;
      91W&lt;BR&gt;
      25W&lt;BR&gt;
      25V&lt;BR&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25U&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      25X&lt;BR&gt;
      72XW&lt;BR&gt;
      72XL&lt;BR&gt;
      72PM&lt;BR&gt;
      72RX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      72PX&lt;BR&gt;
      72P&lt;BR&gt;
      72RXW&lt;BR&gt;
      72RXL&lt;BR&gt;
      72X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T7YB&lt;BR&gt;
      T7YA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TXD&lt;BR&gt;
      TYA&lt;BR&gt;
      TYP&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TYD&lt;BR&gt;
      TX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      150SX&lt;BR&gt;
      100SX&lt;BR&gt;
      102T&lt;BR&gt;
      101S&lt;BR&gt;
      190T&lt;BR&gt;
      150TX&lt;BR&gt;
      101&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      101SX&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ET6P&lt;BR&gt;
      ET6S&lt;BR&gt;
      ET6X&lt;BR&gt;
      RJ-6W/8014EMW&lt;BR&gt;
      RJ-6P/8014EMP&lt;BR&gt;
      RJ-6X/8014EMX&lt;BR&gt;
      TM7W&lt;BR&gt;
      TM7P&lt;BR&gt;
      TM7X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMB&lt;BR&gt;
      8017SMA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6W&lt;BR&gt;
      CT-6H&lt;BR&gt;
      CT-6P&lt;BR&gt;
      CT-6R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6V&lt;BR&gt;
      CT-6X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKV&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKP&lt;BR&gt;
      8038EKZ&lt;BR&gt;
      8038EKW&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3321H&lt;BR&gt;
      3321P&lt;BR&gt;
      3321N&lt;BR&gt;
      1102H&lt;BR&gt;
      1102P&lt;BR&gt;
      1102T&lt;BR&gt;
      RVA0911V304A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RVA0911H413A&lt;BR&gt;
      RVG0707V100A&lt;BR&gt;
      RVA0607V(H)306A&lt;BR&gt;
      RVA1214H213A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104B&lt;BR&gt;
      3104C&lt;BR&gt;
      3104F&lt;BR&gt;
      3104H&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104M&lt;BR&gt;
      3104P&lt;BR&gt;
      3104S&lt;BR&gt;
      3104W&lt;BR&gt;
      3104X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMQIG&lt;BR&gt;
      EVMQ3G&lt;BR&gt;
      EVMS0G&lt;BR&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMG0G&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMK4GA00B&lt;BR&gt;
      EVM30GA00B&lt;BR&gt;
      EVMK0GA00B&lt;BR&gt;
      EVM38GA00B&lt;BR&gt;
      EVMB6&lt;BR&gt;
      EVLQ0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMSG&lt;BR&gt;
      EVMMBG&lt;BR&gt;
      EVMMAG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMCS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM3&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      62-3-1&lt;BR&gt;
      62-1-2&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      63V&lt;BR&gt;
      63S&lt;BR&gt;
      63M&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63H&lt;BR&gt;
      63P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=3&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT color="#0000FF" SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SMD TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
      &lt;P&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3224G&lt;BR&gt;
      3224J&lt;BR&gt;
      3224W&lt;BR&gt;
      3269P&lt;BR&gt;
      3269W&lt;BR&gt;
      3269X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      44G&lt;BR&gt;
      44J&lt;BR&gt;
      44W&lt;BR&gt;
      84P&lt;BR&gt;
      84W&lt;BR&gt;
      84X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST63Z&lt;BR&gt;
      ST63Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST5P&lt;BR&gt;
      ST5W&lt;BR&gt;
      ST5X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3314G&lt;BR&gt;
      3314J&lt;BR&gt;
      3364A/B&lt;BR&gt;
      3364C/D&lt;BR&gt;
      3364W/X&lt;BR&gt;
      3313G&lt;BR&gt;
      3313J&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      23B&lt;BR&gt;
      23A&lt;BR&gt;
      21X&lt;BR&gt;
      21W&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      22B&lt;BR&gt;
      22A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST5YL/ST53YL&lt;BR&gt;
      ST5YJ/5T53YJ&lt;BR&gt;
      ST-23A&lt;BR&gt;
      ST-22B&lt;BR&gt;
      ST-22&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST-4B&lt;BR&gt;
      ST-4A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST-3B&lt;BR&gt;
      ST-3A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVM-6YS&lt;BR&gt;
      EVM-1E&lt;BR&gt;
      EVM-1G&lt;BR&gt;
      EVM-1D&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      G4B&lt;BR&gt;
      G4A&lt;BR&gt;
      TR04-3S1&lt;BR&gt;
      TRG04-2S1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      DVR-43A&lt;BR&gt;
      CVR-42C&lt;BR&gt;
      CVR-42A/C&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;
&lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;ALT =&amp;nbsp;ALTERNATE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;P&gt;

&amp;nbsp;
&lt;P&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<packages>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="CT6032">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="E2,5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="E5-8,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 8.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<description>&lt;b&gt;NPN Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO201-15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 5.6 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="SMB">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-500">
<description>&lt;b&gt;Wago Screw Clamps&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.00 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="W237-103">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Vishay-MOSFETs">
<packages>
<package name="SO8">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X16">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X12">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Texas Instruments">
<packages>
<package name="TO-PMOD7">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-hirose">
<description>&lt;b&gt;Hirose Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.hirose.co.jp&lt;p&gt;
Include : &lt;br&gt;
con-hirose-df12d(3.0)60dp0.5v80.lbr from Bob Starr &amp;lt;rtzaudio@mindspring.com&amp;gt;&lt;br&gt;
con-hirose.lbr from Bob Starr &amp;lt;rtzaudio@mindspring.com&amp;gt;&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="UX60A-MB-5ST">
<description>&lt;b&gt;MINI USB Connector HI-SPEED Certified&lt;/b&gt; Metal Shield SMT Type Without Positioning Post&lt;p&gt;
Source: http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e24000019.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="PICs">
<packages>
<package name="TQFP64(0.5MM_PITCH)">
<description>&lt;b&gt;Thin Quad Flat Pack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type TQ</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FRS1B">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, same as V23101-D6-A201, Siemens</description>
</package>
<package name="FTR-K1C">
<description>&lt;b&gt;Miniatur-Leistungsrelais&lt;/b&gt; 1 Wechsler&lt;p&gt;
Distributor: Conrad Electronic&lt;br&gt;
Source: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/504389-da-01-de-NETZRELAIS_FTR-K1CK024W1XUM_16A_250VAC.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Einzelteile">
<packages>
<package name="SI50X_3.2X5MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman, Copal, Piher, Spectrol, Schukat&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CA6V">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
distributor Schukat</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC7" library="linear" package="SO08" value="LM334M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC6" library="linear" package="TO220-5" value="LT3080T">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC3" library="Maxim" package="SOIC8" value="MAX4080ASA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC8" library="Maxim" package="SOIC8" value="MAX4239ASA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC10" library="Maxim" package="SOIC8" value="MAX6126ASA21">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC5" library="Maxim" package="UMAX8" value="MAX44246AUA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="Maxim" package="UMAX8" value="MAX44246AUA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC4" library="Microchip-ICs" package="SO14" value="MCP3204-I/SL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="Microchip-ICs" package="SO14" value="MCP4922-I/SL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C0805K" value="22nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R31" library="rcl" package="R0805" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R32" library="rcl" package="R0805" value="5,62k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="C0805K" value="22nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C0805K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C0805K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C0805K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805K" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="2 1%">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="2 1%">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="2 1%">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0805" value="2 1%">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0805" value="2 1%">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="82,5k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="5k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0805" value="330">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805K" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T2" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BC847SMD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BC847SMD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R0805" value="4,99k 0,1%">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0805" value="69,8k 0,1%">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="R0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO201-15" value="1N5401">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="CT6032" value="10µF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="CT6032" value="10µF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="CT6032" value="10µF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="R0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="SMB" value="1SMB30AT3G">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="R0805" value="69,8k 0,1%">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="R0805" value="4,99k 0,1%">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X1" library="con-wago-500" package="W237-103" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="18M7116"/>
<attribute name="MPN" value="237-103"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C0805K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R22" library="rcl" package="R1206" value="1 1%">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R23" library="rcl" package="R1206" value="1 1%">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R24" library="rcl" package="R1206" value="1 1%">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R25" library="rcl" package="R1206" value="1 1%">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R26" library="rcl" package="R0805" value="100 0,1%">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R27" library="rcl" package="R0805" value="49,9k 0,1%">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R28" library="rcl" package="R0805" value="330">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C0805K" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0805K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T6" library="Vishay-MOSFETs" package="SO8" value="SI4038DY">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="Vin">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value="Power-Switch">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="rcl" package="R0805" value="1,07k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC9" library="Texas Instruments" package="TO-PMOD7" value="LMZ14203">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R29" library="rcl" package="R0805" value="68,1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R30" library="rcl" package="R0805" value="11,8k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="E2,5-6" value="10µF/63V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C20" library="rcl" package="E5-8,5" value="220µF/35V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X2" library="con-hirose" package="UX60A-MB-5ST" value="MINI-USB">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC12" library="PICs" package="TQFP64(0.5MM_PITCH)" value="DSPIC33EP256MU806_-I/PT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="C0805K" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C22" library="rcl" package="C0805K" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC11" library="Microchip-ICs" package="SOT223" value="MCP1703-E/DB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X05" value="ICSP">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="rcl" package="C0805K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="C0805K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C26" library="rcl" package="C0805K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C27" library="rcl" package="C0805K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C28" library="rcl" package="C0805K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C29" library="rcl" package="C0805K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C31" library="rcl" package="C0805K" value="10µF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C30" library="rcl" package="C0805K" value="10µF/16V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T5" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BC847SMD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="R0805" value="200">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="R0805" value="2,7k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="K1" library="relay" package="FRS1B" value="FRS1B">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T4" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BC847SMD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="R0805" value="2,7k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="C0805K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OSC1" library="Einzelteile" package="SI50X_3.2X5MM" value="SI50X-B">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X16" value="LCD">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="pot" package="CA6V" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="K2" library="relay" package="FTR-K1C" value="FTR-K1C">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T3" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BC847SMD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="R0805" value="2,7k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X12" value="Frontpanel">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="DO41-10" value="1N4007">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D4" library="diode" package="DO41-10" value="1N4007">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
<contactref element="IC7" pad="7"/>
<contactref element="IC7" pad="6"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="T6" pad="1"/>
<contactref element="T6" pad="2"/>
<contactref element="T6" pad="3"/>
<contactref element="IC8" pad="4"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="T5" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="3"/>
<contactref element="IC10" pad="4"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="4"/>
<contactref element="IC9" pad="EXP"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="-"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="TAB"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="IC12" pad="20"/>
<contactref element="IC12" pad="9"/>
<contactref element="IC12" pad="25"/>
<contactref element="IC12" pad="41"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="OSC1" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="8"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="E"/>
<contactref element="JP5" pad="12"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+UB">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="1"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="+"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC10" pad="6"/>
<contactref element="IC10" pad="7"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC12" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="IC12" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC12" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CS_ADC">
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="IC12" pad="22"/>
</signal>
<signal name="ADC_IOUT">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CS_DAC">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC12" pad="27"/>
</signal>
<signal name="!SHDN_DAC">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC12" pad="23"/>
</signal>
<signal name="!LDAC">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC12" pad="24"/>
</signal>
<signal name="V_SET">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="I_SET">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADC_VOUT">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC_VIN">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="I_LIMIT">
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="IC12" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="K2" pad="3"/>
<contactref element="K2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
<contactref element="T6" pad="5"/>
<contactref element="T6" pad="6"/>
<contactref element="T6" pad="7"/>
<contactref element="T6" pad="8"/>
<contactref element="K1" pad="O"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC8" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC8" pad="6"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="7"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="+"/>
<contactref element="IC11" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="R34" pad="A"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="3"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="19"/>
<contactref element="IC12" pad="10"/>
<contactref element="IC12" pad="26"/>
<contactref element="IC12" pad="38"/>
<contactref element="IC12" pad="57"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="OSC1" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="7"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="T5" pad="3"/>
<contactref element="T6" pad="4"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RANGE">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="T5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="K1" pad="S"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="K1" pad="P"/>
<contactref element="K1" pad="P@"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="T4" pad="3"/>
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="T4" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SENSE_REL">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="29"/>
</signal>
<signal name="ADC_IOUT500">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="K2" pad="5"/>
<contactref element="K2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="T3" pad="3"/>
<contactref element="K2" pad="8"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="OUTPUT_REL">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC10" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="6"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC9" pad="3"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB_D-">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="36"/>
</signal>
<signal name="USB_D+">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="IC12" pad="37"/>
</signal>
<signal name="ICSP_VPP">
<contactref element="IC12" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ICSP_DATA">
<contactref element="IC12" pad="16"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ICSP_CLK">
<contactref element="IC12" pad="15"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="34"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC12" pad="35"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC12" pad="56"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC12" pad="39"/>
<contactref element="OSC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LCD_D0">
<contactref element="IC12" pad="46"/>
<contactref element="JP4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="LCD_D1">
<contactref element="IC12" pad="49"/>
<contactref element="JP4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="LCD_D2">
<contactref element="IC12" pad="50"/>
<contactref element="JP4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="LCD_D3">
<contactref element="IC12" pad="51"/>
<contactref element="JP4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="LCD_D4">
<contactref element="IC12" pad="52"/>
<contactref element="JP4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="LCD_D5">
<contactref element="IC12" pad="53"/>
<contactref element="JP4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="LCD_D6">
<contactref element="IC12" pad="54"/>
<contactref element="JP4" pad="15"/>
</signal>
<signal name="LCD_D7">
<contactref element="IC12" pad="55"/>
<contactref element="JP4" pad="16"/>
</signal>
<signal name="LCD_RS">
<contactref element="IC12" pad="43"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LCD_R/W">
<contactref element="IC12" pad="44"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LCD_E">
<contactref element="IC12" pad="45"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R34" pad="S"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SENSE_TAST">
<contactref element="IC12" pad="58"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="OUTPUT_TAST">
<contactref element="IC12" pad="59"/>
<contactref element="JP5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ENCODER_V_A">
<contactref element="IC12" pad="60"/>
<contactref element="JP5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ENCODER_V_B">
<contactref element="IC12" pad="61"/>
<contactref element="JP5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="ENCODER_V_TAST">
<contactref element="IC12" pad="62"/>
<contactref element="JP5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="ENCODER_A_A">
<contactref element="IC12" pad="63"/>
<contactref element="JP5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="ENCODER_A_B">
<contactref element="IC12" pad="64"/>
<contactref element="JP5" pad="10"/>
</signal>
<signal name="ENCODER_A_TAST">
<contactref element="IC12" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="11"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
