<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="83.49" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.49" y1="0" x2="83.49" y2="39.614" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.49" y1="39.614" x2="0" y2="39.614" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="39.614" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F4052">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, Finder</description>
</package>
<package name="HF115F">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ptr500">
<description>&lt;b&gt;PTR Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.&lt;p&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;Alte Bezeichnung&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;Neue Bezeichnung&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;AK505/2,grau&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#0000FF"&gt;AK500/2-5.0-H-GRAU&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;AK505/2DS,grau&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#0000FF"&gt;AK500/2DS-5.0-H-GRAU&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;AKZ505/2,grau&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#0000FF"&gt;AKZ500/2-5.08-H-GRAU&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TABLE&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="AK300/2">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="K1" library="relay" package="F4052" value="FIN 41.52.8 230V">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-7" value="1N4007"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-7" value="1N4007"/>
<element name="K2" library="relay" package="HF115F" value="HF115F"/>
<element name="K3" library="relay" package="HF115F" value="HF115F"/>
<element name="X1" library="con-ptr500" package="AK300/2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X2" library="con-ptr500" package="AK300/2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X3" library="con-ptr500" package="AK300/2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X4" library="con-ptr500" package="AK300/2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X5" library="con-ptr500" package="AK300/2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="L">
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="K3" pad="P1"/>
<contactref element="K2" pad="P1"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="K2" pad="S2"/>
<contactref element="K3" pad="O2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="K3" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="K1" pad="S1"/>
<contactref element="K2" pad="2"/>
<contactref element="K3" pad="1"/>
<contactref element="X5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="K1" pad="P1"/>
<contactref element="X5" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
