<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIP16">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SG3525">
<pin name="+I1" direction="in"/>
<pin name="DISCHARGE" direction="out"/>
<pin name="-I1" direction="in"/>
<pin name="OSC" direction="out"/>
<pin name="COMP." direction="pas"/>
<pin name="CT" direction="in"/>
<pin name="RT" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="SOFTSTART" direction="pas"/>
<pin name="VC" direction="pas"/>
<pin name="SHUTDOWN" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="OUTB" direction="out"/>
<pin name="VREF" direction="in"/>
<pin name="SYNC" direction="in" function="dot"/>
<pin name="OUTA" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SG3525AN" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SG3525"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+I1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="-I1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP." pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DISCHARGE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTA" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTB" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SHUTDOWN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SOFTSTART" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
