<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="101.6" y1="-2.54" x2="101.6" y2="36.83" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="104.14" y1="34.29" x2="-2.54" y2="34.29" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="104.14" y1="0" x2="-2.54" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-2.54" x2="0" y2="36.83" width="0.4064" layer="20"/>
<text>7mil</text>
<text>6mil</text>
<text>5mil</text>
<text>4mil</text>
<text>3mil</text>
</plain>
<libraries>
<library name="LED">
<packages>
<package name="SMD">
<description>Kingbright KP-3216SRC-PRV&lt;br&gt;
rot: RS 466-3914 If=20mA Uf=1.85V R(5V/5mA)=680Ohm&lt;br&gt;
grün: RS 466-3908 If=20mA Uf=2.2V R(5V/5mA)=560Ohm&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="R">
<packages>
<package name="1206">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Connector">
<packages>
<package name="PAD_SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="LED" package="SMD" value="LED"/>
<element name="R1" library="R" package="1206" value="680"/>
<element name="P1" library="Connector" package="PAD_SMD" value="PADSMD"/>
<element name="P2" library="Connector" package="PAD_SMD" value="PADSMD"/>
<element name="D2" library="LED" package="SMD" value="LED"/>
<element name="R2" library="R" package="1206" value="680"/>
<element name="P3" library="Connector" package="PAD_SMD" value="PADSMD"/>
<element name="P4" library="Connector" package="PAD_SMD" value="PADSMD"/>
<element name="D3" library="LED" package="SMD" value="LED"/>
<element name="R3" library="R" package="1206" value="680"/>
<element name="P5" library="Connector" package="PAD_SMD" value="PADSMD"/>
<element name="P6" library="Connector" package="PAD_SMD" value="PADSMD"/>
<element name="D5" library="LED" package="SMD" value="LED"/>
<element name="R5" library="R" package="1206" value="680"/>
<element name="P9" library="Connector" package="PAD_SMD" value="PADSMD"/>
<element name="P10" library="Connector" package="PAD_SMD" value="PADSMD"/>
<element name="D4" library="LED" package="SMD" value="LED"/>
<element name="R4" library="R" package="1206" value="680"/>
<element name="P7" library="Connector" package="PAD_SMD" value="PADSMD"/>
<element name="P8" library="Connector" package="PAD_SMD" value="PADSMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="A">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="P2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="P3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="P4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="P5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="P6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B2">
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="P9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B4">
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="P10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$8">
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="P7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B3">
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="P8" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
