<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="LPC1114FN28">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LPC1114FN28">
<pin name="PIO0_8/MISO0/CT16B0_MAT0"/>
<pin name="PIO0_9/MOSI0/CT16B0_MAT1"/>
<pin name="SWCLK/PIO0_10/SCK0/CT16B0_MAT2"/>
<pin name="R/PIO0_11/AD0/CT32B0_MAT3"/>
<pin name="PIO0_5/SDA"/>
<pin name="PIO0_6/SCK0"/>
<pin name="VDDA"/>
<pin name="VSSA"/>
<pin name="R/PIO1_0/AD1/CT32B1_CAP0"/>
<pin name="R/PIO1_1/AD2/CT32B1_MAT0"/>
<pin name="R/PIO1_2/AD3/CT32B1_MAT1"/>
<pin name="SWDIO/PIO1_3/AD4/CT32B1_MAT2"/>
<pin name="PIO1_4/AD5/CT32B1_MAT3/WAKEUP"/>
<pin name="PIO1_5/!RTS!/CT32B0_CAP0"/>
<pin name="PIO1_6/RXD/CT32B0_MAT0"/>
<pin name="PIO1_7/TXD/CT32B0_MAT1"/>
<pin name="PIO1_8/CT16B1_CAP0"/>
<pin name="PIO1_9/CT16B1_MAT0"/>
<pin name="XTALOUT"/>
<pin name="XTALIN"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="!RESET!/PIO0_0"/>
<pin name="PIO0_1/CLKOUT/CT32B0_MAT2"/>
<pin name="PIO0_2/SSEL0/CT16B0_CAP0"/>
<pin name="PIO0_3"/>
<pin name="PIO0_4/SCL"/>
<pin name="PIO0_7/!CTS!"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LPC1114FN28">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LPC1114FN28"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LPC1114FN28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET!/PIO0_0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_1/CLKOUT/CT32B0_MAT2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_2/SSEL0/CT16B0_CAP0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_4/SCL" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_5/SDA" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_6/SCK0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_7/!CTS!" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_8/MISO0/CT16B0_MAT0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_9/MOSI0/CT16B0_MAT1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_4/AD5/CT32B1_MAT3/WAKEUP" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_5/!RTS!/CT32B0_CAP0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_6/RXD/CT32B0_MAT0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_7/TXD/CT32B0_MAT1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_8/CT16B1_CAP0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_9/CT16B1_MAT0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="R/PIO0_11/AD0/CT32B0_MAT3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="R/PIO1_0/AD1/CT32B1_CAP0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="R/PIO1_1/AD2/CT32B1_MAT0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="R/PIO1_2/AD3/CT32B1_MAT1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SWCLK/PIO0_10/SCK0/CT16B0_MAT2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SWDIO/PIO1_3/AD4/CT32B1_MAT2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALIN" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALOUT" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
