<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="22.939375" y2="0" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="22.939375" y1="0" x2="22.939375" y2="8.89" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="22.939375" y1="8.89" x2="0" y2="8.89" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="8.89" x2="0" y2="0" width="0.0254" layer="20"/>
<text>T13</text>
<text>VIN</text>
<text>VIN</text>
<text>VCC5</text>
<text>GND</text>
<text>PB0</text>
<text>PB2</text>
<text>PB5T</text>
<text>PB4</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>PB1</text>
<text>VCC5</text>
<text>PB4</text>
<text>PB0</text>
<text>PB2</text>
<text>PB5</text>
<text>PB5T</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SENSOR">
<packages>
<package name="TSL13SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="IC">
<packages>
<package name="ATTINY13">
</package>
</packages>
</library>
<library name="CONNECTOR">
<packages>
<package name="2X3-2MM">
</package>
<package name="5-POL-A">
</package>
<package name="1POL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="STANDARD">
<packages>
<package name="CON3">
</package>
<package name="C25">
</package>
<package name="SR-L">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="SENSOR" package="TSL13SMD" value=""/>
<element name="E$2" library="IC" package="ATTINY13" value=""/>
<element name="E$3" library="CONNECTOR" package="2X3-2MM" value=""/>
<element name="E$4" library="STANDARD" package="CON3" value=""/>
<element name="E$11" library="STANDARD" package="C25" value=""/>
<element name="E$13" library="STANDARD" package="C25" value=""/>
<element name="E$9" library="CONNECTOR" package="5-POL-A" value=""/>
<element name="E$10" library="CONNECTOR" package="5-POL-A" value=""/>
<element name="E$5" library="STANDARD" package="SR-L" value=""/>
<element name="E$12" library="CONNECTOR" package="1POL" value=""/>
<element name="E$14" library="CONNECTOR" package="1POL" value=""/>
<element name="E$15" library="CONNECTOR" package="1POL" value=""/>
<element name="E$16" library="CONNECTOR" package="1POL" value=""/>
<element name="E$17" library="CONNECTOR" package="1POL" value=""/>
<element name="E$18" library="CONNECTOR" package="1POL" value=""/>
<element name="E$20" library="CONNECTOR" package="1POL" value=""/>
<element name="E$21" library="CONNECTOR" package="1POL" value=""/>
<element name="E$22" library="CONNECTOR" package="1POL" value=""/>
<element name="E$6" library="STANDARD" package="C25" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC5">
<contactref element="E$3" pad="P$1"/>
<contactref element="E$2" pad="8"/>
<contactref element="E$4" pad="3"/>
<contactref element="E$11" pad="1"/>
<contactref element="E$5" pad="1"/>
<contactref element="E$10" pad="P$8"/>
<contactref element="E$18" pad="P$1"/>
<contactref element="E$1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="S$11">
<contactref element="E$2" pad="7"/>
<contactref element="E$3" pad="P$2"/>
<contactref element="E$20" pad="P$1"/>
<contactref element="E$9" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="S$13">
<contactref element="E$2" pad="5"/>
<contactref element="E$3" pad="P$3"/>
<contactref element="E$21" pad="P$1"/>
<contactref element="E$9" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="E$2" pad="6"/>
<contactref element="E$3" pad="P$5"/>
<contactref element="E$16" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="S$9">
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="E$11" pad="2"/>
<contactref element="E$5" pad="2"/>
<contactref element="E$3" pad="P$4"/>
<contactref element="E$2" pad="4"/>
<contactref element="E$4" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="P$2"/>
<contactref element="E$13" pad="1"/>
<contactref element="E$15" pad="P$1"/>
<contactref element="E$9" pad="P$8"/>
<contactref element="E$10" pad="P$2"/>
<contactref element="E$10" pad="P$4"/>
<contactref element="E$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="E$3" pad="P$6"/>
<contactref element="E$2" pad="1"/>
<contactref element="E$14" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="E$4" pad="2"/>
<contactref element="E$2" pad="2"/>
<contactref element="E$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="S$12">
<contactref element="E$2" pad="3"/>
<contactref element="E$22" pad="P$1"/>
<contactref element="E$6" pad="2"/>
<contactref element="E$10" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$13" pad="2"/>
<contactref element="E$5" pad="3"/>
<contactref element="E$10" pad="P$1"/>
<contactref element="E$9" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="E$9" pad="P$4"/>
<contactref element="E$12" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
