<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<description>Dioden</description>
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DO204-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 4 mm, horizontal, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="DO15-12">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, horizontal, grid 12.7 mm</description>
</package>
<package name="SOD57-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 4 mm, vertical, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DO201-15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 5.6 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="DO07">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="P1-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="P2-15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 5 mm, horizontal, grid 12.7 mm</description>
</package>
<package name="DO34-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 1.8 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
<package name="SOT54H">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2-lead plastic, vertical</description>
</package>
<package name="SOD523">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="TO18D">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2-lead metall, vertical</description>
</package>
<package name="C1702-05">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, vertical, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="C1702-15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="SGA-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 4 mm, vertical, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="SOD64-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 4.8 mm, vertical, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="SOD61A">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, vertical, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="SOD61B">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, vertical, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="SOD61C">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, vertical, grid 17.78 mm</description>
</package>
<package name="SOD61D">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, vertical, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="SOD61E">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, vertical, grid 20.32 mm</description>
</package>
<package name="DO27-15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 5 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="SOD81">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.3 mm, vertical, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="SOD84">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.3 mm, vertical, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="F126-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DO220S">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2-lead molded, vertical</description>
</package>
<package name="TO220AC">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2-lead molded, horizontal</description>
</package>
<package name="TO220ACS">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2-lead molded, vertical</description>
</package>
<package name="G4-12">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 7.62 mm, horizontal, grid 12.7 mm</description>
</package>
<package name="SOD83-12">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 4.8 mm, vertical, grid 12.7 mm</description>
</package>
<package name="SMB">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="P6-15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 9 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="C2673">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 5.2 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="C221B1A">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2-lead molded, horizontal</description>
</package>
<package name="SOD80C">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="D-10">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="D-12.5">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="D-2.5">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="D-5">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="D-7.5">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD106-R">
<description>&lt;b&gt;SOD106 Reflow soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
<package name="SMC">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD106-W">
<description>&lt;b&gt;SOD106 Wave soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
<package name="SOD106A-R">
<description>&lt;b&gt;SOD106A Reflow soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
<package name="SOD110-W">
<description>&lt;b&gt;SOD110 Wave soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
<package name="SOD110-R">
<description>&lt;b&gt;SOD110 Reflow soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD323-R">
<description>&lt;b&gt;SOD323 Reflow soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
<package name="SOD323-W">
<description>&lt;b&gt;SOD323 Wave soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
<package name="GF1">
<description>&lt;b&gt;GF1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
General Semiconductor</description>
</package>
<package name="MINIMELF">
<description>&lt;b&gt;Mini Melf Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MELF-MLL41">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Package DO-213AB = http://www.diotec.com/pdf/sm4001.pdf</description>
</package>
<package name="MICROMELF-R">
<description>&lt;b&gt;Micro Melf Diode Reflow soldering&lt;/b&gt; VISHAY mcl4148.pdf</description>
</package>
<package name="MICROMELF-W">
<description>&lt;b&gt;Micro Melf Diode Wave soldering&lt;/b&gt; VISHAY mcl4148.pdf</description>
</package>
<package name="SC79_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Diode Package&lt;/b&gt; Reflow soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="SCD80_INFINEON">
<description>&lt;b&gt;Diode Package&lt;/b&gt; Reflow soldering&lt;p&gt;
INFINEON, www.infineon.com/cmc_upload/0/000/010/257/eh_db_5b.pdf</description>
</package>
<package name="DO214AA">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DO214AC">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DO214BA">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DO-214AC">
<description>&lt;b&gt;SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER&lt;/b&gt; JEDEC DO-214AC molded platic body&lt;p&gt;
Method 2026&lt;br&gt;
Source: http://www.kingtronics.com/SMD_M7/M7_SMD_4007.pdf</description>
</package>
<package name="DO41-7.6">
<description>&lt;b&gt;DO41&lt;/b&gt; 7.6mm x 2mm&lt;p&gt;
Source: http://www.diodes.com/datasheets/ds23001.pdf</description>
</package>
<package name="DO13M">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 6.35 mm metall, horizontal, grid 20.32 mm</description>
</package>
<package name="C4111-15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 5.3 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="P6T15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 9 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="CB429-17">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 5 mm, horizontal, grid 17 mm</description>
</package>
<package name="DO201T15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 5.6 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
<package name="F126Z12">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3 mm, horizontal, grid 12.7 mm</description>
</package>
<package name="AG">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 9 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="TO92H">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2-lead plastic, vertical</description>
</package>
<package name="CB417-15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="CB429-15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 5 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
<package name="SMBG">
<description>&lt;b&gt;DO-214AA GULL-WING&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.rsonline.de .. SMBJ12/C/15/C/24/C/30/C/5.0/C/7.5/C Voltage Suppressor. Data Sheet</description>
</package>
<package name="SMBJ">
<description>&lt;b&gt;DO-214AA Modified J_BEND&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.rsonline.de .. SMBJ12/C/15/C/24/C/30/C/5.0/C/7.5/C Voltage Suppressor. Data Sheet</description>
</package>
<package name="DO35Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16mm</description>
</package>
<package name="DO41Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="SOD57Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 4 mm, vertical, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DO34Z7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 1.8 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
<package name="SOD64Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 4.8 mm, vertical, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="SOD64Z12">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 4.8 mm, vertical, grid 12.7 mm</description>
</package>
<package name="TO236">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3-lead smd</description>
</package>
<package name="F126Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="ZDIO-10">
<description>&lt;b&gt;Z DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ZDIO-2.5">
<description>&lt;b&gt;Z DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ZDIO-5">
<description>&lt;b&gt;Z DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ZDIO-7.5">
<description>&lt;b&gt;Z DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ZDIO12.5">
<description>&lt;b&gt;Z DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="P1Z12">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3 mm, horizontal, grid 12.7 mm</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO220ABS">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3-lead molded, vertical</description>
</package>
<package name="IW220ABS">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3-lead molded, vertical</description>
</package>
<package name="C1103">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2-leaded metal can</description>
</package>
<package name="C1103/">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2-leaded metal can / 45 deg.</description>
</package>
<package name="TO220AB">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3-lead molded horzintal</description>
</package>
<package name="TO3P">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3-lead molded, horizontal</description>
</package>
<package name="SOT54E">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3-lead plastic, vertical</description>
</package>
<package name="SOT82S">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3-lead molded, vertical</description>
</package>
<package name="SOT82L">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3-lead molded, horizontal</description>
</package>
<package name="SOT93L">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3-lead molded, horizontal</description>
</package>
<package name="SOT93S">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3-lead molded, vertical</description>
</package>
<package name="BR210S">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2-lead molded, vertical</description>
</package>
<package name="GT32">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
<package name="DO15U-12">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="D">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHOTTKY">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SUPPRESSOR">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ZD-U">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ZD">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="DD">
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KDD">
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="K2A">
<pin name="K1" direction="pas"/>
<pin name="K2" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KA2KA">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="AC" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SDD">
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KD">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="DIAC">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="DIODE-" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="D"/>
</gates>
<devices>
<device name="1N4001-10" package="DO41-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1N4148-10" package="DO35-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO204-10" package="DO204-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO15-12" package="DO15-12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD57-10" package="SOD57-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO201-15" package="DO201-15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO07" package="DO07">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P1-10" package="P1-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P2-15" package="P2-15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1N4148-7.6" package="DO34-7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOT54H" package="SOT54H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD523" package="SOD523">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TO18D" package="TO18D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C1702-05" package="C1702-05">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C1702-15" package="C1702-15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SGA-10" package="SGA-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD64-10" package="SOD64-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD61A" package="SOD61A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD61B" package="SOD61B">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD61C" package="SOD61C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD61D" package="SOD61D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD61E" package="SOD61E">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO27-15" package="DO27-15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD81" package="SOD81">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD84" package="SOD84">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="F126-10" package="F126-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO220S" package="DO220S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TO220H" package="TO220AC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TO220V" package="TO220ACS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="G4-12" package="G4-12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD83-12" package="SOD83-12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMB" package="SMB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P6-15" package="P6-15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C2673" package="C2673">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C221B1A" package="C221B1A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD80C" package="SOD80C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD106-R" package="SOD106-R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMC" package="SMC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD106-W" package="SOD106-W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD106A-R" package="SOD106A-R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD110-W" package="SOD110-W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD110-R" package="SOD110-R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD123" package="SOD123">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD323-R" package="SOD323-R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD323-W" package="SOD323-W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="GF1" package="GF1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MINIMELF" package="MINIMELF">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MELF-MLL41" package="MELF-MLL41">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MICROMELF-R" package="MICROMELF-R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MICROMELF-W" package="MICROMELF-W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SC79_INFINEON" package="SC79_INFINEON">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SCD80-INFINEON" package="SCD80_INFINEON">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO214AA" package="DO214AA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO214AC" package="DO214AC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO214BA" package="DO214BA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO-214AC" package="DO-214AC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1N4001-7.6" package="DO41-7.6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCHOTTKY-" prefix="D" uservalue="yes">
<description>Schottky Diode</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCHOTTKY"/>
</gates>
<devices>
<device name="DO13M" package="DO13M">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C4111-15" package="C4111-15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P6T15" package="P6T15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CB429-17" package="CB429-17">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO201T15" package="DO201T15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO35-7" package="DO35-7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="F126Z12" package="F126Z12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="AG" package="AG">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TO92H" package="TO92H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CB417-15" package="CB417-15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CB429-15" package="CB429-15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD" package="SMB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMC" package="SMC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SUPPRESSOR-UNI-" prefix="D" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Suppressor diode&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SUPPRESSOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="P6KEXXA" package="DO15-12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMBJXXXA" package="SMB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SUPPRESSOR_BI-" prefix="D">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ZD-U"/>
</gates>
<devices>
<device name="DO15-12" package="DO15U-12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMBJXXXCA" package="SMBJ">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZENER-" prefix="D" uservalue="yes">
<description>Z-Diode</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ZD"/>
</gates>
<devices>
<device name="DO35Z10" package="DO35Z10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO41Z10" package="DO41Z10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C1702-15" package="C1702-15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO13M" package="DO13M">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD57-10" package="SOD57Z10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO34-7" package="DO34Z7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD64-10" package="SOD64Z10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD64-12" package="SOD64Z12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TO236" package="TO236">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="F126-10" package="F126Z10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="F126-12" package="F126Z12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P1-Z12" package="P1Z12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P1-12" package="P1Z12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD80C" package="SOD80C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOT23" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOT223" package="SOT223">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMB" package="SMB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIODE-2AC|CA" prefix="D" uservalue="yes">
<description>Dual &lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt; Anode-Cathode|Cathode-Anode</description>
<gates>
<gate name="-B1" symbol="DD"/>
</gates>
<devices>
<device name="TO220V" package="TO220ABS">
<connects>
<connect gate="-B1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="-B1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="-B1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="IW220V" package="IW220ABS">
<connects>
<connect gate="-B1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="-B1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="-B1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C1103" package="C1103">
<connects>
<connect gate="-B1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="-B1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="-B1" pin="C" pad="C C@1" route="any"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C1103/" package="C1103/">
<connects>
<connect gate="-B1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="-B1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="-B1" pin="C" pad="C C@1" route="any"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TO220H" package="TO220AB">
<connects>
<connect gate="-B1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="-B1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="-B1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TO3P" package="TO3P">
<connects>
<connect gate="-B1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="-B1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="-B1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOT23" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="-B1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="-B1" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="-B1" pin="C" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIODE-2CAPACITANCE" prefix="D" uservalue="yes">
<description>Capacity &lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
variable-capacitance diode (Infineon)</description>
<gates>
<gate name="-B1" symbol="KDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT23" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="-B1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="-B1" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="-B1" pin="C" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOT54E" package="SOT54E">
<connects>
<connect gate="-B1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="-B1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="-B1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIODE-2CA|AC" prefix="D" uservalue="yes">
<description>Dual &lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt; Cathode-Anode|Anode-Cathode</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="K2A"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT23" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="K2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIODE_2CACA-" prefix="D" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;2 Diodes - Cathode-Anode|Cathode-Anode&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-B1" symbol="KA2KA"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT23" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="-B1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="-B1" pin="AC" pad="3"/>
<connect gate="-B1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIODE_2SCHOTTKY-" prefix="D" uservalue="yes">
<description>Dual &lt;B&gt;SCHOTTKY DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
common cathode</description>
<gates>
<gate name="-B1" symbol="SDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT82V" package="SOT82S">
<connects>
<connect gate="-B1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="-B1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="-B1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOT82H" package="SOT82L">
<connects>
<connect gate="-B1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="-B1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="-B1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOT93H" package="SOT93L">
<connects>
<connect gate="-B1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="-B1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="-B1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOT93V" package="SOT93S">
<connects>
<connect gate="-B1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="-B1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="-B1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIODE_CAPACITANCE-" prefix="D" uservalue="yes">
<description>Capacity &lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="-B1" symbol="KD"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT54H" package="SOT54H">
<connects>
<connect gate="-B1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="-B1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD523" package="SOD523">
<connects>
<connect gate="-B1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="-B1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIAC-" prefix="D" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DIAC&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-B1" symbol="DIAC"/>
</gates>
<devices>
<device name="BR210S" package="BR210S">
<connects>
<connect gate="-B1" pin="1" pad="T1"/>
<connect gate="-B1" pin="2" pad="T2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="GT32" package="GT32">
<connects>
<connect gate="-B1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-B1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DO35-10" package="DO35-10">
<connects>
<connect gate="-B1" pin="1" pad="A"/>
<connect gate="-B1" pin="2" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
