<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="ARDUINO_NANO3&quot;">
</package>
<package name="OMRON_SWITCH">
</package>
<package name="RTC3231&quot;">
</package>
<package name="ARDUINO_NANO3">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="RTC3231">
<pin name="SCL" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="!IRQ" direction="out"/>
<pin name="32K" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="RTC3231">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RTC3231"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RTC3231&quot;">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ" pad="!IRQ"/>
<connect gate="G$1" pin="32K" pad="32K"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="SCL"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="SDA"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
