<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-1.105" y1="-1.5825" x2="101.435" y2="-1.5825" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.435" y1="-1.5825" x2="101.435" y2="31.11" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.435" y1="31.11" x2="-1.105" y2="31.11" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1.105" y1="31.11" x2="-1.105" y2="-1.5825" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
</plain>
<libraries>
<library name="LED_7_Segment_VQE14">
<packages>
<package name="HDSP-R">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 15-mm 2 character 7 segment, decimal point right</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA09-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="DIS1" library="LED_7_Segment_VQE14" package="HDSP-R" value="VQE14D"/>
<element name="DIS2" library="LED_7_Segment_VQE14" package="HDSP-R" value="VQE14D"/>
<element name="DIS3" library="LED_7_Segment_VQE14" package="HDSP-R" value="VQE14D"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA06-1" value=""/>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED3" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED4" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA09-1" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="DIS1" pad="17"/>
<contactref element="DIS1" pad="10"/>
<contactref element="DIS2" pad="17"/>
<contactref element="DIS2" pad="10"/>
<contactref element="DIS3" pad="17"/>
<contactref element="DIS3" pad="10"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="DIS1" pad="15"/>
<contactref element="DIS1" pad="12"/>
<contactref element="DIS2" pad="15"/>
<contactref element="DIS2" pad="12"/>
<contactref element="DIS3" pad="15"/>
<contactref element="DIS3" pad="12"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="DIS1" pad="2"/>
<contactref element="DIS1" pad="7"/>
<contactref element="DIS2" pad="2"/>
<contactref element="DIS2" pad="7"/>
<contactref element="DIS3" pad="2"/>
<contactref element="DIS3" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="DIS1" pad="3"/>
<contactref element="DIS1" pad="6"/>
<contactref element="DIS2" pad="3"/>
<contactref element="DIS2" pad="6"/>
<contactref element="DIS3" pad="3"/>
<contactref element="DIS3" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="DIS1" pad="1"/>
<contactref element="DIS1" pad="8"/>
<contactref element="DIS2" pad="1"/>
<contactref element="DIS2" pad="8"/>
<contactref element="DIS3" pad="1"/>
<contactref element="DIS3" pad="8"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="DIS1" pad="14"/>
<contactref element="DIS1" pad="13"/>
<contactref element="DIS2" pad="14"/>
<contactref element="DIS2" pad="13"/>
<contactref element="DIS3" pad="14"/>
<contactref element="DIS3" pad="13"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="DIS1" pad="16"/>
<contactref element="DIS1" pad="11"/>
<contactref element="DIS2" pad="16"/>
<contactref element="DIS2" pad="11"/>
<contactref element="DIS3" pad="16"/>
<contactref element="DIS3" pad="11"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="DIS1" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="DIS1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="DIS2" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="DIS2" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="DIS3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="DIS3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
