<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="gm-switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SPDT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="micro-stm_v3">
<description>&lt;b&gt;ARM 32-bit Cortex™ MCUs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

&lt;author&gt;Created by jb@jenszuhause.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;You are using this libary by your own risk.&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;Make sure to check everything well due to this libary before using it.&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="LQFP176">
<description>&lt;b&gt;LQFP176&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
24 x 24 mm, 176-pin low-profile quad flat package</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BOOT_SW" library="gm-switches" package="SPDT" value=""/>
<element name="C_C1" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_C10" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_C11" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_C12" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_C13" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_C14" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_C15" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_C16" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_C17" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_C18" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_C19" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_C2" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_C3" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_C4" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_C5" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_C6" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_C7" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_C8" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_C9" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_T1" library="eagle-ltspice" package="C1206" value="10µF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_T2" library="eagle-ltspice" package="C1206" value="1µF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_T3" library="eagle-ltspice" package="C1206" value="1µF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_T4" library="eagle-ltspice" package="C1206" value="2.2µF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C_T5" library="eagle-ltspice" package="C1206" value="2.2µF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="IC1" library="micro-stm_v3" package="LQFP176" value="STM32F429IGT"/>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="10k">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="RESET_SW" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C_T2" pad="2"/>
<contactref element="C_C17" pad="2"/>
<contactref element="C_T3" pad="2"/>
<contactref element="C_C18" pad="2"/>
<contactref element="C_C16" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="IC1" pad="48"/>
<contactref element="RESET_SW" pad="4"/>
<contactref element="C_C19" pad="2"/>
<contactref element="RESET_SW" pad="3"/>
<contactref element="C_T5" pad="2"/>
<contactref element="C_T4" pad="2"/>
<contactref element="BOOT_SW" pad="1"/>
<contactref element="C_C15" pad="2"/>
<contactref element="C_C14" pad="2"/>
<contactref element="C_C13" pad="2"/>
<contactref element="C_C12" pad="2"/>
<contactref element="C_C11" pad="2"/>
<contactref element="C_C10" pad="2"/>
<contactref element="C_C9" pad="2"/>
<contactref element="C_C8" pad="2"/>
<contactref element="C_C7" pad="2"/>
<contactref element="C_C6" pad="2"/>
<contactref element="C_C5" pad="2"/>
<contactref element="C_C4" pad="2"/>
<contactref element="C_C3" pad="2"/>
<contactref element="C_C2" pad="2"/>
<contactref element="C_C1" pad="2"/>
<contactref element="C_T1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="IC1" pad="61"/>
<contactref element="IC1" pad="71"/>
<contactref element="IC1" pad="90"/>
<contactref element="IC1" pad="102"/>
<contactref element="IC1" pad="113"/>
<contactref element="IC1" pad="126"/>
<contactref element="IC1" pad="135"/>
<contactref element="IC1" pad="148"/>
<contactref element="IC1" pad="158"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C_T5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="125"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C_T4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="81"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="166"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="BOOT_SW" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="BOOT_SW" pad="3"/>
<contactref element="C_C16" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C_C17" pad="1"/>
<contactref element="C_T2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="IC1" pad="38"/>
<contactref element="C_T3" pad="1"/>
<contactref element="C_C18" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="171"/>
<contactref element="C_C15" pad="1"/>
<contactref element="C_C14" pad="1"/>
<contactref element="C_C13" pad="1"/>
<contactref element="C_C12" pad="1"/>
<contactref element="C_C11" pad="1"/>
<contactref element="C_C10" pad="1"/>
<contactref element="C_C9" pad="1"/>
<contactref element="C_C8" pad="1"/>
<contactref element="C_C7" pad="1"/>
<contactref element="C_C6" pad="1"/>
<contactref element="C_C5" pad="1"/>
<contactref element="C_C4" pad="1"/>
<contactref element="C_C3" pad="1"/>
<contactref element="C_C2" pad="1"/>
<contactref element="C_C1" pad="1"/>
<contactref element="C_T1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="36"/>
<contactref element="IC1" pad="49"/>
<contactref element="IC1" pad="82"/>
<contactref element="IC1" pad="172"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="IC1" pad="62"/>
<contactref element="IC1" pad="72"/>
<contactref element="IC1" pad="91"/>
<contactref element="IC1" pad="103"/>
<contactref element="IC1" pad="114"/>
<contactref element="IC1" pad="127"/>
<contactref element="IC1" pad="136"/>
<contactref element="IC1" pad="149"/>
<contactref element="IC1" pad="159"/>
</signal>
<signal name="NRST_F429">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="RESET_SW" pad="1"/>
<contactref element="RESET_SW" pad="2"/>
<contactref element="C_C19" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
