<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;WAGO Leiterplattenklemmen Serie 2059 / WAGO PCB Terminal Blocks Series 2059
&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;UL&gt;
&lt;LI&gt;SMD-Leiterplattenklemmen mit PUSH WIRE®-Anschlusstechnik und Betätigungsdrückern
&lt;br&gt;SMD terminal blocks with PUSH-WIRE® connection and push-buttons
&lt;br&gt;
&lt;Li&gt;Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern
&lt;br&gt;Push-in termination of solid wires
&lt;br&gt;
&lt;Li&gt;Einfaches Lösen der Leiter durch Betätigungswerkzeug
&lt;br&gt;Easy conductor removal, e.g., via operating tool
&lt;br&gt;
&lt;Li&gt;Bauhöhe von nur 2,7 mm
&lt;br&gt;A total height of only 2.7mm 
&lt;br&gt;
&lt;Li&gt; Polverlustfreies Aneinanderreihen
&lt;br&gt;Side-by-side arrangement without pole loss
&lt;br&gt;
&lt;Li&gt;Automatengerechte "Tape-and-Reel"-Verpackung
&lt;br&gt;Available in tape-and-reel packaging for automated assembly
&lt;br&gt;
&lt;/UL&gt;</description>
<packages>
<package name="P-2059-301/998-403">
</package>
<package name="P-2059-302/998-403">
</package>
<package name="P-2059-303/998-403">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="S-1-2-POL">
<pin name="P1.2" function="dot"/>
<pin name="P1.1" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="S-2-2-POL">
<pin name="P1.2" function="dot"/>
<pin name="P1.1" function="dot"/>
<pin name="P2.2" function="dot"/>
<pin name="P2.1" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="S-3-2-POL">
<pin name="P1.1" function="dot"/>
<pin name="P1.2" function="dot"/>
<pin name="P2.2" function="dot"/>
<pin name="P2.1" function="dot"/>
<pin name="P3.2" function="dot"/>
<pin name="P3.1" function="dot"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="2059-301/998-403" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 2059,  SMD-Leiterplattenklemme im Gurt 1-polig / Series 2059,  SMD Terminal block in tape-and-reel packing 1-pole&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 1 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 3  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 3 A&lt;br&gt;Leiterquerschnitt / Conductor Size: 0.14 - 0.34 mm2&lt;br&gt;Anschlusstechnik / Connection Technology: PUSH WIRE&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt; &lt;br&gt;Leitereinführung (zur Platine) / Conductor entry angle (to PCB): 0 °&lt;br&gt;Farbe / Color: weiß / weiß&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-1-2-POL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-2059-301/998-403">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1.1" pad="L1.1"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="L1.2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2059-302/998-403" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 2059,  SMD-Leiterplattenklemme im Gurt 2-polig / Series 2059,  SMD Terminal block in tape-and-reel packing 2-pole&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 2 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 3  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 3 A&lt;br&gt;Leiterquerschnitt / Conductor Size: 0.14 - 0.34 mm2&lt;br&gt;Anschlusstechnik / Connection Technology: PUSH WIRE&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt; &lt;br&gt;Leitereinführung (zur Platine) / Conductor entry angle (to PCB): 0 °&lt;br&gt;Farbe / Color: weiß / weiß&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-2-2-POL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-2059-302/998-403">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1.1" pad="L1.1"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="L1.2"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1" pad="L2.1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2" pad="L2.2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2059-303/998-403" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 2059,  SMD-Leiterplattenklemme im Gurt 3-polig / Series 2059,  SMD Terminal block in tape-and-reel packing 3-pole&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 3 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 3  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 3 A&lt;br&gt;Leiterquerschnitt / Conductor Size: 0.14 - 0.34 mm2&lt;br&gt;Anschlusstechnik / Connection Technology: PUSH WIRE&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt; &lt;br&gt;Leitereinführung (zur Platine) / Conductor entry angle (to PCB): 0 °&lt;br&gt;Farbe / Color: weiß / weiß&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-3-2-POL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-2059-303/998-403">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1.1" pad="L1.1"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="L1.2"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1" pad="L2.1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2" pad="L2.2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.1" pad="L3.1"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.2" pad="L3.2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
