<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="55" x2="0" y2="55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP10" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP11" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP12" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP13" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP14" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP15" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP16" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP17" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP18" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP18" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="JP9" pad="2"/>
<contactref element="JP10" pad="2"/>
<contactref element="JP11" pad="2"/>
<contactref element="JP12" pad="2"/>
<contactref element="JP13" pad="2"/>
<contactref element="JP14" pad="2"/>
<contactref element="JP15" pad="2"/>
<contactref element="JP16" pad="2"/>
<contactref element="JP17" pad="2"/>
<contactref element="JP18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
<contactref element="JP8" pad="3"/>
<contactref element="JP9" pad="3"/>
<contactref element="JP10" pad="3"/>
<contactref element="JP11" pad="3"/>
<contactref element="JP12" pad="3"/>
<contactref element="JP13" pad="3"/>
<contactref element="JP14" pad="3"/>
<contactref element="JP15" pad="3"/>
<contactref element="JP16" pad="3"/>
<contactref element="JP17" pad="3"/>
<contactref element="JP18" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP7" pad="4"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP8" pad="4"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP9" pad="4"/>
<contactref element="JP10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP11" pad="4"/>
<contactref element="JP12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP12" pad="4"/>
<contactref element="JP13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP13" pad="4"/>
<contactref element="JP14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP15" pad="4"/>
<contactref element="JP16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="JP16" pad="4"/>
<contactref element="JP17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP17" pad="4"/>
<contactref element="JP18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP6" pad="4"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP10" pad="4"/>
<contactref element="JP11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP14" pad="4"/>
<contactref element="JP15" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
