<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="RDA">
</package>
<package name="MOD5807">
</package>
<package name="SOP16">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="RDA5807">
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCK" direction="in"/>
<pin name="GP2"/>
<pin name="GP3"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="AFL" direction="out"/>
<pin name="AFR" direction="out"/>
<pin name="RCK" direction="pas"/>
<pin name="ANT" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PAM8403">
<pin name="+OUT_L" direction="out"/>
<pin name="+OUT_R" direction="out"/>
<pin name="-OUT_L" direction="out"/>
<pin name="-OUT_R" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="INL" direction="in"/>
<pin name="INR" direction="in"/>
<pin name="!MUTE!" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="PGND" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="PVDD" direction="pwr"/>
<pin name="PVDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="!SHND!" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VREF" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="RDA5807" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RDA5807"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RDA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AFL" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="AFR" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="GP2" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="GP3" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="RCK" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="P$5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="X" package="MOD5807">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AFL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AFR" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GP2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GP3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RCK" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PAM8403" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PAM8403"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!MUTE!" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!SHND!" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="+OUT_L" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="+OUT_R" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="-OUT_L" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-OUT_R" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="INL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="INR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD@1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
