<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.47" y1="-0.63" x2="99.53" y2="-0.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.53" y1="-0.63" x2="99.53" y2="79.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.53" y1="79.37" x2="-0.47" y2="79.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.47" y1="79.37" x2="-0.47" y2="-0.63" width="0" layer="20"/>
<text>QH*</text>
<text>SCK</text>
<text>RCK</text>
<text>G</text>
<text>Ser</text>
<text>QH</text>
<text>Ser</text>
<text>INH</text>
<text>SH</text>
<text>CLK</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<hole x="5.08" y="11.43" drill="1.3"/>
<hole x="92.71" y="11.43" drill="1.3"/>
<hole x="92.71" y="69.85" drill="1.3"/>
<hole x="5.08" y="66.04" drill="1.3"/>
<text>8-fach In-Out
U. Rabe
Febr. 2017</text>
<text>8-fach In-Out
U. Rabe
Febr. 2017</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="2X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mylbr">
<packages>
<package name="TAST90">
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="10k"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED7" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="490R"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="470R"/>
<element name="T1" library="mylbr" package="TAST90" value="T"/>
<element name="T2" library="mylbr" package="TAST90" value="T"/>
<element name="T3" library="mylbr" package="TAST90" value="T"/>
<element name="T4" library="mylbr" package="TAST90" value="T"/>
<element name="IC2" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-024X044" value=""/>
<element name="IC1" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74LS165N"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-024X044" value="100n"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-024X044" value=""/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-024X044" value=""/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-024X044" value=""/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-024X044" value=""/>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-024X044" value=""/>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-024X044" value=""/>
<element name="T5" library="mylbr" package="TAST90" value="T"/>
<element name="T6" library="mylbr" package="TAST90" value="T"/>
<element name="T7" library="mylbr" package="TAST90" value="T"/>
<element name="T8" library="mylbr" package="TAST90" value="T"/>
<element name="LED8" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="LED9" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X02" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X05" value=""/>
<element name="C9" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C10" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="LED8" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="LED5" pad="K"/>
<contactref element="LED6" pad="K"/>
<contactref element="LED7" pad="K"/>
<contactref element="LED9" pad="K"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="T8" pad="PIN1"/>
<contactref element="T7" pad="PIN1"/>
<contactref element="T6" pad="PIN1"/>
<contactref element="T5" pad="PIN1"/>
<contactref element="T4" pad="PIN1"/>
<contactref element="T3" pad="PIN1"/>
<contactref element="T2" pad="PIN1"/>
<contactref element="T1" pad="PIN1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="T1" pad="PIN2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="T2" pad="PIN2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="T3" pad="PIN2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="T4" pad="PIN2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="T5" pad="PIN2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="T6" pad="PIN2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="T7" pad="PIN2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="T8" pad="PIN2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="LED9" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="LED8" pad="A"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="LED7" pad="A"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="LED5" pad="A"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$36">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
