<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;7 Segment Numeric Displays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
ROHM, LITEON&lt;br&gt;
&lt;author&gt;librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="7-SEG-4">
<description>4 Digit LED Display</description>
</package>
<package name="7-SEG-6">
<description>6 Digit LED Display</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="7-SEG-LED-4-DIGITS">
<pin name="F" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="DP" direction="pas"/>
<pin name="COM4" direction="pas"/>
<pin name="COM2" direction="pas"/>
<pin name="COM1" direction="pas"/>
<pin name="COM3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="7-SEG-LED-6-DIGITS">
<pin name="F" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="DP" direction="pas"/>
<pin name="COM4" direction="pas"/>
<pin name="COM2" direction="pas"/>
<pin name="COM1" direction="pas"/>
<pin name="COM3" direction="pas"/>
<pin name="COM6" direction="pas"/>
<pin name="COM5" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="7-SEG-4" prefix="DISPLAY">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="7-SEG-LED-4-DIGITS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="7-SEG-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="COM1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="COM2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="COM3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="COM4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="F" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="7-SEG-6" prefix="DISPLAY">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="7-SEG-LED-6-DIGITS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="7-SEG-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="COM1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="COM2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="COM3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COM4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="COM5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="COM6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="F" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
