<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="USR-ES1">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="USR-ES1">
<description>USR-ES1
SPI
Ethernet</description>
<pin name="1" direction="pwr"/>
<pin name="2" direction="pwr"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7" direction="pwr"/>
<pin name="8" direction="pwr"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
<pin name="12"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="USR-ES1">
<description>W5500 LAN Module</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="USR-ES1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="USR-ES1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="GND" route="any"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="PWDN"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="NRESET"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="MISO"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="MOSI"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="SCLK"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="NSS"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="NINT"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="GND3"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="VIN3.3"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="VIN3.3B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
