<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL24-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
<package name="SO24L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MAX7219">
<pin name="DIG2" direction="out"/>
<pin name="DIG3" direction="out"/>
<pin name="DIG4" direction="out"/>
<pin name="DIG5" direction="out"/>
<pin name="DIG6" direction="out"/>
<pin name="DIG7" direction="out"/>
<pin name="SEGA" direction="out"/>
<pin name="SEGB" direction="out"/>
<pin name="SEGC" direction="out"/>
<pin name="SEGD" direction="out"/>
<pin name="SEGE" direction="out"/>
<pin name="SEGF" direction="out"/>
<pin name="SEGG" direction="out"/>
<pin name="SEGDP" direction="out"/>
<pin name="DIG1" direction="out"/>
<pin name="DIG0" direction="out"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="out"/>
<pin name="LOAD" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="ISET" direction="in"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MAX7219CNG" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY DRIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MAX7219"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="ISET" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="LOAD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGA" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGB" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGD" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGDP" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGE" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGF" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGG" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="MPN" value="MAX7219CNG"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1523914"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="34C4018"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAX7219CWG">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MAX7219"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO24L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="ISET" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="LOAD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGA" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGB" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGD" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGDP" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGE" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGF" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGG" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>