<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="18.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.5" y1="0" x2="18.5" y2="9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.5" y1="9" x2="0" y2="9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="9" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="AP3513E">
<packages>
<package name="AP3513E">
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C1210">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R2512">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="basic_custom">
<packages>
<package name="2-SMD">
</package>
<package name="TC33X-2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<description>&lt;b&gt;Microchip PIC Microcontrollers and other Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources :
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Microchip Data Book, 1993
&lt;li&gt;THE EMERGING WORLD STANDARD, 1995/1996
&lt;li&gt;Microchip, Technical Library CD-ROM, June 1998
&lt;li&gt;www.microchip.com
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23-5L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type OT</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="AP3513E" library="AP3513E" package="AP3513E" value="AP3513ESOIC8"/>
<element name="C1" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="10nF">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
</element>
<element name="C2" library="eagle-ltspice" package="C1210" value="47µF">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
</element>
<element name="C3" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
</element>
<element name="C4" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="3.3nF">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
</element>
<element name="C5" library="eagle-ltspice" package="C1210" value="47µF">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
</element>
<element name="L1" library="basic_custom" package="2-SMD" value="4.7µH"/>
<element name="MCP6001" library="microchip" package="SOT23-5L" value="MCP6001"/>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="R2512" value="0.2R">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R2" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="100k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R3" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="13k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R4" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="2k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R5" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="1k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="U$1" library="basic_custom" package="TC33X-2" value="TRIMMER"/>
</elements>
<signals>
<signal name="SW">
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="AP3513E" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="AP3513E" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="AP3513E" pad="4"/>
<contactref element="MCP6001" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="AP3513E" pad="EP"/>
</signal>
<signal name="VSS">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="MCP6001" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EN">
<contactref element="AP3513E" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="AP3513E" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SS">
<contactref element="AP3513E" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="COMP">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="AP3513E" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LOW_V">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="MCP6001" pad="5"/>
</signal>
<signal name="FB">
<contactref element="MCP6001" pad="1"/>
<contactref element="AP3513E" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SET">
<contactref element="MCP6001" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
