<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.5.1">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="CX70M-24P1">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CX70M-24P1">
<pin name="GND0"/>
<pin name="SSTXP1"/>
<pin name="SSTXN1"/>
<pin name="VBUS0"/>
<pin name="CC1"/>
<pin name="DP1"/>
<pin name="DN1"/>
<pin name="SBU1"/>
<pin name="VBUS1"/>
<pin name="SSRXN2"/>
<pin name="SSRXP2"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="SSRXP1"/>
<pin name="SSRXN1"/>
<pin name="VBUS2"/>
<pin name="SBU2"/>
<pin name="DN2"/>
<pin name="DP2"/>
<pin name="CC2"/>
<pin name="VBUS3"/>
<pin name="SSTXN2"/>
<pin name="SSTXP2"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="SHIELD0"/>
<pin name="SHIELD1"/>
<pin name="SHIELD2"/>
<pin name="SHIELD3"/>
<pin name="SHIELD4"/>
<pin name="SHIELD5"/>
<pin name="SHIELD6"/>
<pin name="SHIELD7"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CX70M-24P1">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CX70M-24P1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CX70M-24P1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CC1" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="CC2" pad="B5"/>
<connect gate="G$1" pin="DN1" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="DN2" pad="B7"/>
<connect gate="G$1" pin="DP1" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="DP2" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND0" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="A12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="B12"/>
<connect gate="G$1" pin="SBU1" pad="A8"/>
<connect gate="G$1" pin="SBU2" pad="B8"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIELD0" pad="SHIELD0"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIELD1" pad="SHIELD1"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIELD2" pad="SHIELD2"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIELD3" pad="SHIELD3"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIELD4" pad="SHIELD4"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIELD5" pad="SHIELD5"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIELD6" pad="SHIELD6"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIELD7" pad="SHIELD7"/>
<connect gate="G$1" pin="SSRXN1" pad="B10"/>
<connect gate="G$1" pin="SSRXN2" pad="A10"/>
<connect gate="G$1" pin="SSRXP1" pad="B11"/>
<connect gate="G$1" pin="SSRXP2" pad="A11"/>
<connect gate="G$1" pin="SSTXN1" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="SSTXN2" pad="B3"/>
<connect gate="G$1" pin="SSTXP1" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="SSTXP2" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS0" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS1" pad="A9"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS2" pad="B4"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS3" pad="B9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
