<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.1">
<drawing>
<library>
<description>crystal library created by Markus Bichl</description>
<packages>
<package name="TC26V">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TC26H">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MS1V-T1K_THT">
</package>
<package name="MS1V-T1K_SMD">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CRYSTAL">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CFS206" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;CFS206 series 6x2mm crystal&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;
MANUFACTURER: CITIZEN FINETECH MIYOTA
&lt;br&gt;
MANUF. NUMBER: CFS206 32.768KDZB-UB
&lt;br&gt;
SOURCE: /crystal/CFS206.pdf
&lt;br&gt;
FARNELL: 1457085
&lt;br&gt;
&lt;a href="http://at.farnell.com/citizen-finetech-miyota/cfs206-32-768kdzb-ub/quarz-uhr-32-768khz-zylinder-6pf/dp/1457085"&gt;BUY&lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TC26H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="VERTICAL" package="TC26V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MS1V-T1K" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;MS1V-T1K&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
WARNING: SMD SOLDERING RECOMMENDED, THT VERSION NOT EXISTING (VIRTUALLY ONLY)&lt;br&gt;
SOURCE: /crystal/MS1V-T1K.pdf&lt;br&gt;
MANUFACTURER: MicroCrystal&lt;br&gt;
MANUF. NUMBER: MS1V-T1K&lt;br&gt;
CONRAD: 1009252 - 62
&lt;a href="https://www.conrad.at/de/uhrenquarz-microcrystal-ms1v-t1k-32768khz-7pf-20ppm-ta-qc-smd-2-32768-khz-7-pf-81-mm-2-mm-2-mm-1009252.html"&gt;BUY&lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="THT" package="MS1V-T1K_THT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD" package="MS1V-T1K_SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
