<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SOT23-6L">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ESDAXXSC6">
<description>&lt;h1&gt;ESDAxxSC6&lt;/h1&gt;
Quad Transil array for ESD protection&lt;br/&gt;
https://www.mouser.de/datasheet/2/389/esda14v2sc5-954701.pdf</description>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="C3" direction="pas"/>
<pin name="C4" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ESDA5V3SC6" prefix="TVS">
<description>&lt;h1&gt;ESDAxxSC6&lt;/h1&gt;
Quad Transil array for ESD protection&lt;br/&gt;
https://www.mouser.de/datasheet/2/389/esda14v2sc5-954701.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESDAXXSC6"/>
</gates>
<devices>
<device name="L" package="SOT23-6L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2 5"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C4" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
