<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="E3206S">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, Eichhoff/distributor Schukat</description>
</package>
<package name="E3206L">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, Eichhoff/distributor Schukat</description>
</package>
<package name="SDS-S2">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
mono stable, 2 x norm. open, 2 x norm. closed, 5 A/250 V, AC/DC, NAiS</description>
</package>
<package name="SDS-ST2">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
polarity, 2 x norm. open, NAiS</description>
</package>
<package name="G6A-234P">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, 0.3 A/125 V AC, 1 A/30 V DC, Omron</description>
</package>
<package name="G6A-434P">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4 x switch, 0.3 A/125 V AC, 1 A/30 V DC, Omron</description>
</package>
<package name="H550">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
bistable, 1 x switch, high current</description>
</package>
<package name="HE751">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reed, 1 x norm. open, Hamlin</description>
</package>
<package name="RP710">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, Schrack</description>
</package>
<package name="RP420">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, Schrack</description>
</package>
<package name="RP420A">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, Schrack</description>
</package>
<package name="V23127A">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
horizontal, 1 x switch, 5 A/300 V DC, 250 V AC, Siemens</description>
</package>
<package name="MR24">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4 x switch</description>
</package>
<package name="351">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, same as G5 V-2, Omron</description>
</package>
<package name="DS2E-L2">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, 4 A/250 V, NAiS</description>
</package>
<package name="V23127B">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
vertical, 1 x switch, 5 A/300 V DC, 250 V AC, Siemens</description>
</package>
<package name="F4052">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, Finder</description>
</package>
<package name="G6C-1117P">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x norm. open, 10 A/240 V, Omron</description>
</package>
<package name="G6C-2117P">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x norm. open, 1x norm. closed, 10 A/240 V, Omron</description>
</package>
<package name="G5LE">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, 10 A/120 V AC, 8 A/30 V ADC, Omron</description>
</package>
<package name="G6H2-100">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch 0.5 A/125 V AC, 1 A/30 V DC, Omron</description>
</package>
<package name="ZF112">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch</description>
</package>
<package name="RR1A">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reed, polarity, 1 x norm. open with shield</description>
</package>
<package name="RR1U">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reed, polarity, 1 x switch with shield</description>
</package>
<package name="RR2A">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reed, polarity, 2 x norm. open</description>
</package>
<package name="LY20">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, Omron</description>
</package>
<package name="LY30">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
3 x switch, Omron</description>
</package>
<package name="LY40">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4 x switch, Omron</description>
</package>
<package name="LY40S">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4 x switch, Omron</description>
</package>
<package name="LY40SO">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4 x norm. open, Omron</description>
</package>
<package name="G2R">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, Omron</description>
</package>
<package name="G2RA">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x norm. open, Omron</description>
</package>
<package name="G2R2">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, Omron</description>
</package>
<package name="G2R2A">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x norm. open, Omron</description>
</package>
<package name="G2RE">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, high current, Omron</description>
</package>
<package name="G2REA">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x norm. open, high current, Omron</description>
</package>
<package name="M3XXH">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch</description>
</package>
<package name="G5Y-1">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RF up to 900 MHz, 1 x switch, 10 W, Omron</description>
</package>
<package name="FSMR">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, same as FBR21D/H, Fujitsu</description>
</package>
<package name="FRS1B">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, same as V23101-D6-A201, Siemens</description>
</package>
<package name="G6RW">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, Omron</description>
</package>
<package name="G6RS">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x norm. open, Omron</description>
</package>
<package name="HE3321">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reed, 1 x norm. open, 7.62 mm, grid 5.08, Hamlin</description>
</package>
<package name="HE3621">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reed, 1 x norm. open, grid 5.08 mm, Hamlin</description>
</package>
<package name="HE3621S">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reed, 1 x norm. open with shield, grid 5.08 mm, Hamlin</description>
</package>
<package name="REED">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reed, 1 x norm. open with polarity, grid 5.08</description>
</package>
<package name="G5V1">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, 0.5 A/125 V AC, 1 A/24 V DC , Omron</description>
</package>
<package name="NA">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
dummy</description>
</package>
<package name="NAL">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
dummy long</description>
</package>
<package name="MT_78_603">
<description>&lt;b&gt;Relay socket MT 78 603&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Socket 11 pole with PCB terminals&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5932.pdf</description>
</package>
<package name="MT_78_602">
<description>&lt;b&gt;Relay socket MT 78 602&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Socket 8 pole with PCB terminals&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5932.pdf</description>
</package>
<package name="G6K-RF">
<description>&lt;b&gt;OMRON High Frequency Relay G6K-RF&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
D20G6KRF0602.pdf</description>
</package>
<package name="G6KU-2P-Y">
<description>&lt;b&gt;Low Signal Relay&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
oeiwcsnts1.omron.com/.. D20G6K0100.pdf</description>
</package>
<package name="G6K-2F">
<description>&lt;b&gt;Low Signal Relay&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
oeiwcsnts1.omron.com/.. D20G6K0100.pdf</description>
</package>
<package name="G6K-2P">
<description>&lt;b&gt;Low Signal Relay&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
oeiwcsnts1.omron.com/.. D20G6K0100.pdf</description>
</package>
<package name="G6K-2F-Y">
<description>&lt;b&gt;Low Signal Relay&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
oeiwcsnts1.omron.com/.. D20G6K0100.pdf</description>
</package>
<package name="G6K-2G-Y">
<description>&lt;b&gt;Low Signal Relay&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
oeiwcsnts1.omron.com/.. D20G6K0100.pdf</description>
</package>
<package name="G6K-2G">
<description>&lt;b&gt;Low Signal Relay&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
oeiwcsnts1.omron.com/.. D20G6K0100.pdf</description>
</package>
<package name="G6K-2P-Y">
<description>&lt;b&gt;Low Signal Relay&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
oeiwcsnts1.omron.com/.. D20G6K0100.pdf</description>
</package>
<package name="G6KU-2F-Y">
<description>&lt;b&gt;Low Signal Relay&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
oeiwcsnts1.omron.com/.. D20G6K0100.pdf</description>
</package>
<package name="G6KU-2G-Y">
<description>&lt;b&gt;Low Signal Relay&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
oeiwcsnts1.omron.com/.. D20G6K0100.pdf</description>
</package>
<package name="V23148-CO">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay U/UB close/open&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
tyco/electronics; 1 pole 7 A, mono or bistabile&lt;br&gt;
www.schrackrelays.com/pdf/UUB.pdf</description>
</package>
<package name="V23148-NO">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay U/UB normal open&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
tyco/electronics; 1 pole 7 A, mono or bistabile&lt;br&gt;
www.schrackrelays.com/pdf/UUB.pdf</description>
</package>
<package name="V23148-NC">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay U/UB normal close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
tyco/electronics; 1 pole 7 A, mono or bistabile&lt;br&gt;
www.schrackrelays.com/pdf/UUB.pdf</description>
</package>
<package name="G6AK-434P">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4 x switch, dual coil latching, 0.3 A/125 V AC, 1 A/30 V DC, Omron</description>
</package>
<package name="G6AU-434P">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4 x switch, single coil latching, 0.3 A/125 V AC, 1 A/30 V DC, Omron</description>
</package>
<package name="V23040201">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS Mono- or Bisatil relay&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="NAIS-LOGO">
<description>&lt;b&gt;NAiS&lt;/b&gt; Logo 6mm</description>
</package>
<package name="SSOP4">
<description>&lt;b&gt;SSOP 04&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
</package>
<package name="DIL04SMD">
<description>&lt;b&gt;DIL04 SMD&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
</package>
<package name="DIL06SMD">
<description>&lt;b&gt;DIL06 SMD&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
</package>
<package name="DIL08SMD">
<description>&lt;b&gt;DIL08&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
</package>
<package name="SOP04">
<description>&lt;b&gt;SOP 04 - 4.3x4.4mm RM 2.54mm&lt;/b&gt; AQY21, AQY22, AQY61 Series NAiS&lt;p&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
</package>
<package name="SOP06">
<description>&lt;b&gt;SOP6 - AQV21, AQV22, AQV41&lt;/b&gt; Sereis NAiS&lt;p&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
</package>
<package name="SOP08">
<description>&lt;b&gt;SOP 08 - AQW21, AQW61&lt;/b&gt; Series NAiS&lt;p&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
</package>
<package name="SOP12">
<description>&lt;b&gt;AOP 12- AQW21.T2s&lt;/b&gt; Series NAiS&lt;p&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
</package>
<package name="SOP16">
<description>&lt;b&gt;SOP 16 - AQS21, AQS22, AQS610TS&lt;/b&gt; Series NAiS&lt;p&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
</package>
<package name="SIL13">
<description>&lt;b&gt;SIL 13 - AQX21.44&lt;/b&gt; Series (Multi-channel)&lt;p&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
</package>
<package name="AQY27-SMD04">
<description>&lt;b&gt;SMD 04 9.4x8.8mm RM 5.08mm&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
</package>
<package name="AQW27-SMD08">
<description>&lt;b&gt;SMD 08&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
</package>
<package name="AQW27-DIL08">
<description>&lt;b&gt;DIL 08&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
</package>
<package name="AQZ-SIL04">
<description>&lt;b&gt;SIL 04&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
</package>
<package name="AQZ26-SIL04">
<description>&lt;b&gt;SIL 04&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
</package>
<package name="VS05-NAIS">
<description>&lt;b&gt;VS Modul&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61702_0000.pdf</description>
</package>
<package name="DIL07">
<description>&lt;b&gt;DIL07&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61613_0000.pdf</description>
</package>
<package name="DIL07SMD">
<description>&lt;b&gt;DIL07&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61613_0000.pdf</description>
</package>
<package name="DR-2">
<description>&lt;b&gt;DR Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: www.mew-europe.com/ac/download/ datasheet/relay/dr_en.pdf</description>
</package>
<package name="DR-1">
<description>&lt;b&gt;DR Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: www.mew-europe.com/ac/download/ datasheet/relay/dr_en.pdf</description>
</package>
<package name="AQG">
<description>&lt;b&gt;SOLID STATE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61611_0000.pdf</description>
</package>
<package name="AQE">
<description>&lt;b&gt;SOLID STATE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61610_0000.pdf</description>
</package>
<package name="HC2-PS-K">
<description>&lt;b&gt;Relay Socked&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61606_0000.pdf</description>
</package>
<package name="AQ-B">
<description>&lt;b&gt;SOLID STATE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61604_0000.pdf</description>
</package>
<package name="DIL04">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL06">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AQZ404-PS">
<description>&lt;b&gt;Socked&lt;/b&gt; standard type PA1a-PS&lt;p&gt;
POWER PhotoMOS RELAYS 1-channel (Form B) Type&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  ds_aqz404.pdf</description>
</package>
<package name="AQZ404-PS-H">
<description>&lt;b&gt;Socked&lt;/b&gt; self clinching type PA1a-PS-H&lt;p&gt;
POWER PhotoMOS RELAYS 1-channel (Form B) Type&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  ds_aqz404.pdf</description>
</package>
<package name="REED-SERIES-A">
<description>&lt;b&gt;Single in line reed relay series A&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61001_0000.pdf</description>
</package>
<package name="DF2">
<description>&lt;b&gt;HIGHLY SENSITIVE DIP MINIATURE RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61002_0000.pdf</description>
</package>
<package name="DF2-L2">
<description>&lt;b&gt;HIGHLY SENSITIVE DIP MINIATURE RELAY&lt;/b&gt; 2 coil&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61002_0000.pdf</description>
</package>
<package name="DS1E">
<description>&lt;b&gt;DS-RELAYS HIGHLY SENSITIVE 1500 V FCC SURGE&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
WITHSTANDING MINIATURE RELAY&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61005_0001.pdf</description>
</package>
<package name="DS1E-L">
<description>&lt;b&gt;DS-RELAYS HIGHLY SENSITIVE 1500 V FCC SURGE&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
WITHSTANDING MINIATURE RELAY&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61005_0001.pdf</description>
</package>
<package name="DS2E">
<description>&lt;b&gt;DS-RELAYS HIGHLY SENSITIVE 1500 V FCC SURGE&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
WITHSTANDING MINIATURE RELAY&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61005_0001.pdf</description>
</package>
<package name="DS2E-L">
<description>&lt;b&gt;DS-RELAYS HIGHLY SENSITIVE 1500 V FCC SURGE&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
WITHSTANDING MINIATURE RELAY&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61005_0001.pdf</description>
</package>
<package name="DS4E">
<description>&lt;b&gt;DS-RELAYS HIGHLY SENSITIVE 1500 V FCC SURGE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
WITHSTANDING MINIATURE RELAY&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61005_0001.pdf</description>
</package>
<package name="DS4E-L">
<description>&lt;b&gt;DS-RELAYS HIGHLY SENSITIVE 1500 V FCC SURGE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
WITHSTANDING MINIATURE RELAY&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61005_0001.pdf</description>
</package>
<package name="DS-BT">
<description>&lt;b&gt;DS-BT RELAYS 4,000 V BREAKDOWN VOLTAGE&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61005_0010.pdf</description>
</package>
<package name="DS2Y">
<description>&lt;b&gt;MINIATURE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61005_0023.pdf</description>
</package>
<package name="DS2Y-2">
<description>&lt;b&gt;MINIATURE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61005_0023.pdf</description>
</package>
<package name="GN">
<description>&lt;b&gt;ULTRA-SMALL PACKAGE SLIM POLARIZED RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61007_0000.pdf</description>
</package>
<package name="GN-A">
<description>&lt;b&gt;ULTRA-SMALL PACKAGE SLIM POLARIZED RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61007_0000.pdf</description>
</package>
<package name="GN-S">
<description>&lt;b&gt;ULTRA-SMALL PACKAGE SLIM POLARIZED RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61007_0000.pdf</description>
</package>
<package name="GQ">
<description>&lt;b&gt;ULTRA-SMALL PACKAGE FLAT POLARIZED RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61008_0000.pdf</description>
</package>
<package name="GQ-A">
<description>&lt;b&gt;ULTRA-SMALL PACKAGE FLAT POLARIZED RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61008_0000.pdf</description>
</package>
<package name="GQ-S">
<description>&lt;b&gt;ULTRA-SMALL PACKAGE FLAT POLARIZED RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61008_0000.pdf</description>
</package>
<package name="HX">
<description>&lt;b&gt;Compact &amp; Slim 2 Form C Non-polarized Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61011_0000.pdf</description>
</package>
<package name="HY">
<description>&lt;b&gt;Non-polarized 1 Form C Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61012_0000.pdf</description>
</package>
<package name="K2EBP">
<description>&lt;b&gt;UNIQUELY DESIGNED RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61013_0000.pdf</description>
</package>
<package name="K4EBP">
<description>&lt;b&gt;UNIQUELY DESIGNED RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61013_0000.pdf</description>
</package>
<package name="K6-PS">
<description>&lt;b&gt;RELAY Socked&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61013_0000.pdf</description>
</package>
<package name="K4-PS">
<description>&lt;b&gt;RELAY Socked&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61013_0000.pdf</description>
</package>
<package name="K2-PS">
<description>&lt;b&gt;RELAY Socked&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61013_0000.pdf</description>
</package>
<package name="NF2">
<description>&lt;b&gt;FLATPACK RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61014_0000.pdf</description>
</package>
<package name="NF4">
<description>&lt;b&gt;FLATPACK RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61014_0000.pdf</description>
</package>
<package name="NL6EBX">
<description>&lt;b&gt;6PDT FLATPACK 2AMP DIL RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Single side stable&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61014_0003.pdf</description>
</package>
<package name="NL6EBX-L2">
<description>&lt;b&gt;6PDT FLATPACK 2AMP DIL RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
2 coil latching&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61014_0003.pdf</description>
</package>
<package name="TF2">
<description>&lt;b&gt;SMALL POLARIZED RELAY WITH HIGH SENSITIVITY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61017_0000.pdf</description>
</package>
<package name="TK">
<description>&lt;b&gt;ULTRA LOW PROFILE 2 AMP. POLARIZED RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61018_0000.pdf</description>
</package>
<package name="TN2">
<description>&lt;b&gt;SLIM POLARIZED RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61019_0000.pdf</description>
</package>
<package name="TQ2">
<description>&lt;b&gt;LOW PROFILE 2 FORM C RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61020_0001.pdf</description>
</package>
<package name="TQ4">
<description>&lt;b&gt;LOW PROFILE 2 FORM C RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61020_0001.pdf</description>
</package>
<package name="TQ-SA">
<description>&lt;b&gt;LOW-PROFILE TQ-SMD RELAYS&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61021_0004.pdf</description>
</package>
<package name="TQ-SL">
<description>&lt;b&gt;LOW-PROFILE TQ-SMD RELAYS&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61021_0004.pdf</description>
</package>
<package name="TQ-SS">
<description>&lt;b&gt;LOW-PROFILE TQ-SMD RELAYS&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61021_0004.pdf</description>
</package>
<package name="TX2">
<description>&lt;b&gt;2 AMP. HIGH CAPACITY RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;WITH HIGH SURGE VOLTAGE &amp; HIGH BREAKDOWN VOLTAGE&lt;br&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61022_0001.pdf</description>
</package>
<package name="TX2SL">
<description>&lt;b&gt;2 AMP. HIGH CAPACITY RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;WITH HIGH SURGE VOLTAGE &amp; HIGH BREAKDOWN VOLTAGE&lt;br&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61022_0001.pdf</description>
</package>
<package name="TX2SA">
<description>&lt;b&gt;2 AMP. HIGH CAPACITY RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;WITH HIGH SURGE VOLTAGE &amp; HIGH BREAKDOWN VOLTAGE&lt;br&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61022_0001.pdf</description>
</package>
<package name="TX2SS">
<description>&lt;b&gt;2 AMP. HIGH CAPACITY RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
WITH HIGH SURGE VOLTAGE &amp; HIGH BREAKDOWN VOLTAGE&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61022_0001.pdf</description>
</package>
<package name="TX2-L2">
<description>&lt;b&gt;2 AMP. HIGH CAPACITY RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;WITH HIGH SURGE VOLTAGE &amp; HIGH BREAKDOWN VOLTAGE&lt;br&gt;2 coil latching&lt;br&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61022_0001.pdf</description>
</package>
<package name="TX2SA-L2">
<description>&lt;b&gt;2 AMP. HIGH CAPACITY RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;WITH HIGH SURGE VOLTAGE &amp; HIGH BREAKDOWN VOLTAGE&lt;br&gt;2 coil latching&lt;br&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61022_0001.pdf</description>
</package>
<package name="TX2SL-L2">
<description>&lt;b&gt;2 AMP. HIGH CAPACITY RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;WITH HIGH SURGE VOLTAGE &amp; HIGH BREAKDOWN VOLTAGE&lt;br&gt;2 coil latching&lt;br&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61022_0001.pdf</description>
</package>
<package name="TX2SS-L2">
<description>&lt;b&gt;2 AMP. HIGH CAPACITY RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
WITH HIGH SURGE VOLTAGE &amp; HIGH BREAKDOWN VOLTAGE&lt;br&gt;
2 coil latching&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61022_0001.pdf</description>
</package>
<package name="TXD2">
<description>&lt;b&gt;HIGH INSULATION RELAYS&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Conforming to the supplementary insulation class of EN Standards (EN41003)&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61022_0007.pdf</description>
</package>
<package name="TXD2SA">
<description>&lt;b&gt;HIGH INSULATION RELAYS&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Conforming to the supplementary insulation class of EN Standards (EN41003)&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61022_0007.pdf</description>
</package>
<package name="TXD2SL">
<description>&lt;b&gt;HIGH INSULATION RELAYS&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Conforming to the supplementary insulation class of EN Standards (EN41003)&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61022_0007.pdf</description>
</package>
<package name="TXD2SS">
<description>&lt;b&gt;HIGH INSULATION RELAYS&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Conforming to the supplementary insulation class of EN Standards (EN41003)&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61022_0007.pdf</description>
</package>
<package name="LD">
<description>&lt;b&gt;Slim Power Relay&lt;/br&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61112_0000.pdf</description>
</package>
<package name="PE-FORM-A">
<description>&lt;b&gt;SLIM POWER Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61122_0000.pdf</description>
</package>
<package name="PE-FORM-C">
<description>&lt;b&gt;SLIM POWER Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61122_0000.pdf</description>
</package>
<package name="PE-SOCKET">
<description>&lt;b&gt;SLIM POWER Relay SOCKET&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61122_0000.pdf</description>
</package>
<package name="PA">
<description>&lt;b&gt;SLIM POWER RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61123_0000.pdf</description>
</package>
<package name="PA-STD-SOCKET">
<description>&lt;b&gt;SLIM POWER Relay SOCKET Standard&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61123_0000.pdf</description>
</package>
<package name="PA-CLI-SOCKET">
<description>&lt;b&gt;SLIM POWER Relay self clinching SOCKET&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61123_0000.pdf</description>
</package>
<package name="CB1">
<description>&lt;b&gt;HIGH POWER AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61202_0000.pdf</description>
</package>
<package name="CF">
<description>&lt;b&gt;NEW DUAL POWER AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61203_0000.pdf</description>
</package>
<package name="CM">
<description>&lt;b&gt;AUTOMOTIVE MICRO-ISO RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61204_0000.pdf</description>
</package>
<package name="CT-TWIN">
<description>&lt;b&gt;ULTRA SMALL AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Twin type (8 terminals)&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61205_0000.pdf</description>
</package>
<package name="CT-SLIM">
<description>&lt;b&gt;ULTRA SMALL AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Slim 1c type &lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61205_0000.pdf</description>
</package>
<package name="CT2-TWIN">
<description>&lt;b&gt;ULTRA SMALL AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Twin type (10 terminals)&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61205_0000.pdf</description>
</package>
<package name="CP1A">
<description>&lt;b&gt;ULTRA-MINIATURE LOW PROFILE AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61207_0000.pdf</description>
</package>
<package name="CP1SA">
<description>&lt;b&gt;ULTRA-MINIATURE LOW PROFILE AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61207_0000.pdf</description>
</package>
<package name="CP1">
<description>&lt;b&gt;ULTRA-MINIATURE LOW PROFILE AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61207_0000.pdf</description>
</package>
<package name="CQ1">
<description>&lt;b&gt;AUTOMOTIVE QUIET RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61208_0000.pdf</description>
</package>
<package name="CR2">
<description>&lt;b&gt;DUAL POWER QUIET AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61209_0000.pdf</description>
</package>
<package name="JJM1A">
<description>&lt;b&gt;HALF-SIZE AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61210_0001.pdf</description>
</package>
<package name="JJM1C">
<description>&lt;b&gt;HALF-SIZE AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61210_0001.pdf</description>
</package>
<package name="JJM">
<description>&lt;b&gt;DOUBLE MAKE CONTACT AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61210_0002.pdf</description>
</package>
<package name="JS-M">
<description>&lt;b&gt;Automotive Ultra-Miniature Power Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61211_0000.pdf</description>
</package>
<package name="JS-M1A">
<description>&lt;b&gt;Automotive Ultra-Miniature Power Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61211_0000.pdf</description>
</package>
<package name="JT">
<description>&lt;b&gt;COMPACT ECONOMICAL 30 AMP. RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Open type&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61212_0000.pdf</description>
</package>
<package name="JT-PCB">
<description>&lt;b&gt;COMPACT ECONOMICAL 30 AMP. RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
PCB type&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61212_0000.pdf</description>
</package>
<package name="JT-TMB">
<description>&lt;b&gt;COMPACT ECONOMICAL 30 AMP. RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
TMB type&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61212_0000.pdf</description>
</package>
<package name="JT1A-TMB">
<description>&lt;b&gt;COMPACT ECONOMICAL 30 AMP. RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
TMB type&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61212_0000.pdf</description>
</package>
<package name="JT1A">
<description>&lt;b&gt;COMPACT ECONOMICAL 30 AMP. RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Open type&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61212_0000.pdf</description>
</package>
<package name="JT1A-PCB">
<description>&lt;b&gt;COMPACT ECONOMICAL 30 AMP. RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
PCB type&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61212_0000.pdf</description>
</package>
<package name="CV-MIRO-280">
<description>&lt;b&gt;AUTOMOTIVE LOW PROFILE MICRO-280 RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61214_0000.pdf</description>
</package>
<package name="CV1A-MICRO-280">
<description>&lt;b&gt;AUTOMOTIVE LOW PROFILE MICRO-280 RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61214_0000.pdf</description>
</package>
<package name="RG1">
<description>&lt;b&gt;HIGH FREQUENCY RELAYS WITH 1C AND 2C CONTACTS&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61302_0000.pdf</description>
</package>
<package name="RG2">
<description>&lt;b&gt;HIGH FREQUENCY RELAYS WITH 1C AND 2C CONTACTS&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61302_0000.pdf</description>
</package>
<package name="RM2">
<description>&lt;b&gt;4 GHz 2 FORM C MICROWAVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61305_0000.pdf</description>
</package>
<package name="RM">
<description>&lt;b&gt;4 GHz 2 FORM C MICROWAVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61305_0000.pdf</description>
</package>
<package name="RP">
<description>&lt;b&gt;LOW PROFILE HIGH FREQUENCY RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61306_0000.pdf</description>
</package>
<package name="RX2">
<description>&lt;b&gt;SMALL MICRO WAVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61307_0000.pdf</description>
</package>
<package name="RX">
<description>&lt;b&gt;SMALL MICRO WAVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61307_0000.pdf</description>
</package>
<package name="RA-2COIL">
<description>&lt;b&gt;MICROWAVE RELAY FOR ATTENUATOR CIRCUIT&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61308_0000.pdf</description>
</package>
<package name="RA-1COIL">
<description>&lt;b&gt;MICROWAVE RELAY FOR ATTENUATOR CIRCUIT&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61308_0000.pdf</description>
</package>
<package name="RA">
<description>&lt;b&gt;MICROWAVE RELAY FOR ATTENUATOR CIRCUIT&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61308_0000.pdf</description>
</package>
<package name="RE">
<description>&lt;b&gt;SMALL MICROWAVE RELAYS FOR BROADCASTING INDUSTRY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61310_0000.pdf</description>
</package>
<package name="RE-SMD">
<description>&lt;b&gt;SMALL MICROWAVE RELAYS FOR BROADCASTING INDUSTRY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61310_0000.pdf</description>
</package>
<package name="RK1A">
<description>&lt;b&gt;1.5 GHz MICROWAVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61311_0000.pdf</description>
</package>
<package name="RKL2">
<description>&lt;b&gt;1.5 GHz MICROWAVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61311_0000.pdf</description>
</package>
<package name="AQ1">
<description>&lt;b&gt;SOLID STATE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61601_0000.pdf</description>
</package>
<package name="AQ1-FLAT">
<description>&lt;b&gt;SOLID STATE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61601_0000.pdf</description>
</package>
<package name="AQ1-M">
<description>&lt;b&gt;SOLID STATE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61601_0000.pdf</description>
</package>
<package name="AQ-HS-5A">
<description>&lt;b&gt;Heat sink (for AC output, 5A type)&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61601_0000.pdf</description>
</package>
<package name="RJ">
<description>&lt;b&gt;SMD RELAYS WITH 5GHz CAPABILITIES&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61313_0000.pdf</description>
</package>
<package name="RJ-SMD">
<description>&lt;b&gt;SMD RELAYS WITH 5GHz CAPABILITIES&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61313_0000.pdf</description>
</package>
<package name="SF2">
<description>&lt;b&gt;POLARISED, MONOSTABLE RELAY WITH FORCIBLY GUIDED CONTACTS&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61404_0001.pdf</description>
</package>
<package name="SF4D">
<description>&lt;b&gt;POLARISED, MONOSTABLE RELAY WITH FORCIBLY GUIDED DOUBLE CONTACTS&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61407_0002.pdf</description>
</package>
<package name="S102T0X">
<description>&lt;b&gt;Low Height Type Solid State Relays&lt;/b&gt; SHARP&lt;p&gt;
Source: 162574-da-01-en-S202T02_Solid_State_Relais.pdf</description>
</package>
<package name="S2XXEX">
<description>&lt;b&gt;SIP Type SSR for Medium Power Control&lt;/b&gt; SHARP&lt;p&gt;
Source: 168149-da-01-en-Solid_State_Relais_S_202_SE1_SE2.pdf</description>
</package>
<package name="PE">
<description>&lt;b&gt;Miniature PCB Relay 1 pole 5 A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5807.pdf</description>
</package>
<package name="SR2Y">
<description>&lt;b&gt;Safety Relay 2 pole 6 A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5809.pdf</description>
</package>
<package name="SR2X">
<description>&lt;b&gt;Safety Relay 2 pole 6 A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5807.pdf</description>
</package>
<package name="RE-SCHRACK">
<description>&lt;b&gt;Miniature PCB Relay 1 pole 6 A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5812.pdf</description>
</package>
<package name="SR6-D">
<description>&lt;b&gt;Safety Relay 4 pole 8 A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
2 N/O contact and 2 N/C contact&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5814.pdf</description>
</package>
<package name="SR6-M">
<description>&lt;b&gt;Safety Relay 4 pole 8 A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Configuration 3 N/O contact and 1 N/C contact&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5814.pdf</description>
</package>
<package name="SNR-V">
<description>&lt;b&gt;Slim PCB Relay 1 pole 6 A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5815.pdf</description>
</package>
<package name="SNR-H">
<description>&lt;b&gt;Slim PCB Relay 1 pole 6 A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5815.pdf</description>
</package>
<package name="SNR-H6">
<description>&lt;b&gt;Slim PCB Relay 1 pole 6 A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5815.pdf</description>
</package>
<package name="SNR-V1">
<description>&lt;b&gt;Slim PCB Relay 1 pole 6 A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5815.pdf</description>
</package>
<package name="RY-II">
<description>&lt;b&gt;Miniature Power PCB Relay 1 pole 8 A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5817.pdf</description>
</package>
<package name="RY-II1">
<description>&lt;b&gt;Miniature Power PCB Relay 1 pole 8 A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5817.pdf</description>
</package>
<package name="RT-C/O16A5">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay 1 pole 12 / 16 A, DC- or AC-coil&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
16 A, pinning 5mm&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5819.pdf</description>
</package>
<package name="RT-C/O12A3.5">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay 1 pole 12 / 16 A, DC- or AC-coil&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
12A, pinning 3.5 mm&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5819.pdf</description>
</package>
<package name="RT-C/O12A5">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay 1 pole 12 / 16 A, DC- or AC-coil&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
12 A, pinning 5mm&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5819.pdf</description>
</package>
<package name="RT-N/O16A5">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay 1 pole 12 / 16 A, DC- or AC-coil&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
16 A, pinning 5mm&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5819.pdf</description>
</package>
<package name="RT-N/O12A5">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay 1 pole 12 / 16 A, DC- or AC-coil&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
12 A, pinning 5mm&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5819.pdf</description>
</package>
<package name="RT-N/O12A3.5">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay 1 pole 12 / 16 A, DC- or AC-coil&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
12A, pinning 3.5 mm&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5819.pdf</description>
</package>
<package name="RT1-BI">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay , polarized bistable version&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 16 A, pinning 5mm&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5821.pdf</description>
</package>
<package name="PT-4">
<description>&lt;b&gt;Miniature Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
4 pole 6 A DC- or AC-coil&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5823.pdf</description>
</package>
<package name="PT-3">
<description>&lt;b&gt;Miniature Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
3 pole 10 A DC- or AC-coil&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5823.pdf</description>
</package>
<package name="PT-2">
<description>&lt;b&gt;Miniature Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
2 pole 12 A DC- or AC-coil&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5823.pdf</description>
</package>
<package name="RM-2/3/7">
<description>&lt;b&gt;Power Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
2 / 3 pole 10 / 16 A, DC- or AC-coil&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5829.pdf</description>
</package>
<package name="RM-2">
<description>&lt;b&gt;Power Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
2 pole 16 A, DC- or AC-coil&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5829.pdf</description>
</package>
<package name="RM-5">
<description>&lt;b&gt;Power Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
3 pole 10 A, DC- or AC-coil&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5832.pdf</description>
</package>
<package name="RM-6">
<description>&lt;b&gt;Power Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
2 pole 16 A, DC- or AC-coil&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5832.pdf</description>
</package>
<package name="PT78604">
<description>&lt;b&gt;Accessories Miniature Relay PT&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Socket with PCB terminals 4 Pol.&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5836.pdf</description>
</package>
<package name="PT78602">
<description>&lt;b&gt;Accessories Miniature Relay PT&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Socket with PCB terminals 2 Pol.&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5836.pdf</description>
</package>
<package name="PT78603">
<description>&lt;b&gt;Accessories Miniature Relay PT&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Socket with PCB terminals 3 Pol.&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5836.pdf</description>
</package>
<package name="RP-SLF">
<description>&lt;b&gt;Special Load PCB Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 16 A, for high inrush currents, bistable&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5837.pdf</description>
</package>
<package name="RP-SLA">
<description>&lt;b&gt;Special Load PCB Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 16 A, for high inrush currents, monostable&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5837.pdf</description>
</package>
<package name="RPH">
<description>&lt;b&gt;Faston Power Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 16 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5840.pdf</description>
</package>
<package name="RM78702">
<description>&lt;b&gt;Power Relay Socket with PCB terminals&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
3 pole 10 A, DC- or AC-coil&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5841.pdf</description>
</package>
<package name="RT2N/O">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay DC and AC-coil&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
2 pole 8 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5842.pdf</description>
</package>
<package name="RT2C/O">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay DC and AC-coil&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
2 pole 8 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5842.pdf</description>
</package>
<package name="RT424">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay polarized bistable version&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
2 pole 8 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5843.pdf</description>
</package>
<package name="RP440">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay RP II/2&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
2 pole 8 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5844.pdf</description>
</package>
<package name="RP61">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay RP I&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 8 A Horizontal version&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5845.pdf</description>
</package>
<package name="RP51">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay RP I&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 8 A Vertical version&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5845.pdf</description>
</package>
<package name="RP63">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay RP I&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 8 A Horizontal version&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5845.pdf</description>
</package>
<package name="RP53">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay RP I&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 8 A Vertical version&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5845.pdf</description>
</package>
<package name="PB">
<description>&lt;b&gt;Miniature Power PCB Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1pole 10 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5846.pdf</description>
</package>
<package name="ZN5">
<description>&lt;b&gt;Miniature Power PCB Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1pole 10 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5847.pdf</description>
</package>
<package name="ZN1">
<description>&lt;b&gt;Miniature Power PCB Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1pole 10 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5847.pdf</description>
</package>
<package name="ZD1">
<description>&lt;b&gt;Power Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 30 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5848.pdf</description>
</package>
<package name="ZD2">
<description>&lt;b&gt;Power Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 30 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5848.pdf</description>
</package>
<package name="ZD2F">
<description>&lt;b&gt;Power Relay PCB-/Faston version&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 30 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5848.pdf</description>
</package>
<package name="ZD1F">
<description>&lt;b&gt;Power Relay PCB-/Faston version&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 30 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5848.pdf</description>
</package>
<package name="SR4">
<description>&lt;b&gt;Safety Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
4 pole 8 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 6685.pdf</description>
</package>
<package name="SR6A">
<description>&lt;b&gt;Safety Relay SR6&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
sensitive 6 pole 8 A, Type A and B&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 6688.pdf</description>
</package>
<package name="SR6C">
<description>&lt;b&gt;Safety Relay SR6&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
sensitive 6 pole 8 A, Type C&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 6688.pdf</description>
</package>
<package name="SR6B">
<description>&lt;b&gt;Safety Relay SR6&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
sensitive 6 pole 8 A, Type A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 6688.pdf</description>
</package>
<package name="AQY27">
<description>&lt;b&gt;DIL 04&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="K">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KD">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="U">
<pin name="O" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="P" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KD-A">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="S">
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="UD">
<pin name="O@1" direction="pas"/>
<pin name="S@1" direction="pas"/>
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="P@1" direction="pas"/>
<pin name="O" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="K2">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="O">
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="O" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SD">
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="P@1" direction="pas"/>
<pin name="S@1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="U1">
<pin name="O" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="P@1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="U_M4">
<pin name="O" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="ES@1" direction="pas"/>
<pin name="ES@2" direction="pas"/>
<pin name="ES@3" direction="pas"/>
<pin name="ES@4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="S_M2">
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="ES@1" direction="pas"/>
<pin name="ES@2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="K+-D">
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="K+-">
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="K-D-SIL">
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="S-SIL">
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="P" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SHIELD">
<pin name="SH" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="K+-S-+R">
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="K+-S">
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="K+-R">
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="2304201">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="UV">
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KV">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PHOTOMOS_2D">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="DS1" direction="pas"/>
<pin name="DS2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="DS_AQS210PS">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="15" direction="pas"/>
<pin name="16" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PHOTOMOS-DC">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="DS1" direction="pas"/>
<pin name="DS2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PHOTOMOS-DC3">
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="DS1" direction="pas"/>
<pin name="DS2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AQS">
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="D1" direction="pas"/>
<pin name="D2" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="K1" direction="pas"/>
<pin name="D3" direction="pas"/>
<pin name="D4" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="S1" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PHOTO-RELAY-2S">
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="D1" direction="pas"/>
<pin name="D2" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PHOTO-DETECTOR">
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="AC2" direction="pas"/>
<pin name="AC1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PHOTO-REKAY2D1S">
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="D1" direction="pas"/>
<pin name="D2" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PHOTO-REKAY-2LED-2D1S">
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="D1" direction="pas"/>
<pin name="D2" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PHOTOMOS_2D_NO">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="DS1" direction="pas"/>
<pin name="DS2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PHOTOMOS_2D_NC">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="DS1" direction="pas"/>
<pin name="DS2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AQZ20OV">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="DS1" direction="pas"/>
<pin name="DS2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="VS-MODUL">
<pin name="L1" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="L2" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PHOTOTRIAC">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="DS1" direction="pas"/>
<pin name="DS2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PHOTOTRIAC-Z">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="DS1" direction="pas"/>
<pin name="DS2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PHOTOTRIAC-2Z">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="DS1" direction="pas"/>
<pin name="DS2" direction="pas"/>
<pin name="DS3" direction="pas"/>
<pin name="K1" direction="pas"/>
<pin name="K2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PHOTOTRIAC-2">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="DS1" direction="pas"/>
<pin name="DS2" direction="pas"/>
<pin name="DS3" direction="pas"/>
<pin name="K1" direction="pas"/>
<pin name="K2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="+KS+KR-">
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="R+" direction="pas"/>
<pin name="S+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LED">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CF">
<pin name="NC" direction="pas"/>
<pin name="NO" direction="pas"/>
<pin name="COM1" direction="pas"/>
<pin name="COM2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="K2-1">
<pin name="M" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="S2">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="NO1" direction="pas"/>
<pin name="NO2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="K-DIODE">
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SHIELD-4">
<pin name="SH@3" direction="pas"/>
<pin name="SH@1" direction="pas"/>
<pin name="SH@2" direction="pas"/>
<pin name="SH@4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="K-PIN">
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SHIELD-3">
<pin name="SH@2" direction="pas"/>
<pin name="SH@3" direction="pas"/>
<pin name="SH@1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SHIELD-2">
<pin name="SH@2" direction="pas"/>
<pin name="SH@1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="U-X2">
<pin name="OA" direction="pas"/>
<pin name="SA" direction="pas"/>
<pin name="PA" direction="pas"/>
<pin name="SB" direction="pas"/>
<pin name="OB" direction="pas"/>
<pin name="PB" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="S-X2">
<pin name="PA" direction="pas"/>
<pin name="SA" direction="pas"/>
<pin name="SB" direction="pas"/>
<pin name="PB" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="H550" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
bistable, 1 x switch, high current</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="KD"/>
<gate name="2" symbol="UD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="H550">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O0"/>
<connect gate="2" pin="O@1" pad="O1"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P1"/>
<connect gate="2" pin="P@1" pad="P0"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S0"/>
<connect gate="2" pin="S@1" pad="S1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="E3206L" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, Eichhoff/distributor Schukat</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="E3206L">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HE751" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reed, 1 x norm. open, Hamlin</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HE751">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RP710" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, Schrack</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="UD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RP710">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O0"/>
<connect gate="2" pin="O@1" pad="O1"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P1"/>
<connect gate="2" pin="P@1" pad="P0"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S0"/>
<connect gate="2" pin="S@1" pad="S1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RP42?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay RP II/2&lt;/b&gt; Schrack&lt;p&gt;
2 pole 8 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5844.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="0" package="RP420">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A2"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="22"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
<device name="1" package="RP420">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A2"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="22"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="V23127A" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
horizontal, 1 x switch, 5 A/300 V DC, 250 V AC, Siemens</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="V23127A">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="V23127B" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
vertical, 1 x switch, 5 A/300 V DC, 250 V AC, Siemens</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="V23127B">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G5L" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, 10 A/120 V AC, 8 A/30 V ADC, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G5LE">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="351" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="351">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="16"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O1"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P1"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S1"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="O2"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="P2"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="S2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4052" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, Finder</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F4052">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O1"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P1"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S1"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="O2"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="P2"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="S2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DS2-L2-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt; NAiS &lt;p&gt;
bistable, 2 x switch, 4 A/250 V</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K2"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DS2E-L2">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="15"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O1"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P1"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S1"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="O2"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="P2"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="S2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="E3206S" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, Eichhoff/distributor Schukat</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="E3206S">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G6A-234P" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, 0.3 A/125 V AC, 1 A/30 V DC, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G6A-234P">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="16"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O1"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P1"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S1"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="O2"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="P2"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="S2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G6A-434P" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4 x switch, 0.3 A/125 V AC, 1 A/30 V DC, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
<gate name="4" symbol="U"/>
<gate name="5" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G6A-434P">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="16"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O1"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P1"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S1"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="O2"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="P2"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="S2"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="O3"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="P3"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="S3"/>
<connect gate="5" pin="O" pad="O4"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="P4"/>
<connect gate="5" pin="S" pad="S4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G6C-1117P" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x norm. open, 10 A/240 V, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G6C-1117P">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G6C-2117P" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x norm. open, 1x norm. closed, 10 A/240 V, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
<gate name="3" symbol="O"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G6C-2117P">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P1"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S1"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="S2"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="P2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G6H2-100" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, 0.5 A/125 V AC, 1 A/30 V DC, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G6H2-100">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O1"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P1"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S1"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="O2"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="P2"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="S2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SDS-S2" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
monostable, 2 x norm. open, 2 x norm. closed, 5 A/250 V AC/DC, NAiS</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="5" symbol="S"/>
<gate name="3" symbol="S"/>
<gate name="2" symbol="O"/>
<gate name="4" symbol="O"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SDS-S2">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O1"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P1"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="P2"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="S2"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="O3"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="P3"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="P4"/>
<connect gate="5" pin="S" pad="S4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SDS-ST2" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
polarity, 2 x norm. open, NAiS</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
<gate name="3" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SDS-ST2">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P1"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S1"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="P2"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="S2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZF112" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ZF112">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RR1A" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reed, polarity, 1 x norm. open with shield</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="SD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RR1A">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="7"/>
<connect gate="2" pin="P@1" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="S@1" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RR1U" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reed, polarity, 1 x switch with shield</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RR1U">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="7"/>
<connect gate="2" pin="P@1" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RR2A" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reed, polarity, 2 x norm. open</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
<gate name="3" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RR2A">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="7"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LY20" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LY20">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O1"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P1"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S1"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="O2"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="P2"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="S2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LY30" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
3 x switch, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
<gate name="4" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LY30">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O1"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P1"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S1"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="O2"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="P2"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="S2"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="O3"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="P3"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="S3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LY40" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4 x switch, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
<gate name="4" symbol="U"/>
<gate name="5" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LY40">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O1"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P1"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S1"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="O2"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="P2"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="S2"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="O3"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="P3"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="S3"/>
<connect gate="5" pin="O" pad="O4"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="P4"/>
<connect gate="5" pin="S" pad="S4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LY40S" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4 x switch, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
<gate name="3" symbol="S"/>
<gate name="4" symbol="S"/>
<gate name="5" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LY40S">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P1"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S1"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="P2"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="S2"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="P3"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="S3"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="P4"/>
<connect gate="5" pin="S" pad="S4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G2R" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G2R">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G2R2" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G2R2">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O1"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P1"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S1"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="O2"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="P2"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="S2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G2R2A" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x norm. open, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
<gate name="3" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G2R2A">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P1"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S1"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="P2"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="S2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G2RA" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x norm. open, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G2RA">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G2RE" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, high current, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="UD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G2RE">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O0"/>
<connect gate="2" pin="O@1" pad="O1"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P1"/>
<connect gate="2" pin="P@1" pad="P0"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S0"/>
<connect gate="2" pin="S@1" pad="S1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G2REA" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x norm. open, high current, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="SD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G2REA">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P"/>
<connect gate="2" pin="P@1" pad="P@"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S"/>
<connect gate="2" pin="S@1" pad="S@"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="M3XXH" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="M3XXH">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P"/>
<connect gate="2" pin="P@1" pad="P@"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G5Y-1" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RF Relay up to 900 MHz, 1 x switch, 10 W, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U_M4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G5Y-1">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="2" pin="ES@1" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="ES@2" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="ES@3" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="ES@4" pad="13"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="14"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FRS1B" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, same as V23101-D6-A201, Siemens</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FRS1B">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P"/>
<connect gate="2" pin="P@1" pad="P@"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FSMR" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, same as FBR21D/H, Fujitsu</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FSMR">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P"/>
<connect gate="2" pin="P@1" pad="P@"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G6RW" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G6RW">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G6RS" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x norm. open, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G6RS">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HE3321" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reed, 1 x norm. open, 7.62 mm, grid 5.08 mm, Hamlin</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HE3321">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HE3621" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reed, 1 x norm. open, grid 5.08 mm, Hamlin</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K+-"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HE3621">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HE3621S" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reed, 1 x norm. open with shield, grid 5.08 mm, Hamlin</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K+-"/>
<gate name="2" symbol="S_M2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HE3621S">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="ES@1" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="ES@2" pad="6"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MR24" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4 x switch</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
<gate name="4" symbol="U"/>
<gate name="5" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MR24">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O1"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P1"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S1"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="O2"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="P2"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="S2"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="O3"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="P3"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="S3"/>
<connect gate="5" pin="O" pad="O4"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="P4"/>
<connect gate="5" pin="S" pad="S4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="35701331" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reed, 1 x norm. open with polarity</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K-D-SIL"/>
<gate name="2" symbol="S-SIL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="REED">
<connects>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G5V1" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, 0.5 A/125 V AC, 1 A/24 V DC , Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G5V1">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="P@1" pad="6"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NA" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K+-"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NA">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NAL" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K+-"/>
<gate name="2" symbol="K+-"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
<gate name="4" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NAL">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="+" pad="6"/>
<connect gate="2" pin="-" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G5LE" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, 10 A/120 V AC, 8 A/30 V DC, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G5LE">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="O"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LY40SO" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4 x norm. open, Omron</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
<gate name="3" symbol="S"/>
<gate name="4" symbol="S"/>
<gate name="5" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LY40SO">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="P1"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="S1"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="P2"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="S2"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="P3"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="S3"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="P4"/>
<connect gate="5" pin="S" pad="S4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="REED" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reed, 1 x norm. open with polarity, grid 5.08</description>
<gates>
<gate name="2" symbol="S"/>
<gate name="1" symbol="K+-"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="REED">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G6K*-2F-RF" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;OMRON High Frequency Relay G6K-RF&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Compact High Frequency Relays with 2 Form C (DPDT) Contacts&lt;br&gt;
Handles 1 A, 30 VDC discrete load and 1 W at 1 GHz high frequency load&lt;br&gt;
D20G6KRF0602.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K+-"/>
<gate name="A" symbol="U"/>
<gate name="B" symbol="U"/>
<gate name="S1" symbol="SHIELD"/>
<gate name="S2" symbol="SHIELD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G6K-RF">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="S1" pin="SH" pad="A"/>
<connect gate="S2" pin="SH" pad="B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="U"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G6K" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Low Signal Relay&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
oeiwcsnts1.omron.com/.. D20G6K0100.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K+-"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2F" package="G6K-2F">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-2G" package="G6K-2G">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-2P" package="G6K-2P">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-2F-Y" package="G6K-2F-Y">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-2G-Y" package="G6K-2G-Y">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-2P-Y" package="G6K-2P-Y">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="U-2F-Y" package="G6KU-2F-Y">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="U-2G-Y" package="G6KU-2G-Y">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="U-2P-Y" package="G6KU-2P-Y">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="V23148-*-CO" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay U/UB close/open&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
tyco/electronics; 1 pole 7 A, mono or bistabile&lt;br&gt;
www.schrackrelays.com/pdf/UUB.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="V23148-CO">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="A0003-A101"/>
<technology name="A0005-A101"/>
<technology name="A0007-A101"/>
<technology name="A0008-A101"/>
<technology name="A0105-A101"/>
<technology name="A0107-A101"/>
<technology name="A1005-A101"/>
<technology name="A1007-A101"/>
<technology name="A1105-A101"/>
<technology name="A1107-A101"/>
<technology name="B0003-A101"/>
<technology name="B0005-A101"/>
<technology name="B0007-A101"/>
<technology name="B0008-A101"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="V23148-*-NO" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay U/UB normal open&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
tyco/electronics;  1 pole 7 A, mono or bistabile&lt;br&gt;
www.schrackrelays.com/pdf/UUB.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="V23148-NO">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="A0003-B101"/>
<technology name="A0005-B101"/>
<technology name="A0007-B101"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G6AK-434P" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4 x switch, dual coil latching, 0.3 A/125 V AC, 1 A/30 V DC, Omron</description>
<gates>
<gate name="-S" symbol="K+-S"/>
<gate name="-R" symbol="K+-R"/>
<gate name="-1" symbol="U"/>
<gate name="-2" symbol="U"/>
<gate name="-3" symbol="U"/>
<gate name="-4" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G6AK-434P">
<connects>
<connect gate="-1" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="-1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="-1" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-2" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="-2" pin="P" pad="13"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="9"/>
<connect gate="-3" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="-3" pin="P" pad="14"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-4" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="-4" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-R" pin="+" pad="2"/>
<connect gate="-R" pin="-" pad="15"/>
<connect gate="-S" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="-S" pin="-" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G6AU-434P" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4 x switch, single coil latching, 0.3 A/125 V AC, 1 A/30 V DC, Omron</description>
<gates>
<gate name="-RS" symbol="K+-S-+R"/>
<gate name="-1" symbol="U"/>
<gate name="-2" symbol="U"/>
<gate name="-3" symbol="U"/>
<gate name="-4" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G6AU-434P">
<connects>
<connect gate="-1" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="-1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="-1" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-2" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="-2" pin="P" pad="13"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="9"/>
<connect gate="-3" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="-3" pin="P" pad="14"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-4" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="-4" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-RS" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="-RS" pin="-" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="V23040-*-B201" prefix="RL">
<description>&lt;b&gt;SIEMENS&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Monostabil A0001 = 5V; A0002 = 12V; A0003 = 15V; A0004 = 24V&lt;br&gt;
Bistabil C0051 = 5V; C0052 = 12V</description>
<gates>
<gate name="K" symbol="KV"/>
<gate name="K1" symbol="UV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="V23040201">
<connects>
<connect gate="K" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="K" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="K" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="K1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="K1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="K1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="A0001"/>
<technology name="A0002"/>
<technology name="A0003"/>
<technology name="A0004"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQY221*2V" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;PHOTOMOS Relay&lt;/b&gt; RF (Radio Frequency) NAiS&lt;p&gt;
C . R 10 SSOP Type;&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. aqy221_2v.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTOMOS_2D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SSOP4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="N"/>
<technology name="R"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQS210PS" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;PhotoMOS Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="DS_AQS210PS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP16">
<connects>
<connect gate="-1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="-1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="-1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="-1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="-1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="-1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="-1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="-1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="-1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="-1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="-1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="-1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQV*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;PhotoMOS Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTO-REKAY-2LED-2D1S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="10"/>
<technology name="20"/>
<technology name="21"/>
<technology name="22"/>
<technology name="23"/>
<technology name="234"/>
<technology name="25"/>
<technology name="41"/>
<technology name="45"/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD" package="DIL06SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="21"/>
<technology name="22"/>
<technology name="23"/>
<technology name="25"/>
</technologies>
</device>
<device name="SOP" package="SOP06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="21"/>
<technology name="22"/>
<technology name="41"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQV254R" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;PhotoMOS Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTO-REKAY-2LED-2D1S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQW*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;PhotoMOS Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PHOTO-RELAY-2S"/>
<gate name="-2" symbol="PHOTO-RELAY-2S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="-1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="D1" pad="8"/>
<connect gate="-1" pin="D2" pad="7"/>
<connect gate="-1" pin="K" pad="2"/>
<connect gate="-2" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="-2" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="-2" pin="D2" pad="5"/>
<connect gate="-2" pin="K" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="21"/>
<technology name="22"/>
<technology name="25"/>
<technology name="27"/>
<technology name="41"/>
<technology name="45"/>
<technology name="654"/>
</technologies>
</device>
<device name="SOP" package="SOP08">
<connects>
<connect gate="-1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="D1" pad="8"/>
<connect gate="-1" pin="D2" pad="7"/>
<connect gate="-1" pin="K" pad="2"/>
<connect gate="-2" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="-2" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="-2" pin="D2" pad="5"/>
<connect gate="-2" pin="K" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="21"/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD" package="DIL08SMD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="D1" pad="8"/>
<connect gate="-1" pin="D2" pad="7"/>
<connect gate="-1" pin="K" pad="2"/>
<connect gate="-2" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="-2" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="-2" pin="D2" pad="5"/>
<connect gate="-2" pin="K" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="654"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQW6*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;PhotoMOS Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt; 
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PHOTOMOS_2D_NC"/>
<gate name="-2" symbol="PHOTOMOS_2D_NO"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOP" package="SOP08">
<connects>
<connect gate="-1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="DS1" pad="8"/>
<connect gate="-1" pin="DS2" pad="7"/>
<connect gate="-1" pin="K" pad="2"/>
<connect gate="-2" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="-2" pin="DS1" pad="6"/>
<connect gate="-2" pin="DS2" pad="5"/>
<connect gate="-2" pin="K" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQW21OTS" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;PhotoMOS Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PHOTOMOS_2D"/>
<gate name="-2" symbol="PHOTO-DETECTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP08">
<connects>
<connect gate="-1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="DS1" pad="8"/>
<connect gate="-1" pin="DS2" pad="7"/>
<connect gate="-1" pin="K" pad="2"/>
<connect gate="-2" pin="AC1" pad="6"/>
<connect gate="-2" pin="AC2" pad="5"/>
<connect gate="-2" pin="E" pad="4"/>
<connect gate="-2" pin="K" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQW21OT2S" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;PhotoMOS Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PHOTOMOS_2D"/>
<gate name="-2" symbol="PHOTO-DETECTOR"/>
<gate name="-3" symbol="PHOTO-DETECTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP12">
<connects>
<connect gate="-1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="DS1" pad="12"/>
<connect gate="-1" pin="DS2" pad="11"/>
<connect gate="-1" pin="K" pad="2"/>
<connect gate="-2" pin="AC1" pad="10"/>
<connect gate="-2" pin="AC2" pad="9"/>
<connect gate="-2" pin="E" pad="4"/>
<connect gate="-2" pin="K" pad="3"/>
<connect gate="-3" pin="AC1" pad="8"/>
<connect gate="-3" pin="AC2" pad="7"/>
<connect gate="-3" pin="E" pad="6"/>
<connect gate="-3" pin="K" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQS210TS" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;PhotoMOS Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PHOTO-REKAY2D1S"/>
<gate name="-2" symbol="PHOTO-REKAY2D1S"/>
<gate name="-3" symbol="PHOTO-DETECTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP16">
<connects>
<connect gate="-1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="-1" pin="D1" pad="16"/>
<connect gate="-1" pin="D2" pad="14"/>
<connect gate="-1" pin="K" pad="3"/>
<connect gate="-1" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-2" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="-2" pin="D1" pad="13"/>
<connect gate="-2" pin="D2" pad="11"/>
<connect gate="-2" pin="K" pad="5"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-3" pin="AC1" pad="10"/>
<connect gate="-3" pin="AC2" pad="9"/>
<connect gate="-3" pin="E" pad="6"/>
<connect gate="-3" pin="K" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQS210T2S" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;PhotoMOS Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PHOTO-REKAY2D1S"/>
<gate name="-2" symbol="PHOTO-DETECTOR"/>
<gate name="-3" symbol="PHOTO-DETECTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP16">
<connects>
<connect gate="-1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="-1" pin="D1" pad="16"/>
<connect gate="-1" pin="D2" pad="14"/>
<connect gate="-1" pin="K" pad="3"/>
<connect gate="-1" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-2" pin="AC1" pad="12"/>
<connect gate="-2" pin="AC2" pad="11"/>
<connect gate="-2" pin="E" pad="4"/>
<connect gate="-2" pin="K" pad="5"/>
<connect gate="-3" pin="AC1" pad="10"/>
<connect gate="-3" pin="AC2" pad="9"/>
<connect gate="-3" pin="E" pad="6"/>
<connect gate="-3" pin="K" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQS225S" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;PhotoMOS Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PHOTOMOS_2D"/>
<gate name="-2" symbol="PHOTOMOS_2D"/>
<gate name="-3" symbol="PHOTOMOS_2D"/>
<gate name="-4" symbol="PHOTOMOS_2D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP16">
<connects>
<connect gate="-1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="DS1" pad="16"/>
<connect gate="-1" pin="DS2" pad="15"/>
<connect gate="-1" pin="K" pad="2"/>
<connect gate="-2" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="-2" pin="DS1" pad="14"/>
<connect gate="-2" pin="DS2" pad="13"/>
<connect gate="-2" pin="K" pad="4"/>
<connect gate="-3" pin="A" pad="5"/>
<connect gate="-3" pin="DS1" pad="12"/>
<connect gate="-3" pin="DS2" pad="11"/>
<connect gate="-3" pin="K" pad="6"/>
<connect gate="-4" pin="A" pad="7"/>
<connect gate="-4" pin="DS1" pad="10"/>
<connect gate="-4" pin="DS2" pad="9"/>
<connect gate="-4" pin="K" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQX21444" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;PhotoMOS Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PHOTOMOS_2D"/>
<gate name="-2" symbol="PHOTOMOS-DC3"/>
<gate name="-3" symbol="PHOTOMOS-DC3"/>
<gate name="-4" symbol="PHOTOMOS-DC3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL13">
<connects>
<connect gate="-1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="DS1" pad="6"/>
<connect gate="-1" pin="DS2" pad="7"/>
<connect gate="-1" pin="K" pad="2"/>
<connect gate="-2" pin="DS1" pad="8"/>
<connect gate="-2" pin="DS2" pad="9"/>
<connect gate="-2" pin="K" pad="3"/>
<connect gate="-3" pin="DS1" pad="10"/>
<connect gate="-3" pin="DS2" pad="11"/>
<connect gate="-3" pin="K" pad="4"/>
<connect gate="-4" pin="DS1" pad="12"/>
<connect gate="-4" pin="DS2" pad="13"/>
<connect gate="-4" pin="K" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQZ2*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;PhotoMOS Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTOMOS_2D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AQZ-SIL04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0"/>
<technology name="6"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQZ*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PhotoMOS Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTOMOS-DC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AQZ-SIL04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="102"/>
<technology name="104"/>
<technology name="105"/>
<technology name="107"/>
<technology name="202"/>
<technology name="204"/>
<technology name="205"/>
<technology name="207"/>
</technologies>
</device>
<device name="404-PS" package="AQZ404-PS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQZ20OV" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;PhotoMOS Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AQZ20OV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AQZ-SIL04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQZ20OD" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;PhotoMOS Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTOMOS_2D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AQZ-SIL04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQZ10OD" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;PhotoMOS Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTOMOS-DC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AQZ-SIL04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQZ40" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;PhotoMOS Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTOMOS_2D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AQZ-SIL04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="4-PS" package="AQZ404-PS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="4-PS-H" package="AQZ404-PS-H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQY*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;PhotoMOS Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTOMOS_2D"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOP" package="SOP04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="21"/>
<technology name="22"/>
<technology name="41"/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD" package="AQY27-SMD04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="27"/>
</technologies>
</device>
<device name="AQY27" package="AQY27">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VS-MODUL" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;ELECTRONIC SWITCHING CIRCUIT&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Following Relais can combine to VS-Device:&lt;br&gt;
DE, DF, DK, DS, DSP, DX, R, RA, RG, RK, RM, RX, S, SP, ST, SX, TF, TN, TK, TQ, TQ-SA, TX&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..&lt;br&gt;1060dlde0301.pdf&lt;br&gt;en_ds_61702_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VS-MODUL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="VS05-NAIS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="L1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="L2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ATP1211S*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Phototriac Coupler with Zero-Cross&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61690_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTOTRIAC-Z"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="X"/>
<technology name="Z"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ATP2121S*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Phototriac Coupler&lt;/b&gt; none Zero-Cross NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61690_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTOTRIAC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="X"/>
<technology name="Z"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQH*213" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SOLID STATE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61613_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTOTRIAC-2Z"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL07">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DS3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="K1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="K2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="A" package="DIL07SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DS3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="K1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="K2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQH*223" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SOLID STATE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61613_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTOTRIAC-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL07">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DS3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="K1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="K2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1"/>
<technology name="2"/>
</technologies>
</device>
<device name="A" package="DIL07SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DS3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="K1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="K2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1"/>
<technology name="2"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DR-*V" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;HIGHLY RELIABLE MINIATURE DIP RELAYS&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: www.mew-europe.com/ac/download/ datasheet/relay/dr_en.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="K+-"/>
<gate name="-2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DR-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="+" pad="3"/>
<connect gate="-1" pin="-" pad="14"/>
<connect gate="-2" pin="O" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12"/>
<technology name="15"/>
<technology name="24"/>
<technology name="5"/>
<technology name="C-12"/>
<technology name="C-5"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DR-L2-*V" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;HIGHLY RELIABLE MINIATURE DIP RELAYS 2 Coil Latching&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: www.mew-europe.com/ac/download/datasheet/relay/dr_en.pdf</description>
<gates>
<gate name="C" symbol="U"/>
<gate name="A" symbol="K2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DR-2">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="11"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="16"/>
<connect gate="C" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="S" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12"/>
<technology name="24"/>
<technology name="5"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQG*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SOLID STATE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Zero-cross, Non zero-cross&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61611_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PHOTOTRIAC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AQG">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="+"/>
<connect gate="A" pin="DS1" pad="O2"/>
<connect gate="A" pin="DS2" pad="O1"/>
<connect gate="A" pin="K" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12105"/>
<technology name="12112"/>
<technology name="12124"/>
<technology name="12205"/>
<technology name="12212"/>
<technology name="12224"/>
<technology name="22105"/>
<technology name="22110"/>
<technology name="22124"/>
<technology name="22205"/>
<technology name="22212"/>
<technology name="22224"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQE*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SOLID STATE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61610_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PHOTOTRIAC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AQE">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="I+"/>
<connect gate="A" pin="DS1" pad="3+"/>
<connect gate="A" pin="DS2" pad="4-"/>
<connect gate="A" pin="K" pad="I-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12105"/>
<technology name="12112"/>
<technology name="12124"/>
<technology name="34205"/>
<technology name="34212"/>
<technology name="34224"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQF*/AC" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SOLID STATE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61606_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PHOTOTRIAC-Z"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HC2-PS-K">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DS1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="DS2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="K" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="2A2-ZT3"/>
<technology name="3A2-ZT3"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQF*/DC" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SOLID STATE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61606_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PHOTOMOS-DC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HC2-PS-K">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DS1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="DS2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="K" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="2AD1-3"/>
<technology name="3AD1-3"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="REED-?-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Single in line reed relay series A&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61001_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="A" package="REED-SERIES-A">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="5V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DF2-?DC*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;HIGHLY SENSITIVE DIP MINIATURE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Single side stable / 1 coil latching&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61002_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K+-"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DF2">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="10"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="L-" package="DF2">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="10"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DF2-L2-DC*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;HIGHLY SENSITIVE DIP MINIATURE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
2 coil latching Set/Reset&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61002_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="S" symbol="K+-"/>
<gate name="R" symbol="K+-"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
<gate name="4" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DF2-L2">
<connects>
<connect gate="3" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="10"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="11"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="2"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DS1E-*?" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;DS-RELAYS HIGHLY SENSITIVE 1500 V FCC SURGE&lt;/b&gt; NAiS &lt;p&gt;
WITHSTANDING MINIATURE RELAY&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61005_0001.pdf</description>
<gates>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="1" symbol="K+-"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DS1E">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="6"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="7"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="L-" package="DS1E">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="7"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DS2E-L-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;DS-RELAYS HIGHLY SENSITIVE 1500 V FCC SURGE&lt;/b&gt; NAiS &lt;p&gt;
WITHSTANDING MINIATURE RELAY&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61005_0001.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K+-R"/>
<gate name="2" symbol="K+-S"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
<gate name="4" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DS2E-L">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="16"/>
<connect gate="2" pin="+" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="-" pad="15"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="13"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DS1E-L*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;DS-RELAYS HIGHLY SENSITIVE 1500 V FCC SURGE&lt;/b&gt; NAiS &lt;p&gt;
WITHSTANDING MINIATURE RELAY&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61005_0001.pdf</description>
<gates>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="1" symbol="+KS+KR-"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DS1E-L">
<connects>
<connect gate="1" pin="-" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="R+" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="S+" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="7"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DS4E-?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;DS-RELAYS HIGHLY SENSITIVE 1500 V FCC SURGE&lt;/b&gt; NAiS &lt;p&gt;
WITHSTANDING MINIATURE RELAY&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61005_0001.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K+-"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
<gate name="4" symbol="U"/>
<gate name="5" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DS4E">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="16"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="13"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="9"/>
<connect gate="5" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="14"/>
<connect gate="5" pin="S" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="48"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="L-" package="DS4E">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="16"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="13"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="9"/>
<connect gate="5" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="14"/>
<connect gate="5" pin="S" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DS4E-L2-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;DS-RELAYS HIGHLY SENSITIVE 1500 V FCC SURGE&lt;/b&gt; NAiS &lt;p&gt;
WITHSTANDING MINIATURE RELAY&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61005_0001.pdf</description>
<gates>
<gate name="S" symbol="K+-"/>
<gate name="R" symbol="K+-"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
<gate name="4" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DS4E-L">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="13"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="9"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="14"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="2"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="15"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DSBT2-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;DS-BT RELAYS 4,000 V BREAKDOWN VOLTAGE&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61005_0010.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K+-"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DS-BT">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="16"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="13"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="M-2D-DC1.5V"/>
<technology name="M-2D-DC12V"/>
<technology name="M-2D-DC24V"/>
<technology name="M-2D-DC3V"/>
<technology name="M-2D-DC5V"/>
<technology name="M-2D-DC6V"/>
<technology name="M-2D-DC9V"/>
<technology name="S-DC1.5V"/>
<technology name="S-DC12V"/>
<technology name="S-DC24V"/>
<technology name="S-DC3V"/>
<technology name="S-DC5V"/>
<technology name="S-DC6V"/>
<technology name="S-DC9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DS2Y-S-DC*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;MINIATURE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61005_0023.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K+-"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DS2Y">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="16"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="13"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DS2Y-SL2-DC*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;MINIATURE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61005_0023.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="S" symbol="K+-S"/>
<gate name="R" symbol="K+-R"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DS2Y-2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="13"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="9"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="2"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="15"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GN?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;ULTRA-SMALL PACKAGE SLIM POLARIZED RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61007_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="R" symbol="K+-"/>
<gate name="S" symbol="U"/>
<gate name="T" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="200" package="GN">
<connects>
<connect gate="R" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="8"/>
<connect gate="S" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="S" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="S" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="T" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="T" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="T" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="03"/>
<technology name="06"/>
<technology name="09"/>
<technology name="12"/>
<technology name="1H"/>
<technology name="24"/>
<technology name="4H"/>
</technologies>
</device>
<device name="210" package="GN">
<connects>
<connect gate="R" pin="+" pad="8"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="S" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="S" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="S" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="T" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="T" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="T" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="03"/>
<technology name="06"/>
<technology name="09"/>
<technology name="12"/>
<technology name="1H"/>
<technology name="24"/>
<technology name="4H"/>
</technologies>
</device>
<device name="200A" package="GN-A">
<connects>
<connect gate="R" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="8"/>
<connect gate="S" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="S" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="S" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="T" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="T" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="T" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="03"/>
<technology name="06"/>
<technology name="09"/>
<technology name="12"/>
<technology name="1H"/>
<technology name="24"/>
<technology name="4H"/>
</technologies>
</device>
<device name="200S" package="GN-S">
<connects>
<connect gate="R" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="8"/>
<connect gate="S" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="S" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="S" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="T" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="T" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="T" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="03"/>
<technology name="06"/>
<technology name="09"/>
<technology name="12"/>
<technology name="1H"/>
<technology name="24"/>
<technology name="4H"/>
</technologies>
</device>
<device name="210A" package="GN-A">
<connects>
<connect gate="R" pin="+" pad="8"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="S" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="S" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="S" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="T" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="T" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="T" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="03"/>
<technology name="06"/>
<technology name="09"/>
<technology name="12"/>
<technology name="1H"/>
<technology name="24"/>
<technology name="4H"/>
</technologies>
</device>
<device name="210S" package="GN-S">
<connects>
<connect gate="R" pin="+" pad="8"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="S" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="S" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="S" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="T" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="T" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="T" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="03"/>
<technology name="06"/>
<technology name="09"/>
<technology name="12"/>
<technology name="1H"/>
<technology name="24"/>
<technology name="4H"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GQ?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;ULTRA-SMALL PACKAGE FLAT POLARIZED RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61008_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K+-"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="200" package="GQ">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="03"/>
<technology name="06"/>
<technology name="09"/>
<technology name="12"/>
<technology name="1H"/>
<technology name="24"/>
<technology name="4H"/>
</technologies>
</device>
<device name="200A" package="GN-A">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="03"/>
<technology name="06"/>
<technology name="09"/>
<technology name="12"/>
<technology name="1H"/>
<technology name="24"/>
<technology name="4H"/>
</technologies>
</device>
<device name="200S" package="GN-S">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="03"/>
<technology name="06"/>
<technology name="09"/>
<technology name="12"/>
<technology name="1H"/>
<technology name="24"/>
<technology name="4H"/>
</technologies>
</device>
<device name="210" package="GQ">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="03"/>
<technology name="06"/>
<technology name="09"/>
<technology name="12"/>
<technology name="1H"/>
<technology name="24"/>
<technology name="4H"/>
</technologies>
</device>
<device name="210A" package="GQ-A">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="03"/>
<technology name="06"/>
<technology name="09"/>
<technology name="12"/>
<technology name="1H"/>
<technology name="24"/>
<technology name="4H"/>
</technologies>
</device>
<device name="210S" package="GN-S">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="03"/>
<technology name="06"/>
<technology name="09"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="1H"/>
<technology name="24"/>
<technology name="4H"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HX2-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Compact &amp; Slim 2 Form C Non-polarized Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61011_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HX">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HY1*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Non-polarized 1 Form C Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61012_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HY">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="NC"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="C@1"/>
<connect gate="2" pin="P@1" pad="C@2"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-1.5V"/>
<technology name="-12V"/>
<technology name="-24V"/>
<technology name="-3V"/>
<technology name="-4.5V"/>
<technology name="-5V"/>
<technology name="-6V"/>
<technology name="-9V"/>
<technology name="Z-1.5V"/>
<technology name="Z-12V"/>
<technology name="Z-24V"/>
<technology name="Z-3V"/>
<technology name="Z-4.5V"/>
<technology name="Z-5V"/>
<technology name="Z-6V"/>
<technology name="Z-9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="K2EBP*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;UNIQUELY DESIGNED RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61013_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="_" symbol="K"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="K2EBP">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="NC1"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="C1"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="NO1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="NC2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="C2"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO2"/>
<connect gate="_" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-110V-1"/>
<technology name="-12V-1"/>
<technology name="-24V-1"/>
<technology name="-28V-1"/>
<technology name="-3V-1"/>
<technology name="-48V-1"/>
<technology name="-6V-1"/>
</technologies>
</device>
<device name="S" package="K2-PS">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="NC1"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="C1"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="NO1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="NC2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="C2"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO2"/>
<connect gate="_" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="K4EBP*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;UNIQUELY DESIGNED RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61013_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="_" symbol="K"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
<gate name="4" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="K4EBP">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="NC1"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="C1"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="NO1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="NC2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="C2"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO2"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="NC3"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="C3"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="NO3"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="NC4"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="C4"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="NO4"/>
<connect gate="_" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-110V-1"/>
<technology name="-12V-1"/>
<technology name="-24V-1"/>
<technology name="-28V-1"/>
<technology name="-3V-1"/>
<technology name="-48V-1"/>
<technology name="-6V-1"/>
</technologies>
</device>
<device name="S" package="K4-PS">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="NC1"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="C1"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="NO1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="NC2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="C2"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO2"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="NC3"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="C3"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="NO3"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="NC4"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="C4"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="NO4"/>
<connect gate="_" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="K6EBP" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;RELAY Socked&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61013_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="_" symbol="K"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
<gate name="4" symbol="U"/>
<gate name="5" symbol="U"/>
<gate name="6" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="S" package="K6-PS">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="NC1"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="C1"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="NO1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="NC2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="C2"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO2"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="NC3"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="C3"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="NO3"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="NC4"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="C4"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="NO4"/>
<connect gate="5" pin="O" pad="NC5"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="C5"/>
<connect gate="5" pin="S" pad="NO5"/>
<connect gate="6" pin="O" pad="NC6"/>
<connect gate="6" pin="P" pad="C6"/>
<connect gate="6" pin="S" pad="NO6"/>
<connect gate="_" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NF2EB-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;FLATPACK RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61014_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="_" symbol="K"/>
<gate name="G$1" symbol="U"/>
<gate name="G$2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NF2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="NC1"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="NO1"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="NC2"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="C2"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="NO2"/>
<connect gate="_" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NF4EB-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;FLATPACK RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61014_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="_" symbol="K"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
<gate name="4" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NF4">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="NC1"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="C1"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="NO1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="NC2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="C2"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO2"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="NC3"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="C3"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="NO3"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="NC4"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="C4"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="NO4"/>
<connect gate="_" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NL6EBX-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;6PDT FLATPACK 2AMP DIL RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Single side stable&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61014_0003.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
<gate name="4" symbol="U"/>
<gate name="5" symbol="U"/>
<gate name="6" symbol="U"/>
<gate name="-" symbol="K+-"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NL6EBX">
<connects>
<connect gate="-" pin="+" pad="5"/>
<connect gate="-" pin="-" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="O" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="22"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="20"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="19"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="14"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="5" pin="O" pad="13"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="5" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="6" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="6" pin="P" pad="10"/>
<connect gate="6" pin="S" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="DC110V"/>
<technology name="DC12V"/>
<technology name="DC24V"/>
<technology name="DC48V"/>
<technology name="DC5V"/>
<technology name="DC60V"/>
<technology name="DC6V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NL6EBX-L2-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;6PDT FLATPACK 2AMP DIL RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
2 coil latching&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61014_0003.pdf</description>
<gates>
<gate name="S" symbol="K+-S"/>
<gate name="R" symbol="K+-R"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
<gate name="4" symbol="U"/>
<gate name="5" symbol="U"/>
<gate name="6" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NL6EBX-L2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="22"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="20"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="19"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="14"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="5" pin="O" pad="13"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="5" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="6" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="6" pin="P" pad="10"/>
<connect gate="6" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="4"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="7"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="5"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="DC110V"/>
<technology name="DC12V"/>
<technology name="DC24V"/>
<technology name="DC48V"/>
<technology name="DC5V"/>
<technology name="DC60V"/>
<technology name="DC6V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TF2-?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SMALL POLARIZED RELAY WITH HIGH SENSITIVITY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61017_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="-" symbol="K+-"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TF2">
<connects>
<connect gate="-" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="-" pin="-" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-12V"/>
<technology name="-24V"/>
<technology name="-3V"/>
<technology name="-4.5V"/>
<technology name="-48V"/>
<technology name="-5V"/>
<technology name="-6V"/>
<technology name="-9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="L" package="TF2">
<connects>
<connect gate="-" pin="+" pad="10"/>
<connect gate="-" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-12V"/>
<technology name="-24V"/>
<technology name="-3V"/>
<technology name="-4.5V"/>
<technology name="-5V"/>
<technology name="-6V"/>
<technology name="-9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TF2-L2*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SMALL POLARIZED RELAY WITH HIGH SENSITIVITY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
2 coil latching&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61017_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="S" symbol="K+-S"/>
<gate name="R" symbol="K+-R"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TF2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="10"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="6"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-12V"/>
<technology name="-24V"/>
<technology name="-3V"/>
<technology name="-4.5V"/>
<technology name="-5V"/>
<technology name="-6V"/>
<technology name="-9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TK1-?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;ULTRA LOW PROFILE 2 AMP. POLARIZED RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61018_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="-" symbol="K+-"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TK">
<connects>
<connect gate="-" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="-" pin="-" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
<technology name="H-1.5V"/>
<technology name="H-12V"/>
<technology name="H-24V"/>
<technology name="H-3V"/>
<technology name="H-4.5V"/>
<technology name="H-5V"/>
<technology name="H-6V"/>
<technology name="H-9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="L-" package="TK">
<connects>
<connect gate="-" pin="+" pad="3"/>
<connect gate="-" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
<technology name="H-1.5V"/>
<technology name="H-12V"/>
<technology name="H-24V"/>
<technology name="H-3V"/>
<technology name="H-4.5V"/>
<technology name="H-5V"/>
<technology name="H-6V"/>
<technology name="H-9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TK1-L2-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;ULTRA LOW PROFILE 2 AMP. POLARIZED RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
2 coil latching&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61018_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="-" symbol="+KS+KR-"/>
<gate name="G$1" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TK">
<connects>
<connect gate="-" pin="-" pad="2"/>
<connect gate="-" pin="R+" pad="1"/>
<connect gate="-" pin="S+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
<technology name="H-1.5V"/>
<technology name="H-12V"/>
<technology name="H-24V"/>
<technology name="H-3V"/>
<technology name="H-5V"/>
<technology name="H-6V"/>
<technology name="H-9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TN2?-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SLIM POLARIZED RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61019_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="-" symbol="K+-"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TN2">
<connects>
<connect gate="-" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="-" pin="-" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="-L" package="TN2">
<connects>
<connect gate="-" pin="+" pad="10"/>
<connect gate="-" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5."/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TN-L2-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SLIM POLARIZED RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
2 coil latched&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61019_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="S" symbol="K+-S"/>
<gate name="R" symbol="K+-R"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TN2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="10"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="6"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TQ2?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;LOW PROFILE 2 FORM C RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61020_0001.pdf
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61020_0004.pdf</description>
<gates>
<gate name="_" symbol="K+-"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="-" package="TQ2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="-L-" package="TQ2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="10"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="-SA-" package="TQ-SA">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="SA-L-" package="TQ-SA">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="10"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="-SL-" package="TQ-SL">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="SL-L-" package="TQ-SL">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="10"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="-SS-" package="TQ-SS">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="SS-L-" package="TQ-SS">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="10"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TQ2?-L2-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;LOW PROFILE 2 FORM C RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
2 coil latching&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61020_0001.pdf
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61020_0002.pdf</description>
<gates>
<gate name="S" symbol="K+-S"/>
<gate name="R" symbol="K+-R"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQ2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="10"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="6"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SA" package="TQ-SA">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="10"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="6"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="SL" package="TQ-SL">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="10"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="6"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="SS" package="TQ-SS">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="10"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="6"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TQ4-L2-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;LOW PROFILE 2 FORM C RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
2 coil latching&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61020_0001.pdf</description>
<gates>
<gate name="S" symbol="K+-S"/>
<gate name="R" symbol="K+-R"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
<gate name="4" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQ4">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="7"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="18"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="17"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="15"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="14"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="20"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="11"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TQ4-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;LOW PROFILE 2 FORM C RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61020_0001.pdf</description>
<gates>
<gate name="_" symbol="K+-"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
<gate name="4" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQ4">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="7"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="18"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="17"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="15"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="14"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12C"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="L-" package="TQ4">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="7"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="18"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="17"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="15"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="14"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="10"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TX2?-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;2 AMP. HIGH CAPACITY RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;WITH HIGH SURGE VOLTAGE &amp; HIGH BREAKDOWN VOLTAGE&lt;br&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61022_0001.pdf</description>
<gates>
<gate name="_" symbol="K+-"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TX2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="SA" package="TX2SA">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="-L" package="TX2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="SL" package="TX2SL">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="SS" package="TX2SS">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="SA-L" package="TX2SA">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="SL-L" package="TX2SL">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="SS-L" package="TX2SS">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TX2?-L2-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;TX Relay 2 coil latching&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
&lt;hr&gt;
2 AMP. HIGH CAPACITY RELAY WITH HIGH SURGE VOLTAGE &amp; HIGH BREAKDOWN VOLTAGE&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61022_0001.pdf
&lt;hr&gt;
TX-S
SMALL POLARIZED WITH HIGH SENSITIVITY 50mW
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61022_0022.pdf</description>
<gates>
<gate name="S" symbol="K+-S"/>
<gate name="R" symbol="K+-R"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TX2-L2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="6"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="SA" package="TX2SA-L2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="6"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="SL" package="TX2SL-L2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="6"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="SS" package="TX2SS-L2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="6"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="S2SA" package="TX2SA-L2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="6"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="S2SL" package="TX2SL-L2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="6"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="S2SS" package="TX2SS-L2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="6"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TX?-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;TX Relais&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
&lt;hr&gt;
TX-D RELAYS HIGH INSULATION&lt;br&gt;
Conforming to the supplementary insulation class of EN Standards (EN41003)&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61022_0007.pdf
&lt;hr&gt;
TX-S RELAYS SMALL POLARIZED RELAY WITH HIGH SENSITIVITY 50mW&lt;br&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61022_0022.pdf</description>
<gates>
<gate name="_" symbol="K+-"/>
<gate name="G$1" symbol="U"/>
<gate name="G$2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="D2" package="TXD2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="D2SA" package="TXD2SA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="D2SL" package="TXD2SL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="D2SS" package="TXD2SS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="D2-L" package="TXD2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="D2SA-L" package="TXD2SA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="D2SL-L" package="TXD2SL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="D2SS-L" package="TXD2SS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="D2-2M" package="TXD2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V'3V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="D2SA-2M" package="TXD2SA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V'3V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="D2SL-2M" package="TXD2SL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V'3V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="D2SS-2M" package="TXD2SS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V'3V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="S2" package="TXD2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="S2-L" package="TXD2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="S2SA-" package="TXD2SA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="S2SL-" package="TXD2SL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="S2SS-" package="TXD2SS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="S2SA-L-" package="TXD2SA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="S2SL-L" package="TXD2SL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="S2SS-L" package="TXD2SS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TX2SO?-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;2 AMP. HIGH CAPACITY RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;WITH HIGH SURGE VOLTAGE &amp; HIGH BREAKDOWN VOLTAGE&lt;br&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61022_0001.pdf</description>
<gates>
<gate name="_" symbol="K+-"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TX2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="SA" package="TX2SA">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="-L" package="TX2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="SL" package="TX2SL">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="SS" package="TX2SS">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="SA-L" package="TX2SA">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="SL-L" package="TX2SL">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="SS-L" package="TX2SS">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="_" pin="+" pad="12"/>
<connect gate="_" pin="-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LD?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Slim Power Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61112_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="1" package="LD">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="COM"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="05"/>
<technology name="06"/>
<technology name="09"/>
<technology name="12"/>
<technology name="18"/>
<technology name="24"/>
<technology name="4H"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PE10?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SLIM POWER Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61122_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PE-FORM-A">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="COM"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="018"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="04H"/>
<technology name="060"/>
<technology name="105"/>
<technology name="106"/>
<technology name="112"/>
<technology name="118"/>
<technology name="124"/>
<technology name="148"/>
<technology name="14H"/>
<technology name="160"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PE30?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SLIM POWER Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61122_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PE-FORM-C">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="NC"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="COM"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="018"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="04H"/>
<technology name="060"/>
<technology name="105"/>
<technology name="106"/>
<technology name="112"/>
<technology name="118"/>
<technology name="124"/>
<technology name="148"/>
<technology name="14H"/>
<technology name="160"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PE-PS" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SLIM POWER Relay SOCKET&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61122_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="-LED" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PE-SOCKET">
<connects>
<connect gate="-LED" pin="A" pad="+LED"/>
<connect gate="-LED" pin="C" pad="-LED"/>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="NC"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="COM"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PA?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SLIM POWER RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61123_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="1A-" package="PA">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="COM"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
<technology name="18V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="6VV"/>
<technology name="9VV"/>
</technologies>
</device>
<device name="1A-SOCKED-S" package="PA-STD-SOCKET">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="COM"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1A-SOCKED-C" package="PA-CLI-SOCKET">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="COM"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CB*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;HIGH POWER AUTOMOTIVE RELAY Form A&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61202_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CB1">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="86"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="85"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="30"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="87"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1A-P-12V"/>
<technology name="1A-P-24V"/>
<technology name="1A-T-P-12V"/>
<technology name="1A-T-P-24V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CB1*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;HIGH POWER AUTOMOTIVE RELAY Form C&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61202_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CB1">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="86"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="85"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="87A"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="30"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="87"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-P-12V"/>
<technology name="-P-24V"/>
<technology name="F-P-12V"/>
<technology name="F-P-24V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CB1*V" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;HIGH POWER AUTOMOTIVE RELAY Form A with Diode&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61202_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K+-D"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CB1">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="86"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="85"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="30"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="87"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-D-P-12"/>
<technology name="-D-P-24"/>
<technology name="A-D-P-12"/>
<technology name="A-D-P-24"/>
<technology name="A-T-D-P-12"/>
<technology name="A-T-D-P-24"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CF2*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;NEW DUAL POWER AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61203_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1-1" symbol="K"/>
<gate name="1-2" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="CF"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CF">
<connects>
<connect gate="1-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1-1" pin="2" pad="1A"/>
<connect gate="1-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="1-2" pin="2" pad="2A"/>
<connect gate="2" pin="COM1" pad="C1"/>
<connect gate="2" pin="COM2" pad="C2"/>
<connect gate="2" pin="NC" pad="NC"/>
<connect gate="2" pin="NO" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-12V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CM1A*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;AUTOMOTIVE MICRO-ISO RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
en_ds_61204_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CM">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="85"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="86"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="30"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="87"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-P-12V"/>
<technology name="-P-24V"/>
<technology name="F-P-12V"/>
<technology name="F-P-24V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CM1*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;AUTOMOTIVE MICRO-ISO RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
en_ds_61204_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CM">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="85"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="86"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="87A"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="30"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="87"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-P-12V"/>
<technology name="-P-24V"/>
<technology name="F-P-12V"/>
<technology name="F-P-24V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CT112" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;ULTRA SMALL AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Slim 1c type &lt;br&gt;
en_ds_61205_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CT-SLIM">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="NC"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="C"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CT512" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;ULTRA SMALL AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Twin type (10 terminals)&lt;br&gt;
en_ds_61205_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="K"/>
<gate name="B" symbol="K"/>
<gate name="A1" symbol="U"/>
<gate name="B1" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CT2-TWIN">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="1A"/>
<connect gate="A1" pin="O" pad="NC1"/>
<connect gate="A1" pin="P" pad="C1"/>
<connect gate="A1" pin="S" pad="NO1"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="2A"/>
<connect gate="B1" pin="O" pad="NC2"/>
<connect gate="B1" pin="P" pad="C2"/>
<connect gate="B1" pin="S" pad="NO2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CT212" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;ULTRA SMALL AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Twin type (8 terminals)&lt;br&gt;
en_ds_61205_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="K"/>
<gate name="B" symbol="K"/>
<gate name="1" symbol="CF"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CT-TWIN">
<connects>
<connect gate="1" pin="COM1" pad="C1"/>
<connect gate="1" pin="COM2" pad="C2"/>
<connect gate="1" pin="NC" pad="NC"/>
<connect gate="1" pin="NO" pad="NO"/>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="1A"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="2A"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CP1A" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;ULTRA-MINIATURE LOW PROFILE AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61207_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CP1A">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="C"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CP1?-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;ULTRA-MINIATURE LOW PROFILE AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61207_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CP1">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="NC"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="C"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
</technologies>
</device>
<device name="SA" package="CP1SA">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="NC"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="C"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CQ1-12V" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;AUTOMOTIVE QUIET RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61208_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CQ1">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="NC"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="C"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CR2-12V" prefix="KI">
<description>&lt;b&gt;DUAL POWER QUIET AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61209_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K2-1"/>
<gate name="2" symbol="CF"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CR2">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="M" pad="M"/>
<connect gate="2" pin="COM1" pad="C1"/>
<connect gate="2" pin="COM2" pad="C2"/>
<connect gate="2" pin="NC" pad="NC"/>
<connect gate="2" pin="NO" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JJM1A-12V" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;HALF-SIZE AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61210_0001.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="JJM1A">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="C"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JJM1-12V" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;HALF-SIZE AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61210_0001.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="JJM1C">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="NC"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="C"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JJM2W-12V" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;DOUBLE MAKE CONTACT AUTOMOTIVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61210_0002.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="JJM">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="2" pin="NO1" pad="NO1"/>
<connect gate="2" pin="NO2" pad="NO2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JS-M1A*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Automotive Ultra-Miniature Power Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61211_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="JS-M1A">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="C"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-12V-4"/>
<technology name="-12V-5"/>
<technology name="-9V-4"/>
<technology name="-9V-5"/>
<technology name="F-12V-4"/>
<technology name="F-12V5"/>
<technology name="F-9V-4"/>
<technology name="F-9V-5"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JS-M1*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Automotive Ultra-Miniature Power Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61211_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="JS-M">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="NC"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="C"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-12V-4"/>
<technology name="-12V-5"/>
<technology name="-9V-4"/>
<technology name="-9V-5"/>
<technology name="F-12V-4"/>
<technology name="F-12V-5"/>
<technology name="F-9V-4"/>
<technology name="F-9V-5"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JT?-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;COMPACT ECONOMICAL 30 AMP. RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61212_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="K"/>
<gate name="G$2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="JT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="NC"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="C"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="DC12V"/>
<technology name="DC15V"/>
<technology name="DC18V"/>
<technology name="DC24V"/>
<technology name="DC5V"/>
<technology name="DC6V"/>
<technology name="DC9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="N-PCB" package="JT-PCB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="NC"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="C"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="DC12V"/>
<technology name="DC15V"/>
<technology name="DC18V"/>
<technology name="DC24V"/>
<technology name="DC5V"/>
<technology name="DC6V"/>
<technology name="DC9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="N-TMB" package="JT-TMB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="NC"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="C"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="DC12V"/>
<technology name="DC15V"/>
<technology name="DC18V"/>
<technology name="DC24V"/>
<technology name="DC5V"/>
<technology name="DC6V"/>
<technology name="DC9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JT1A?-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;COMPACT ECONOMICAL 30 AMP. RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61212_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="K"/>
<gate name="G$2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="JT1A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="C"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="DC12V"/>
<technology name="DC15V"/>
<technology name="DC18V"/>
<technology name="DC24V"/>
<technology name="DC5V"/>
<technology name="DC6V"/>
<technology name="DC9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="-PCB" package="JT1A-PCB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="C"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="DC12V"/>
<technology name="DC15V"/>
<technology name="DC18V"/>
<technology name="DC24V"/>
<technology name="DC5V"/>
<technology name="DC6V"/>
<technology name="DC9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="-TMB" package="JT1A-TMB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="C"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="DC12V"/>
<technology name="DC15V"/>
<technology name="DC18V"/>
<technology name="DC24V"/>
<technology name="DC5V"/>
<technology name="DC6V"/>
<technology name="DC9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQB*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SOLID STATE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61604_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="PHOTOTRIAC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AQ-B">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="DS1" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="DS2" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="K" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1A-ZT3/6VDC"/>
<technology name="1A1-T10/18VDC"/>
<technology name="1A1-T18/30VDC"/>
<technology name="1A1-T3/6VDC"/>
<technology name="1A1-T7/14VDC"/>
<technology name="1A1-ZT10/18VDC"/>
<technology name="1A1-ZT18/30VDC"/>
<technology name="1A1-ZT7/14VDC"/>
<technology name="1A2-T10/18VDC"/>
<technology name="1A2-T18/30VDC"/>
<technology name="1A2-T3/6VDC"/>
<technology name="1A2-T7/14VDC"/>
<technology name="1A2-ZT10/18VDC"/>
<technology name="1A2-ZT18/30VDC"/>
<technology name="1A2-ZT3/6VDC"/>
<technology name="1A2-ZT7/14VDC"/>
<technology name="2A1-T10/18VDC"/>
<technology name="2A1-T18/30VDC"/>
<technology name="2A1-T3/6VDC"/>
<technology name="2A1-T7/14VDC"/>
<technology name="2A1-ZT10/18VDC"/>
<technology name="2A1-ZT18/30VDC"/>
<technology name="2A1-ZT3/6VDC"/>
<technology name="2A1-ZT7/14VDC"/>
<technology name="2A2-T10/18VDC"/>
<technology name="2A2-T18/30VDC"/>
<technology name="2A2-T3/6VDC"/>
<technology name="2A2-T7/14VDC"/>
<technology name="2A2-ZT10/18VDC"/>
<technology name="2A2-ZT18/30VDC"/>
<technology name="2A2-ZT3/6VDC"/>
<technology name="2A2-ZT7/14VDC"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CV13*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;AUTOMOTIVE LOW PROFILE MICRO-280 RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61214_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$2" symbol="U"/>
<gate name="G$1" symbol="K-DIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CV-MIRO-280">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="85"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="87A"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="87"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="30"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="012"/>
<technology name="112"/>
<technology name="212"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CV33*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;AUTOMOTIVE LOW PROFILE MICRO-280 RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61214_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="K-DIODE"/>
<gate name="G$2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CV1A-MICRO-280">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="85"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="30"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="87"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="012"/>
<technology name="112"/>
<technology name="212"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RG1*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;HIGH FREQUENCY RELAYS WITH 1C AND 2C CONTACTS&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61302_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="K+-"/>
<gate name="G$2" symbol="U"/>
<gate name="G$3" symbol="SHIELD-4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RG1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="15"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="G$3" pin="SH@1" pad="2"/>
<connect gate="G$3" pin="SH@2" pad="3"/>
<connect gate="G$3" pin="SH@3" pad="5"/>
<connect gate="G$3" pin="SH@4" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-12V"/>
<technology name="-24V"/>
<technology name="-3V"/>
<technology name="-48V"/>
<technology name="-5V"/>
<technology name="-6V"/>
<technology name="-9V"/>
<technology name="T-12V"/>
<technology name="T-24V"/>
<technology name="T-3V"/>
<technology name="T-48V"/>
<technology name="T-5V"/>
<technology name="T-6V"/>
<technology name="T-9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="-L" package="RG1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="16"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="G$3" pin="SH@1" pad="2"/>
<connect gate="G$3" pin="SH@2" pad="3"/>
<connect gate="G$3" pin="SH@3" pad="5"/>
<connect gate="G$3" pin="SH@4" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="-12V"/>
<technology name="-24V"/>
<technology name="-3V"/>
<technology name="-48V"/>
<technology name="-5V"/>
<technology name="-6V"/>
<technology name="-9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="T-L" package="RG1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="16"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="G$3" pin="SH@1" pad="2"/>
<connect gate="G$3" pin="SH@2" pad="3"/>
<connect gate="G$3" pin="SH@3" pad="5"/>
<connect gate="G$3" pin="SH@4" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-12V"/>
<technology name="-24V"/>
<technology name="-3V"/>
<technology name="-48V"/>
<technology name="-5V"/>
<technology name="-6V"/>
<technology name="-9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RG2*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;HIGH FREQUENCY RELAYS WITH 1C AND 2C CONTACTS&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61302_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="K+-"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="S1" symbol="SHIELD-4"/>
<gate name="S2" symbol="SHIELD-4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RG2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="+" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="-" pad="15"/>
<connect gate="S1" pin="SH@1" pad="2"/>
<connect gate="S1" pin="SH@2" pad="3"/>
<connect gate="S1" pin="SH@3" pad="5"/>
<connect gate="S1" pin="SH@4" pad="6"/>
<connect gate="S2" pin="SH@1" pad="9"/>
<connect gate="S2" pin="SH@2" pad="10"/>
<connect gate="S2" pin="SH@3" pad="12"/>
<connect gate="S2" pin="SH@4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-12V"/>
<technology name="-24V"/>
<technology name="-3V"/>
<technology name="-48V"/>
<technology name="-5V"/>
<technology name="-6V"/>
<technology name="-9V"/>
<technology name="T-12V"/>
<technology name="T-24V"/>
<technology name="T-3V"/>
<technology name="T-48V"/>
<technology name="T-5V"/>
<technology name="T-6V"/>
<technology name="T-9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="-L" package="RG2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="+" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="-" pad="16"/>
<connect gate="S1" pin="SH@1" pad="2"/>
<connect gate="S1" pin="SH@2" pad="3"/>
<connect gate="S1" pin="SH@3" pad="5"/>
<connect gate="S1" pin="SH@4" pad="6"/>
<connect gate="S2" pin="SH@1" pad="9"/>
<connect gate="S2" pin="SH@2" pad="10"/>
<connect gate="S2" pin="SH@3" pad="12"/>
<connect gate="S2" pin="SH@4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-12V"/>
<technology name="-24V"/>
<technology name="-3V"/>
<technology name="-48V"/>
<technology name="-5V"/>
<technology name="-6V"/>
<technology name="-9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="T-L" package="RG2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="+" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="-" pad="16"/>
<connect gate="S1" pin="SH@1" pad="2"/>
<connect gate="S1" pin="SH@2" pad="3"/>
<connect gate="S1" pin="SH@3" pad="5"/>
<connect gate="S1" pin="SH@4" pad="6"/>
<connect gate="S2" pin="SH@1" pad="9"/>
<connect gate="S2" pin="SH@2" pad="10"/>
<connect gate="S2" pin="SH@3" pad="12"/>
<connect gate="S2" pin="SH@4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-12V"/>
<technology name="-24V"/>
<technology name="-3V"/>
<technology name="-48V"/>
<technology name="-5V"/>
<technology name="-6V"/>
<technology name="-9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RG2-L-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;HIGH FREQUENCY RELAYS WITH 1C AND 2C CONTACTS&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61302_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="-S" symbol="K+-S"/>
<gate name="R" symbol="K+-R"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="S1" symbol="SHIELD-4"/>
<gate name="S2" symbol="SHIELD-4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RG2">
<connects>
<connect gate="-S" pin="+" pad="16"/>
<connect gate="-S" pin="-" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="17"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="18"/>
<connect gate="S1" pin="SH@1" pad="2"/>
<connect gate="S1" pin="SH@2" pad="3"/>
<connect gate="S1" pin="SH@3" pad="5"/>
<connect gate="S1" pin="SH@4" pad="6"/>
<connect gate="S2" pin="SH@1" pad="9"/>
<connect gate="S2" pin="SH@2" pad="10"/>
<connect gate="S2" pin="SH@3" pad="12"/>
<connect gate="S2" pin="SH@4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RG2T-L2-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;HIGH FREQUENCY RELAYS WITH 1C AND 2C CONTACTS&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61302_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="S" symbol="K+-S"/>
<gate name="R" symbol="K+-R"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="S1" symbol="SHIELD-4"/>
<gate name="S2" symbol="SHIELD-4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RG2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="17"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="18"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="15"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="16"/>
<connect gate="S1" pin="SH@1" pad="2"/>
<connect gate="S1" pin="SH@2" pad="3"/>
<connect gate="S1" pin="SH@3" pad="5"/>
<connect gate="S1" pin="SH@4" pad="6"/>
<connect gate="S2" pin="SH@1" pad="9"/>
<connect gate="S2" pin="SH@2" pad="10"/>
<connect gate="S2" pin="SH@3" pad="12"/>
<connect gate="S2" pin="SH@4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RG1?-L2" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;HIGH FREQUENCY RELAYS WITH 1C AND 2C CONTACTS&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61302_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="S1" symbol="SHIELD-4"/>
<gate name="R" symbol="K+-R"/>
<gate name="S" symbol="K+-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RG1">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="16"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="15"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="17"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="18"/>
<connect gate="S1" pin="SH@1" pad="2"/>
<connect gate="S1" pin="SH@2" pad="3"/>
<connect gate="S1" pin="SH@3" pad="5"/>
<connect gate="S1" pin="SH@4" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RG2T-L2*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;HIGH FREQUENCY RELAYS WITH 1C AND 2C CONTACTS&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61302_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="S" symbol="K+-S"/>
<gate name="R" symbol="K+-R"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="S1" symbol="SHIELD-4"/>
<gate name="S2" symbol="SHIELD-4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RG2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="17"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="18"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="16"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="15"/>
<connect gate="S1" pin="SH@1" pad="2"/>
<connect gate="S1" pin="SH@2" pad="3"/>
<connect gate="S1" pin="SH@3" pad="5"/>
<connect gate="S1" pin="SH@4" pad="6"/>
<connect gate="S2" pin="SH@1" pad="9"/>
<connect gate="S2" pin="SH@2" pad="10"/>
<connect gate="S2" pin="SH@3" pad="12"/>
<connect gate="S2" pin="SH@4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-12V"/>
<technology name="-24V"/>
<technology name="-3V"/>
<technology name="-48V"/>
<technology name="-5V"/>
<technology name="-6V"/>
<technology name="-9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RM2?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;4 GHz 2 FORM C MICROWAVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61305_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="K+-"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="S1" symbol="SHIELD-4"/>
<gate name="S2" symbol="SHIELD-4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RM">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="14"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="+" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="-" pad="10"/>
<connect gate="S1" pin="SH@1" pad="3"/>
<connect gate="S1" pin="SH@2" pad="4"/>
<connect gate="S1" pin="SH@3" pad="6"/>
<connect gate="S1" pin="SH@4" pad="7"/>
<connect gate="S2" pin="SH@1" pad="12"/>
<connect gate="S2" pin="SH@2" pad="13"/>
<connect gate="S2" pin="SH@3" pad="15"/>
<connect gate="S2" pin="SH@4" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-12V"/>
<technology name="-24V"/>
<technology name="-3V"/>
<technology name="-4.5V"/>
<technology name="-5V"/>
<technology name="-6V"/>
<technology name="-9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="-L" package="RM">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="14"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="+" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="-" pad="9"/>
<connect gate="S1" pin="SH@1" pad="3"/>
<connect gate="S1" pin="SH@2" pad="4"/>
<connect gate="S1" pin="SH@3" pad="6"/>
<connect gate="S1" pin="SH@4" pad="7"/>
<connect gate="S2" pin="SH@1" pad="12"/>
<connect gate="S2" pin="SH@2" pad="13"/>
<connect gate="S2" pin="SH@3" pad="15"/>
<connect gate="S2" pin="SH@4" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-12V"/>
<technology name="-24V"/>
<technology name="-3V"/>
<technology name="-4.5V"/>
<technology name="-5V"/>
<technology name="-6V"/>
<technology name="-9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RM2-L2*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;4 GHz 2 FORM C MICROWAVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61305_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="S" symbol="K+-S"/>
<gate name="R" symbol="K+-R"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="S1" symbol="SHIELD-4"/>
<gate name="S2" symbol="SHIELD-4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RM2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="14"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="18"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="9"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="10"/>
<connect gate="S1" pin="SH@1" pad="3"/>
<connect gate="S1" pin="SH@2" pad="4"/>
<connect gate="S1" pin="SH@3" pad="6"/>
<connect gate="S1" pin="SH@4" pad="7"/>
<connect gate="S2" pin="SH@1" pad="12"/>
<connect gate="S2" pin="SH@2" pad="13"/>
<connect gate="S2" pin="SH@3" pad="15"/>
<connect gate="S2" pin="SH@4" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-12V"/>
<technology name="-24V"/>
<technology name="-3V"/>
<technology name="-4.5V"/>
<technology name="-6V"/>
<technology name="-9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RP1-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;LOW PROFILE HIGH FREQUENCY RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61306_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="1" symbol="K+-"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RP">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1.5V"/>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
<technology name="H-1.5V"/>
<technology name="H-12V"/>
<technology name="H-24V"/>
<technology name="H-3V"/>
<technology name="H-5V"/>
<technology name="H-6V"/>
<technology name="H-9V"/>
<technology name="H4.5V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RX1?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SMALL MICRO WAVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61307_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K+-"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="SHIELD-4"/>
</gates>
<devices>
<device name="0" package="RX">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="14"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="3" pin="SH@1" pad="9"/>
<connect gate="3" pin="SH@2" pad="10"/>
<connect gate="3" pin="SH@3" pad="12"/>
<connect gate="3" pin="SH@4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="003"/>
<technology name="006"/>
<technology name="00H"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="04H"/>
</technologies>
</device>
<device name="1" package="RX">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="7"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="14"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="3" pin="SH@1" pad="9"/>
<connect gate="3" pin="SH@2" pad="10"/>
<connect gate="3" pin="SH@3" pad="12"/>
<connect gate="3" pin="SH@4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="003"/>
<technology name="006"/>
<technology name="009"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="04H"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RX12*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SMALL MICRO WAVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61307_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="+KS+KR-"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="SHIELD-4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RX2">
<connects>
<connect gate="1" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="R+" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="S+" pad="7"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="14"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="3" pin="SH@1" pad="9"/>
<connect gate="3" pin="SH@2" pad="10"/>
<connect gate="3" pin="SH@3" pad="12"/>
<connect gate="3" pin="SH@4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RA2?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;MICROWAVE RELAY FOR ATTENUATOR CIRCUIT&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61308_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K+-"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
<gate name="4" symbol="K-PIN"/>
<gate name="S1" symbol="SHIELD-3"/>
</gates>
<devices>
<device name="00A" package="RA">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="4" pin="-" pad="10.1"/>
<connect gate="S1" pin="SH@1" pad="S3"/>
<connect gate="S1" pin="SH@2" pad="S2"/>
<connect gate="S1" pin="SH@3" pad="S1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="03"/>
<technology name="05"/>
<technology name="06"/>
<technology name="09"/>
<technology name="12"/>
<technology name="1H"/>
<technology name="24"/>
<technology name="48"/>
<technology name="4V"/>
</technologies>
</device>
<device name="10A" package="RA-1COIL">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="4" pin="-" pad="10.1"/>
<connect gate="S1" pin="SH@1" pad="S3"/>
<connect gate="S1" pin="SH@2" pad="S2"/>
<connect gate="S1" pin="SH@3" pad="S1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="03"/>
<technology name="05"/>
<technology name="06"/>
<technology name="09"/>
<technology name="12"/>
<technology name="1H"/>
<technology name="24"/>
<technology name="4H"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RA220A*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;MICROWAVE RELAY FOR ATTENUATOR CIRCUIT&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61308_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="S" symbol="K+-S"/>
<gate name="R" symbol="K+-R"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="SH" symbol="SHIELD-2"/>
<gate name="P5" symbol="K-PIN"/>
<gate name="P6" symbol="K-PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RA-2COIL">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="P5" pin="-" pad="5.1"/>
<connect gate="P6" pin="-" pad="6.1"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="5"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="10"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="6"/>
<connect gate="SH" pin="SH@1" pad="S4"/>
<connect gate="SH" pin="SH@2" pad="S1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="03"/>
<technology name="05"/>
<technology name="06"/>
<technology name="09"/>
<technology name="12"/>
<technology name="1H"/>
<technology name="24"/>
<technology name="4H"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RE?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SMALL MICROWAVE RELAYS FOR BROADCASTING INDUSTRY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61310_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="S1" symbol="SHIELD-4"/>
</gates>
<devices>
<device name="13" package="RE">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="14"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="S1" pin="SH@1" pad="9"/>
<connect gate="S1" pin="SH@2" pad="10"/>
<connect gate="S1" pin="SH@3" pad="12"/>
<connect gate="S1" pin="SH@4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="03"/>
<technology name="06"/>
<technology name="09"/>
<technology name="12"/>
<technology name="24"/>
<technology name="4H"/>
</technologies>
</device>
<device name="13A" package="RE-SMD">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="14"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="S1" pin="SH@1" pad="9"/>
<connect gate="S1" pin="SH@2" pad="10"/>
<connect gate="S1" pin="SH@3" pad="12"/>
<connect gate="S1" pin="SH@4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="03"/>
<technology name="06"/>
<technology name="09"/>
<technology name="12"/>
<technology name="24"/>
<technology name="4H"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RK1?-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;1.5 GHz MICROWAVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61311_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K+-"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="S" symbol="SHIELD-4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RK1A">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="14"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="S" pin="SH@1" pad="9"/>
<connect gate="S" pin="SH@2" pad="10"/>
<connect gate="S" pin="SH@3" pad="12"/>
<connect gate="S" pin="SH@4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
<technology name="24"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="R" package="RK1A">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="S" pin="SH@1" pad="9"/>
<connect gate="S" pin="SH@2" pad="10"/>
<connect gate="S" pin="SH@3" pad="12"/>
<connect gate="S" pin="SH@4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="-L" package="RK1A">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="7"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="14"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="S" pin="SH@1" pad="9"/>
<connect gate="S" pin="SH@2" pad="10"/>
<connect gate="S" pin="SH@3" pad="12"/>
<connect gate="S" pin="SH@4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
<device name="R-L" package="RK1A">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="7"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="S" pin="SH@1" pad="9"/>
<connect gate="S" pin="SH@2" pad="10"/>
<connect gate="S" pin="SH@3" pad="12"/>
<connect gate="S" pin="SH@4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="3V"/>
<technology name="4.5V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="6V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RK1?-L2*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;1.5 GHz MICROWAVE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61311_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="+KS+KR-"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="S1" symbol="SHIELD-4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RKL2">
<connects>
<connect gate="1" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="R+" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="S+" pad="6"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="14"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="S1" pin="SH@1" pad="9"/>
<connect gate="S1" pin="SH@2" pad="10"/>
<connect gate="S1" pin="SH@3" pad="12"/>
<connect gate="S1" pin="SH@4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R" package="RKL2">
<connects>
<connect gate="1" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="R+" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="S+" pad="6"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="S1" pin="SH@1" pad="9"/>
<connect gate="S1" pin="SH@2" pad="10"/>
<connect gate="S1" pin="SH@3" pad="12"/>
<connect gate="S1" pin="SH@4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQ?" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SOLID STATE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61601_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTOTRIAC"/>
</gates>
<devices>
<device name="2A2-ZP3" package="AQ1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2A2-J-ZP3" package="AQ1-FLAT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="5A2-ZP3" package="AQ1-M">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AQ*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SOLID STATE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61601_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTOMOS-DC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AQ1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1AD2-3"/>
<technology name="2AD1-3"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RJ?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SMD RELAYS WITH 5GHz CAPABILITIES&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61313_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K+-"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="20" package="RJ">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="03"/>
<technology name="12"/>
<technology name="24"/>
<technology name="4H"/>
</technologies>
</device>
<device name="20A" package="RJ-SMD">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="03"/>
<technology name="12"/>
<technology name="24"/>
<technology name="4H"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RJ22?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SMD RELAYS WITH 5GHz CAPABILITIES&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61313_0000.pdf</description>
<gates>
<gate name="S" symbol="K+-S"/>
<gate name="R" symbol="K+-R"/>
<gate name="1" symbol="U"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="A" package="RJ-SMD">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="7"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="8"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="6"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="03"/>
<technology name="12"/>
<technology name="24"/>
<technology name="4H"/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="RJ">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="7"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="R" pin="+" pad="8"/>
<connect gate="R" pin="-" pad="6"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="03"/>
<technology name="12"/>
<technology name="24"/>
<technology name="4H"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SF2-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;POLARISED, MONOSTABLE RELAY WITH FORCIBLY GUIDED CONTACTS&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61404_0001.pdf</description>
<gates>
<gate name="S" symbol="K+-"/>
<gate name="1" symbol="O"/>
<gate name="2" symbol="O"/>
<gate name="3" symbol="S"/>
<gate name="4" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SF2">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="10"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="9"/>
<connect gate="S" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="S" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
<technology name="18V"/>
<technology name="21V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="36V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="60V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SF3-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;POLARISED, MONOSTABLE RELAY WITH FORCIBLY GUIDED CONTACTS&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61404_0001.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K+-"/>
<gate name="2" symbol="O"/>
<gate name="3" symbol="S"/>
<gate name="4" symbol="S"/>
<gate name="5" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SF2">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="10"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="9"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="5" pin="S" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
<technology name="18V"/>
<technology name="21V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="36V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="60V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SF4D-*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;POLARISED, MONOSTABLE RELAY WITH FORCIBLY GUIDED DOUBLE CONTACTS&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61407_0002.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K+-"/>
<gate name="2" symbol="O"/>
<gate name="3" symbol="S"/>
<gate name="4" symbol="S"/>
<gate name="5" symbol="O"/>
<gate name="6" symbol="S"/>
<gate name="7" symbol="O"/>
<gate name="8" symbol="O"/>
<gate name="9" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SF4D">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="6"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="7"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="10"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="9"/>
<connect gate="5" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="6" pin="P" pad="14"/>
<connect gate="6" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="7" pin="O" pad="16"/>
<connect gate="7" pin="P" pad="15"/>
<connect gate="8" pin="O" pad="17"/>
<connect gate="8" pin="P" pad="18"/>
<connect gate="9" pin="P" pad="19"/>
<connect gate="9" pin="S" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12V"/>
<technology name="18V"/>
<technology name="21V"/>
<technology name="24V"/>
<technology name="36V"/>
<technology name="48V"/>
<technology name="5V"/>
<technology name="60V"/>
<technology name="9V"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="S?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Low Height Type Solid State Relays&lt;/b&gt; SHARP&lt;p&gt;
Source: 162574-da-01-en-S202T02_Solid_State_Relais.pdf
Source: http://sharp-world.com .. s102s11_e.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="PHOTOTRIAC"/>
</gates>
<devices>
<device name="101T" package="S102T0X">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="DS1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="DS2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="K" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="01"/>
<technology name="02"/>
</technologies>
</device>
<device name="102T" package="S102T0X">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="DS1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="DS2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="K" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="01"/>
<technology name="02"/>
</technologies>
</device>
<device name="202S" package="S2XXEX">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="DS1" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="DS2" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="K" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="11"/>
<technology name="12"/>
</technologies>
</device>
<device name="102S" package="S2XXEX">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="DS1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="DS2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="K" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="11"/>
<technology name="12"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="S2*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SIP Type SSR for Medium Power Control&lt;/b&gt; SHARP&lt;p&gt;
Source: 168149-da-01-en-Solid_State_Relais_S_202_SE1_SE2.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="PHOTOTRIAC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S2XXEX">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="DS1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="DS2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="K" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="02SE1"/>
<technology name="02SE2"/>
<technology name="16SE1"/>
<technology name="16SE2"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PE*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Miniature PCB Relay 1 pole 5 A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5807.pdf&lt;br&gt;
Miniature PCB Relay bistable 1pole 5 A, polarized bistable version&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5808.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PE">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="A03"/>
<technology name="A05"/>
<technology name="A06"/>
<technology name="A12"/>
<technology name="A24"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SR2Y5*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Safety Relay 2 pole 6 A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5809.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SR2Y">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="22"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="009"/>
<technology name="012"/>
<technology name="018"/>
<technology name="021"/>
<technology name="024"/>
<technology name="036"/>
<technology name="040"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="080"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SR2X5*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Safety Relay 2 pole 6 A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5809.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="O"/>
<gate name="3" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SR2X">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="21"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="22"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="009"/>
<technology name="012"/>
<technology name="018"/>
<technology name="021"/>
<technology name="024"/>
<technology name="036"/>
<technology name="040"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="080"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RE03*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Miniature PCB Relay 1 pole 6 A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5812.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RE-SCHRACK">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0005"/>
<technology name="0006"/>
<technology name="0012"/>
<technology name="0024"/>
<technology name="0048"/>
<technology name="2005"/>
<technology name="2006"/>
<technology name="2012"/>
<technology name="2024"/>
<technology name="2048"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SR6-D4*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Safety Relay 4 pole 8 A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
2 N/O contact and 2 N/C contact&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5814.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="O"/>
<gate name="3" symbol="O"/>
<gate name="4" symbol="S"/>
<gate name="5" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SR6-D">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="12"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="22"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="34"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="33"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="44"/>
<connect gate="5" pin="S" pad="43"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="009"/>
<technology name="012"/>
<technology name="018"/>
<technology name="021"/>
<technology name="024"/>
<technology name="036"/>
<technology name="040"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="085"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SR6-M4*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Safety Relay 4 pole 8 A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
3 N/O contact and 1 N/C contact&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5814.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
<gate name="3" symbol="S"/>
<gate name="4" symbol="S"/>
<gate name="5" symbol="O"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SR6-M">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="14"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="34"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="33"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="44"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="43"/>
<connect gate="5" pin="O" pad="21"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="009"/>
<technology name="012"/>
<technology name="018"/>
<technology name="021"/>
<technology name="024"/>
<technology name="036"/>
<technology name="040"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="085"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SNR?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Slim PCB Relay 1 pole 6 A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5815.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="0" package="SNR-V">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="3005"/>
<technology name="3012"/>
<technology name="3024"/>
<technology name="3048"/>
<technology name="7005"/>
<technology name="7012"/>
<technology name="7024"/>
<technology name="7048"/>
<technology name="8005"/>
<technology name="8012"/>
<technology name="8024"/>
<technology name="8048"/>
</technologies>
</device>
<device name="5" package="SNR-H">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="3005"/>
<technology name="3012"/>
<technology name="3024"/>
<technology name="3048"/>
<technology name="7005"/>
<technology name="7012"/>
<technology name="7024"/>
<technology name="7048"/>
<technology name="8005"/>
<technology name="8012"/>
<technology name="8024"/>
<technology name="8048"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SN*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Slim PCB Relay 1 pole 6 A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5815.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="R6" package="SNR-H6">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="3005"/>
<technology name="3012"/>
<technology name="3024"/>
<technology name="3048"/>
<technology name="7005"/>
<technology name="7012"/>
<technology name="7024"/>
<technology name="7048"/>
<technology name="8005"/>
<technology name="8012"/>
<technology name="8024"/>
<technology name="8048"/>
</technologies>
</device>
<device name="R1" package="SNR-V1">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RY?1*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Miniature Power PCB Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 8 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5817.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="2" package="RY-II">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0005"/>
<technology name="0006"/>
<technology name="0012"/>
<technology name="0024"/>
<technology name="0048"/>
<technology name="1005"/>
<technology name="1006"/>
<technology name="1012"/>
<technology name="1024"/>
<technology name="1048"/>
<technology name="2005"/>
<technology name="2006"/>
<technology name="2012"/>
<technology name="2024"/>
<technology name="2048"/>
<technology name="3005"/>
<technology name="3006"/>
<technology name="3012"/>
<technology name="3024"/>
<technology name="3048"/>
</technologies>
</device>
<device name="5" package="RY-II">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0005"/>
<technology name="0006"/>
<technology name="0012"/>
<technology name="0024"/>
<technology name="0048"/>
<technology name="1005"/>
<technology name="1006"/>
<technology name="1012"/>
<technology name="1024"/>
<technology name="1048"/>
<technology name="2005"/>
<technology name="2006"/>
<technology name="2012"/>
<technology name="2024"/>
<technology name="2048"/>
<technology name="3005"/>
<technology name="3006"/>
<technology name="3012"/>
<technology name="3024"/>
<technology name="3048"/>
</technologies>
</device>
<device name="6" package="RY-II">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0005"/>
<technology name="0006"/>
<technology name="0012"/>
<technology name="0024"/>
<technology name="0048"/>
<technology name="1005"/>
<technology name="1006"/>
<technology name="1012"/>
<technology name="1024"/>
<technology name="1048"/>
<technology name="2005"/>
<technology name="2006"/>
<technology name="2012"/>
<technology name="2024"/>
<technology name="2048"/>
<technology name="3005"/>
<technology name="3006"/>
<technology name="3012"/>
<technology name="3024"/>
<technology name="3048"/>
</technologies>
</device>
<device name="A" package="RY-II">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0005"/>
<technology name="0006"/>
<technology name="0012"/>
<technology name="0024"/>
<technology name="0048"/>
<technology name="1005"/>
<technology name="1006"/>
<technology name="1012"/>
<technology name="1024"/>
<technology name="1048"/>
<technology name="2005"/>
<technology name="2006"/>
<technology name="2012"/>
<technology name="2024"/>
<technology name="2048"/>
<technology name="3005"/>
<technology name="3006"/>
<technology name="3012"/>
<technology name="3024"/>
<technology name="3048"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RY?3*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Miniature Power PCB Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 8 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5817.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="2" package="RY-II1">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0005"/>
<technology name="0006"/>
<technology name="0012"/>
<technology name="0024"/>
<technology name="0048"/>
<technology name="1005"/>
<technology name="1006"/>
<technology name="1012"/>
<technology name="1024"/>
<technology name="1048"/>
<technology name="2005"/>
<technology name="2006"/>
<technology name="2012"/>
<technology name="2024"/>
<technology name="2048"/>
<technology name="3005"/>
<technology name="3006"/>
<technology name="3012"/>
<technology name="3024"/>
<technology name="3048"/>
</technologies>
</device>
<device name="5" package="RY-II1">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0005"/>
<technology name="0006"/>
<technology name="0012"/>
<technology name="0024"/>
<technology name="0048"/>
<technology name="1005"/>
<technology name="1006"/>
<technology name="1012"/>
<technology name="1024"/>
<technology name="1048"/>
<technology name="2005"/>
<technology name="2006"/>
<technology name="2012"/>
<technology name="2024"/>
<technology name="2048"/>
<technology name="3005"/>
<technology name="3006"/>
<technology name="3012"/>
<technology name="3024"/>
<technology name="3048"/>
</technologies>
</device>
<device name="6" package="RY-II1">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0005"/>
<technology name="0006"/>
<technology name="0012"/>
<technology name="0024"/>
<technology name="0048"/>
<technology name="1005"/>
<technology name="1006"/>
<technology name="1012"/>
<technology name="1024"/>
<technology name="1048"/>
<technology name="2005"/>
<technology name="2006"/>
<technology name="2012"/>
<technology name="2024"/>
<technology name="2048"/>
<technology name="3005"/>
<technology name="3006"/>
<technology name="3012"/>
<technology name="3024"/>
<technology name="3048"/>
</technologies>
</device>
<device name="A" package="RY-II1">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0005"/>
<technology name="0006"/>
<technology name="0012"/>
<technology name="0024"/>
<technology name="0048"/>
<technology name="1005"/>
<technology name="1006"/>
<technology name="1012"/>
<technology name="1024"/>
<technology name="1048"/>
<technology name="2005"/>
<technology name="2006"/>
<technology name="2012"/>
<technology name="2024"/>
<technology name="2048"/>
<technology name="3005"/>
<technology name="3006"/>
<technology name="3012"/>
<technology name="3024"/>
<technology name="3048"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RT?1*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relayl&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 12 / 16 A, DC- or AC-coi&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5819.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="1" package="RT-C/O12A3.5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="4005"/>
<technology name="4006"/>
<technology name="4012"/>
<technology name="4024"/>
<technology name="4048"/>
<technology name="4060"/>
<technology name="4110"/>
<technology name="4524"/>
<technology name="4615"/>
<technology name="4730"/>
</technologies>
</device>
<device name="2" package="RT-C/O12A5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="4005"/>
<technology name="4006"/>
<technology name="4012"/>
<technology name="4024"/>
<technology name="4048"/>
<technology name="4060"/>
<technology name="4110"/>
<technology name="4524"/>
<technology name="4615"/>
<technology name="4730"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RT31*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relayl&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 12 / 16 A, DC- or AC-coi&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5819.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U-X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RT-C/O16A5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="OA" pad="12A"/>
<connect gate="2" pin="OB" pad="12B"/>
<connect gate="2" pin="PA" pad="11A"/>
<connect gate="2" pin="PB" pad="11B"/>
<connect gate="2" pin="SA" pad="14A"/>
<connect gate="2" pin="SB" pad="14B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="4005"/>
<technology name="4006"/>
<technology name="4012"/>
<technology name="4024"/>
<technology name="4048"/>
<technology name="4060"/>
<technology name="4110"/>
<technology name="4524"/>
<technology name="4615"/>
<technology name="4730"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RT?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 12 / 16 A, DC- or AC-coil&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5819.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="B3" package="RT-N/O12A3.5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="4005"/>
<technology name="4006"/>
<technology name="4012"/>
<technology name="4024"/>
<technology name="4048"/>
<technology name="4060"/>
<technology name="4110"/>
<technology name="4524"/>
<technology name="4615"/>
<technology name="4730"/>
</technologies>
</device>
<device name="C3" package="RT-N/O12A5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="4005"/>
<technology name="4006"/>
<technology name="4012"/>
<technology name="4024"/>
<technology name="4048"/>
<technology name="4060"/>
<technology name="4110"/>
<technology name="4524"/>
<technology name="4615"/>
<technology name="4730"/>
</technologies>
</device>
<device name="184" package="RT-N/O12A3.5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RTD3*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 12 / 16 A, DC- or AC-coil&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5819.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S-X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RT-N/O16A5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="PA" pad="11A"/>
<connect gate="2" pin="PB" pad="11B"/>
<connect gate="2" pin="SA" pad="14A"/>
<connect gate="2" pin="SB" pad="14B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="4005"/>
<technology name="4006"/>
<technology name="4012"/>
<technology name="4024"/>
<technology name="4048"/>
<technology name="4060"/>
<technology name="4110"/>
<technology name="4524"/>
<technology name="4615"/>
<technology name="4730"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RT?F*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
bistable 1 pole 16 A, polarized bistable version&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5821.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="+KS+KR-"/>
<gate name="2" symbol="U-X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="314" package="RT1-BI">
<connects>
<connect gate="1" pin="-" pad="A3"/>
<connect gate="1" pin="R+" pad="A2"/>
<connect gate="1" pin="S+" pad="A1"/>
<connect gate="2" pin="OA" pad="12A"/>
<connect gate="2" pin="OB" pad="12B"/>
<connect gate="2" pin="PA" pad="11A"/>
<connect gate="2" pin="PB" pad="11B"/>
<connect gate="2" pin="SA" pad="14A"/>
<connect gate="2" pin="SB" pad="14B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="05"/>
<technology name="06"/>
<technology name="12"/>
<technology name="24"/>
</technologies>
</device>
<device name="D14" package="RT1-BI">
<connects>
<connect gate="1" pin="-" pad="A3"/>
<connect gate="1" pin="R+" pad="A2"/>
<connect gate="1" pin="S+" pad="A1"/>
<connect gate="2" pin="OA" pad="12A"/>
<connect gate="2" pin="OB" pad="12B"/>
<connect gate="2" pin="PA" pad="11A"/>
<connect gate="2" pin="PB" pad="11B"/>
<connect gate="2" pin="SA" pad="14A"/>
<connect gate="2" pin="SB" pad="14B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="05"/>
<technology name="06"/>
<technology name="12"/>
<technology name="24"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RT?A*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
bistable 1 pole 16 A, polarized bistable version&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5821.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K+-"/>
<gate name="2" symbol="U-X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="314" package="RT1-BI">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="OA" pad="12A"/>
<connect gate="2" pin="OB" pad="12B"/>
<connect gate="2" pin="PA" pad="11A"/>
<connect gate="2" pin="PB" pad="11B"/>
<connect gate="2" pin="SA" pad="14A"/>
<connect gate="2" pin="SB" pad="14B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="06"/>
<technology name="12"/>
<technology name="24"/>
</technologies>
</device>
<device name="D14" package="RT1-BI">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="OA" pad="12A"/>
<connect gate="2" pin="OB" pad="12B"/>
<connect gate="2" pin="PA" pad="11A"/>
<connect gate="2" pin="PB" pad="11B"/>
<connect gate="2" pin="SA" pad="14A"/>
<connect gate="2" pin="SB" pad="14B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="05"/>
<technology name="06"/>
<technology name="12"/>
<technology name="24"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RT174*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
sensitive 1 pole 10 A, highly sensitive version&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5822.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RT-C/O12A3.5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PT5*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Miniature Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
2 pole 12 A, 3 pole 10 A or 4 pole 6 A DC- or AC-coil&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5823.pdf&lt;br&gt;
Socked 78604 Source: http://www.schrack.com/.. 5836.pdf&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
<gate name="4" symbol="U"/>
<gate name="5" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PT-4">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="22"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="32"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="31"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="34"/>
<connect gate="5" pin="O" pad="42"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="41"/>
<connect gate="5" pin="S" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="71506"/>
<technology name="71512"/>
<technology name="71524"/>
<technology name="71548"/>
<technology name="71560"/>
<technology name="71615"/>
<technology name="71730"/>
<technology name="71R06"/>
<technology name="71R12"/>
<technology name="71R24"/>
<technology name="71R48"/>
<technology name="71R60"/>
<technology name="71S15"/>
<technology name="71T30"/>
<technology name="81506"/>
<technology name="81512"/>
<technology name="81524"/>
<technology name="81548"/>
<technology name="81560"/>
<technology name="81615"/>
<technology name="81730"/>
<technology name="81R06"/>
<technology name="81R12"/>
<technology name="81R24"/>
<technology name="81R48"/>
<technology name="81R60"/>
<technology name="81S15"/>
<technology name="81T30"/>
</technologies>
</device>
<device name="-78604" package="PT78604">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="22"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="32"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="31"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="34"/>
<connect gate="5" pin="O" pad="42"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="41"/>
<connect gate="5" pin="S" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PT2*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Miniature Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
2 pole 12 A DC- or AC-coil&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5823.pdf&lt;br&gt;
Socked 78602 Source: http://www.schrack.com/.. 5836.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PT-2">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="42"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="41"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="71506"/>
<technology name="71512"/>
<technology name="71524"/>
<technology name="71548"/>
<technology name="71560"/>
<technology name="71615"/>
<technology name="71730"/>
<technology name="71R06"/>
<technology name="71R12"/>
<technology name="71R24"/>
<technology name="71R48"/>
<technology name="71R60"/>
<technology name="71S15"/>
<technology name="71T30"/>
<technology name="81506"/>
<technology name="81512"/>
<technology name="81524"/>
<technology name="81548"/>
<technology name="81560"/>
<technology name="81615"/>
<technology name="81730"/>
<technology name="81R06"/>
<technology name="81R12"/>
<technology name="81R24"/>
<technology name="81R48"/>
<technology name="81R60"/>
<technology name="81S15"/>
<technology name="81T30"/>
</technologies>
</device>
<device name="-78602" package="PT78602">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="42"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="41"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PT3*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Miniature Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
3 pole 10 A DC- or AC-coil&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5823.pdf&lt;br&gt;
Socked 78603 Source: http://www.schrack.com/.. 5836.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
<gate name="4" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PT-3">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="22"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="32"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="31"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="34"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="71506"/>
<technology name="71512"/>
<technology name="71524"/>
<technology name="71548"/>
<technology name="71560"/>
<technology name="71615"/>
<technology name="71730"/>
<technology name="71R06"/>
<technology name="71R12"/>
<technology name="71R24"/>
<technology name="71R48"/>
<technology name="71R60"/>
<technology name="71S15"/>
<technology name="71T30"/>
<technology name="81506"/>
<technology name="81512"/>
<technology name="81524"/>
<technology name="81548"/>
<technology name="81560"/>
<technology name="81615"/>
<technology name="81730"/>
<technology name="81R06"/>
<technology name="81R12"/>
<technology name="81R24"/>
<technology name="81R48"/>
<technology name="81R60"/>
<technology name="81S15"/>
<technology name="81T30"/>
</technologies>
</device>
<device name="-78603" package="PT78603">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="22"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="32"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="31"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="34"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RT33*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay Inrush &lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 16 A, for inrush peak currents up to 80 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5825.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S-X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RT-N/O16A5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="PA" pad="11A"/>
<connect gate="2" pin="PB" pad="11B"/>
<connect gate="2" pin="SA" pad="14A"/>
<connect gate="2" pin="SB" pad="14B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="K012"/>
<technology name="K024"/>
<technology name="K048"/>
<technology name="K060"/>
<technology name="L012"/>
<technology name="L024"/>
<technology name="L048"/>
<technology name="L060"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RTH84*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay 105°C sensitive&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 10 A, high-temperature version&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5828.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S-X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RT-N/O16A5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="PA" pad="11A"/>
<connect gate="2" pin="PB" pad="11B"/>
<connect gate="2" pin="SA" pad="14A"/>
<connect gate="2" pin="SB" pad="14B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RM?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
3 pole 10 A, DC- or AC-coil&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5829.pdf&lt;br&gt;
Socket with PCB terminals&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5841.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
<gate name="4" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="3" package="RM-2/3/7">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="22"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="32"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="31"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="34"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="506"/>
<technology name="512"/>
<technology name="524"/>
<technology name="548"/>
<technology name="615"/>
<technology name="730"/>
<technology name="900"/>
<technology name="R06"/>
<technology name="R12"/>
<technology name="R24"/>
<technology name="R48"/>
<technology name="S15"/>
<technology name="T30"/>
<technology name="V00"/>
</technologies>
</device>
<device name="7" package="RM-2/3/7">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="22"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="32"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="31"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="34"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="506"/>
<technology name="512"/>
<technology name="524"/>
<technology name="548"/>
<technology name="615"/>
<technology name="730"/>
<technology name="900"/>
<technology name="R06"/>
<technology name="R12"/>
<technology name="R24"/>
<technology name="R48"/>
<technology name="S15"/>
<technology name="T30"/>
<technology name="V00"/>
</technologies>
</device>
<device name="78702" package="RM78702">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="22"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="32"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="31"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="34"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RM2*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
2 pole 16 A, DC- or AC-coil&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5829.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RM-2">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="32"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="31"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="34"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="506"/>
<technology name="512"/>
<technology name="524"/>
<technology name="548"/>
<technology name="615"/>
<technology name="730"/>
<technology name="900"/>
<technology name="R06"/>
<technology name="R12"/>
<technology name="R24"/>
<technology name="R48"/>
<technology name="S15"/>
<technology name="T30"/>
<technology name="V00"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RTH14*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay 105°C 16A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 16 A, high-temperature version&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5831.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U-X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RT-C/O16A5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="OA" pad="12A"/>
<connect gate="2" pin="OB" pad="12B"/>
<connect gate="2" pin="PA" pad="11A"/>
<connect gate="2" pin="PB" pad="11B"/>
<connect gate="2" pin="SA" pad="14A"/>
<connect gate="2" pin="SB" pad="14B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="009"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RTH34*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay 105°C 16A&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 16 A, high-temperature version&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5831.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S-X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RT-N/O16A5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="PA" pad="11A"/>
<connect gate="2" pin="PB" pad="11B"/>
<connect gate="2" pin="SA" pad="14A"/>
<connect gate="2" pin="SB" pad="14B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="009"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RM6*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
3 pole 10 A, DC- or AC-coil&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5832.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
<gate name="3" symbol="S"/>
<gate name="4" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RM-5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="31"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="34"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="07506"/>
<technology name="07512"/>
<technology name="07524"/>
<technology name="07548"/>
<technology name="07560"/>
<technology name="07615"/>
<technology name="07730"/>
<technology name="07900"/>
<technology name="07R06"/>
<technology name="07R12"/>
<technology name="07R24"/>
<technology name="07R48"/>
<technology name="07R60"/>
<technology name="07S15"/>
<technology name="07T30"/>
<technology name="07V00"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RM5*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
2 pole 16 A, DC- or AC-coil&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5832.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
<gate name="3" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RM-6">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="31"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="34"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="07506"/>
<technology name="07512"/>
<technology name="07524"/>
<technology name="07548"/>
<technology name="07560"/>
<technology name="07615"/>
<technology name="07730"/>
<technology name="07900"/>
<technology name="07R06"/>
<technology name="07R12"/>
<technology name="07R24"/>
<technology name="07R48"/>
<technology name="07R60"/>
<technology name="07S15"/>
<technology name="07T30"/>
<technology name="07V00"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RP?1*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay RP II/1&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 16 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5834.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U-X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="3" package="RT-C/O16A5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="OA" pad="12A"/>
<connect gate="2" pin="OB" pad="12B"/>
<connect gate="2" pin="PA" pad="11A"/>
<connect gate="2" pin="PB" pad="11B"/>
<connect gate="2" pin="SA" pad="14A"/>
<connect gate="2" pin="SB" pad="14B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0005"/>
<technology name="0006"/>
<technology name="0012"/>
<technology name="0024"/>
<technology name="0048"/>
<technology name="0060"/>
<technology name="0110"/>
</technologies>
</device>
<device name="7" package="RT-C/O16A5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="OA" pad="12A"/>
<connect gate="2" pin="OB" pad="12B"/>
<connect gate="2" pin="PA" pad="11A"/>
<connect gate="2" pin="PB" pad="11B"/>
<connect gate="2" pin="SA" pad="14A"/>
<connect gate="2" pin="SB" pad="14B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0005"/>
<technology name="0006"/>
<technology name="0012"/>
<technology name="0024"/>
<technology name="0048"/>
<technology name="0060"/>
<technology name="0110"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RP?3*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay RP II/1&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 16 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5834.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S-X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="3" package="RT-N/O16A5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="PA" pad="11A"/>
<connect gate="2" pin="PB" pad="11B"/>
<connect gate="2" pin="SA" pad="14A"/>
<connect gate="2" pin="SB" pad="14B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="7" package="RT-N/O16A5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="PA" pad="11A"/>
<connect gate="2" pin="PB" pad="11B"/>
<connect gate="2" pin="SA" pad="14A"/>
<connect gate="2" pin="SB" pad="14B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0005"/>
<technology name="0006"/>
<technology name="0012"/>
<technology name="0024"/>
<technology name="0048"/>
<technology name="0060"/>
<technology name="0110"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RP?31*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay RP II/1&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 8 / 12 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5834.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="4" package="RT-N/O12A5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
<device name="8" package="RT-N/O12A5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RP?32*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay RP II/1&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 8 / 12 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5834.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="4" package="RT-N/O12A3.5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
<device name="8" package="RT-N/O12A3.5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RP?12*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay RP II/1&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 8 / 12 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5834.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="8" package="RT-C/O12A3.5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
<device name="4" package="RT-C/O12A3.5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RP?11*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay RP II/1&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 8 / 12 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5834.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="4" package="RT-C/O12A5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
<device name="8" package="RT-C/O12A5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RP?10*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay RP II/1&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 8 / 12 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5834.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="4" package="RT-C/O12A5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
<device name="8" package="RT-C/O12A5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RP?18*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay RP II/1&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 8 / 12 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5834.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="8" package="RT-C/O12A3.5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
<device name="4" package="RT-C/O12A3.5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RP?30*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay RP II/1&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 8 / 12 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5834.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="4" package="RT-N/O12A5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
<device name="8" package="RT-N/O12A5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RP?38*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay RP II/1&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 8 / 12 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5834.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="4" package="RT-N/O12A3.5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
<device name="8" package="RT-N/O12A3.5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RP?SLF*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Special Load PCB Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 16 A, for high inrush currents, bistable&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5837.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="+KS+KR-"/>
<gate name="2" symbol="S-X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="3" package="RP-SLF">
<connects>
<connect gate="1" pin="-" pad="A3"/>
<connect gate="1" pin="R+" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="S+" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="PA" pad="11A"/>
<connect gate="2" pin="PB" pad="11B"/>
<connect gate="2" pin="SA" pad="14A"/>
<connect gate="2" pin="SB" pad="14B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12"/>
<technology name="24"/>
</technologies>
</device>
<device name="7" package="RP-SLF">
<connects>
<connect gate="1" pin="-" pad="A3"/>
<connect gate="1" pin="R+" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="S+" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="PA" pad="11A"/>
<connect gate="2" pin="PB" pad="11B"/>
<connect gate="2" pin="SA" pad="14A"/>
<connect gate="2" pin="SB" pad="14B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="12"/>
<technology name="24"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RP?SLA*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Special Load PCB Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 16 A, for high inrush currents, monostable&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5837.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S-X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="3" package="RP-SLA">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="PA" pad="11A"/>
<connect gate="2" pin="PB" pad="11B"/>
<connect gate="2" pin="SA" pad="14A"/>
<connect gate="2" pin="SB" pad="14B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="05"/>
<technology name="12"/>
<technology name="24"/>
</technologies>
</device>
<device name="7" package="RP-SLA">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="PA" pad="11A"/>
<connect gate="2" pin="PB" pad="11B"/>
<connect gate="2" pin="SA" pad="14A"/>
<connect gate="2" pin="SB" pad="14B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="05"/>
<technology name="12"/>
<technology name="24"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RT42?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
2 pole 8 A, DC and AC-coil&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5842.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="4" package="RT2C/O">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="22"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
<technology name="524"/>
<technology name="615"/>
<technology name="730"/>
</technologies>
</device>
<device name="5" package="RT2C/O">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="22"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="21"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
<technology name="524"/>
<technology name="615"/>
<technology name="730"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RT44?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
2 pole 8 A, DC and AC-coil&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5842.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
<gate name="3" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="4" package="RT2N/O">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
<technology name="524"/>
<technology name="615"/>
<technology name="730"/>
</technologies>
</device>
<device name="5" package="RT2N/O">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="110"/>
<technology name="524"/>
<technology name="615"/>
<technology name="730"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RT424F*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay  polarized bistable version&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
2 pole 8 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5843.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="+KS+KR-"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="4" package="RT424">
<connects>
<connect gate="1" pin="-" pad="A3"/>
<connect gate="1" pin="R+" pad="A2"/>
<connect gate="1" pin="S+" pad="A1"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="22"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="05"/>
<technology name="06"/>
<technology name="12"/>
<technology name="24"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RT424A*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay  polarized bistable version&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
2 pole 8 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5843.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
<gate name="3" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RT2C/O">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="22"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="05"/>
<technology name="06"/>
<technology name="12"/>
<technology name="24"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RP44?*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay RP II/2&lt;/b&gt; Schrack&lt;p&gt;
2 pole 8 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5844.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
<gate name="3" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RP440">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0005"/>
<technology name="0006"/>
<technology name="0012"/>
<technology name="0024"/>
<technology name="0048"/>
<technology name="0060"/>
<technology name="0110"/>
<technology name="1005"/>
<technology name="1006"/>
<technology name="1012"/>
<technology name="1024"/>
<technology name="1048"/>
<technology name="1060"/>
<technology name="1110"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RP51*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay RP I&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 8 A Vertical version&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5845.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RP51">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0006"/>
<technology name="0012"/>
<technology name="0024"/>
<technology name="0048"/>
<technology name="0060"/>
<technology name="1005"/>
<technology name="1006"/>
<technology name="1012"/>
<technology name="1024"/>
<technology name="1048"/>
<technology name="1060"/>
<technology name="7005"/>
<technology name="7006"/>
<technology name="7012"/>
<technology name="7024"/>
<technology name="7048"/>
<technology name="7060"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RP53*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay RP I&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 8 A Vertical version&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5845.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RP53">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0006"/>
<technology name="0012"/>
<technology name="0024"/>
<technology name="0048"/>
<technology name="0060"/>
<technology name="1005"/>
<technology name="1006"/>
<technology name="1012"/>
<technology name="1024"/>
<technology name="1048"/>
<technology name="1060"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RP61*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay RP I&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 8 A Horizontal version&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5845.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RP61">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0006"/>
<technology name="0012"/>
<technology name="0024"/>
<technology name="0048"/>
<technology name="0060"/>
<technology name="1005"/>
<technology name="1006"/>
<technology name="1012"/>
<technology name="1024"/>
<technology name="1048"/>
<technology name="1060"/>
<technology name="7005"/>
<technology name="7006"/>
<technology name="7012"/>
<technology name="7024"/>
<technology name="7048"/>
<technology name="7060"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RP63*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay RP I&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 8 A Horizontal version&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5845.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RP63">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0006"/>
<technology name="0012"/>
<technology name="0024"/>
<technology name="0048"/>
<technology name="0060"/>
<technology name="1005"/>
<technology name="1006"/>
<technology name="1012"/>
<technology name="1024"/>
<technology name="1048"/>
<technology name="1060"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PB?14*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Miniature Power PCB Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1pole 10 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5846.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="1" package="PB">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
</technologies>
</device>
<device name="3" package="PB">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PB?34*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Miniature Power PCB Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1pole 10 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5846.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="3" package="PB">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
</technologies>
</device>
<device name="1" package="PB">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="006"/>
<technology name="012"/>
<technology name="024"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZNS1*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Miniature Power PCB Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1pole 10 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5847.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ZN1">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="106"/>
<technology name="112"/>
<technology name="124"/>
<technology name="136"/>
<technology name="148"/>
<technology name="406"/>
<technology name="412"/>
<technology name="424"/>
<technology name="436"/>
<technology name="448"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZNS5*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Miniature Power PCB Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1pole 10 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5847.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ZN5">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="106"/>
<technology name="112"/>
<technology name="124"/>
<technology name="136"/>
<technology name="148"/>
<technology name="406"/>
<technology name="412"/>
<technology name="424"/>
<technology name="436"/>
<technology name="448"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZD?1*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 30 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5848.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="3" package="ZD1">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="2006"/>
<technology name="2012"/>
<technology name="2024"/>
<technology name="2048"/>
</technologies>
</device>
<device name="5" package="ZD1F">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="2006"/>
<technology name="2012"/>
<technology name="2024"/>
<technology name="2048"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZD?2*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Power Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 30 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5848.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="3" package="ZD2">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="2006"/>
<technology name="2012"/>
<technology name="2024"/>
<technology name="2048"/>
</technologies>
</device>
<device name="5" package="ZD2F">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="2006"/>
<technology name="2012"/>
<technology name="2024"/>
<technology name="2048"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SRD4*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Safety Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
4 pole 8 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 6685.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="O"/>
<gate name="3" symbol="O"/>
<gate name="4" symbol="S"/>
<gate name="5" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SR4">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="12"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="22"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="34"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="33"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="44"/>
<connect gate="5" pin="S" pad="43"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="009"/>
<technology name="012"/>
<technology name="015"/>
<technology name="018"/>
<technology name="021"/>
<technology name="024"/>
<technology name="036"/>
<technology name="040"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="085"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SRM4*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Safety Relay&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
4 pole 8 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 6685.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="O"/>
<gate name="3" symbol="S"/>
<gate name="4" symbol="S"/>
<gate name="5" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SR4">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="12"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="22"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="34"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="33"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="44"/>
<connect gate="5" pin="S" pad="43"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="006"/>
<technology name="009"/>
<technology name="012"/>
<technology name="015"/>
<technology name="018"/>
<technology name="021"/>
<technology name="024"/>
<technology name="036"/>
<technology name="040"/>
<technology name="048"/>
<technology name="060"/>
<technology name="085"/>
<technology name="110"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SR6B4*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Safety Relay SR6&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
sensitive 6 pole 8 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 6688.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="O"/>
<gate name="3" symbol="O"/>
<gate name="4" symbol="S"/>
<gate name="5" symbol="S"/>
<gate name="6" symbol="S"/>
<gate name="7" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SR6B">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="12"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="22"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="34"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="33"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="44"/>
<connect gate="5" pin="S" pad="43"/>
<connect gate="6" pin="P" pad="54"/>
<connect gate="6" pin="S" pad="53"/>
<connect gate="7" pin="P" pad="64"/>
<connect gate="7" pin="S" pad="63"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="S05"/>
<technology name="S06"/>
<technology name="S09"/>
<technology name="S12"/>
<technology name="S15"/>
<technology name="S18"/>
<technology name="S21"/>
<technology name="S24"/>
<technology name="S36"/>
<technology name="S40"/>
<technology name="S48"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SR6A4*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Safety Relay SR6&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
sensitive 6 pole 8 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 6688.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="O"/>
<gate name="3" symbol="O"/>
<gate name="4" symbol="O"/>
<gate name="5" symbol="S"/>
<gate name="6" symbol="S"/>
<gate name="7" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SR6A">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="12"/>
<connect gate="3" pin="O" pad="21"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="22"/>
<connect gate="4" pin="O" pad="31"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="32"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="44"/>
<connect gate="5" pin="S" pad="43"/>
<connect gate="6" pin="P" pad="54"/>
<connect gate="6" pin="S" pad="53"/>
<connect gate="7" pin="P" pad="64"/>
<connect gate="7" pin="S" pad="63"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="S05"/>
<technology name="S06"/>
<technology name="S09"/>
<technology name="S12"/>
<technology name="S15"/>
<technology name="S18"/>
<technology name="S21"/>
<technology name="S24"/>
<technology name="S36"/>
<technology name="S40"/>
<technology name="S48"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SR6C4*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Safety Relay SR6&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
sensitive 6 pole 8 A&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 6688.pdf</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="K"/>
<gate name="2" symbol="O"/>
<gate name="3" symbol="S"/>
<gate name="4" symbol="S"/>
<gate name="5" symbol="S"/>
<gate name="6" symbol="S"/>
<gate name="7" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SR6C">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="A2"/>
<connect gate="2" pin="O" pad="21"/>
<connect gate="2" pin="P" pad="22"/>
<connect gate="3" pin="P" pad="14"/>
<connect gate="3" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="4" pin="P" pad="34"/>
<connect gate="4" pin="S" pad="33"/>
<connect gate="5" pin="P" pad="44"/>
<connect gate="5" pin="S" pad="43"/>
<connect gate="6" pin="P" pad="54"/>
<connect gate="6" pin="S" pad="53"/>
<connect gate="7" pin="P" pad="64"/>
<connect gate="7" pin="S" pad="63"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="S05"/>
<technology name="S06"/>
<technology name="S09"/>
<technology name="S12"/>
<technology name="S15"/>
<technology name="S18"/>
<technology name="S21"/>
<technology name="S24"/>
<technology name="S36"/>
<technology name="S40"/>
<technology name="S48"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
