<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="STM32G071K_T_N">
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA8"/>
<pin name="PA9"/>
<pin name="PA10"/>
<pin name="[PA9]-PA11"/>
<pin name="[PA10]-PA12"/>
<pin name="SWDIO-PA13"/>
<pin name="BOOT0-SWCLK-PA14"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PB8"/>
<pin name="PB9"/>
<pin name="PB15"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC14"/>
<pin name="PC15"/>
<pin name="PD0"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="NRST-PF2"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="STM32G071K_T">
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA8"/>
<pin name="PA9"/>
<pin name="PA10"/>
<pin name="[PA9]-PA11"/>
<pin name="[PA10]-PA12"/>
<pin name="SWDIO-PA13"/>
<pin name="BOOT0-SWCLK-PA14"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="NRST-PF2"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="PA15"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB8"/>
<pin name="PB9"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC14"/>
<pin name="PC15"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="STM32G071K_T_N">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="STM32G071K_T_N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP32-08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BOOT0-SWCLK-PA14" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="NRST-PF2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PB15" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PB8" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PB9" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PC14" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PC15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="SWDIO-PA13" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="[PA10]-PA12" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="[PA9]-PA11" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="STM32G071K_T">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="STM32G071K_T"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP32-08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BOOT0-SWCLK-PA14" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="NRST-PF2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA15" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PB8" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PB9" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PC14" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PC15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SWDIO-PA13" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="[PA10]-PA12" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="[PA9]-PA11" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
