<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="36SERIES-MINIATURE-PCB-RELAYS-">
<description>&lt;b&gt;36Series-Miniature-PCB-relays-10A&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
<package name="FINDER-30.22">
<description>&lt;b&gt;30 Series - Subminiature DIL relays 2 A&lt;/b&gt; Finder&lt;p&gt;
Source: http://www.farnell.com/datasheets/87634.pdf</description>
</package>
<package name="FINDER-43.61">
<description>&lt;b&gt;Low profile PCB relays 10 - 16 A&lt;/b&gt; FINDER 43 Series&lt;p&gt;
Kontakt max. AC- 250V,  Strom - Kontakt  AC- max. 10A&lt;br&gt;
5 mm contact pin pitch,  1 Pole NO, 16 A, PCB mount&lt;br&gt;
Distributor: FARNELL&lt;br&gt;
Source: http://www.farnell.com/datasheets/87682.pdf</description>
</package>
<package name="HJR4102">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="U">
<pin name="O" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="P" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="S-X2">
<pin name="PA" direction="pas"/>
<pin name="SA" direction="pas"/>
<pin name="SB" direction="pas"/>
<pin name="PB" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="K">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="36.11.9.005.4011">
<pin name="A2"/>
<pin name="12"/>
<pin name="14"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="11"/>
</symbol>
<symbol name="K-1">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="U+">
<pin name="O" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="P2"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="36.11.9.005.4011" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SPDT PCB Mount Non-Latching Relay, 5V dc&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://docs-emea.rs-online.com/webdocs/1421/0900766b8142189d.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="36.11.9.005.4011"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="36SERIES-MINIATURE-PCB-RELAYS-">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="DESCRIPTION" value="SPDT PCB Mount Non-Latching Relay, 5V dc"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="FINDER"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="36.11.9.005.4011"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="RS_PART_NUMBER" value="7933768P"/>
<attribute name="RS_PRICE-STOCK" value="http://uk.rs-online.com/web/p/products/7933768P"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FINDER-30.22" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;SUBMINIATURE DIL-RELAIS&lt;/b&gt; FINDER 30.22.9.024.0000&lt;p&gt;
Kontakt max. AC - 125V&lt;br&gt;
Distributor: Farnell&lt;br&gt;
Bestell Nr.: 1217371&lt;br&gt;
Source: http://www.farnell.com/datasheets/87634.pdf</description>
<gates>
<gate name="K" symbol="K"/>
<gate name="-1" symbol="U"/>
<gate name="-2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FINDER-30.22">
<connects>
<connect gate="-1" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="-1" pin="P" pad="11"/>
<connect gate="-1" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-2" pin="O" pad="22"/>
<connect gate="-2" pin="P" pad="21"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="K" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="K" pin="2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FINDER-43.61" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;Low profile PCB relays 10 - 16 A&lt;/b&gt; FINDER 43 Series&lt;p&gt;
Kontakt max. AC- 250V,  Strom - Kontakt  AC- max. 10A&lt;br&gt;
5 mm contact pin pitch,  1 Pole NO, 16 A, PCB mount&lt;br&gt;
Distributor: FARNELL&lt;br&gt;
Source: http://www.farnell.com/datasheets/87682.pdf</description>
<gates>
<gate name="K" symbol="K"/>
<gate name="-1" symbol="S-X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FINDER-43.61">
<connects>
<connect gate="-1" pin="PA" pad="11@1"/>
<connect gate="-1" pin="PB" pad="11@2"/>
<connect gate="-1" pin="SA" pad="14@1"/>
<connect gate="-1" pin="SB" pad="14@2"/>
<connect gate="K" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="K" pin="2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HJR-4102-L">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="K-1"/>
<gate name="G$2" symbol="U+"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HJR4102">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="COIL1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="COIL2"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="CON2OPTION"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="CENTER1"/>
<connect gate="G$2" pin="P2" pad="CENTER2"/>
<connect gate="G$2" pin="S" pad="CON1DEFAULT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
