<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="74C926">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="DISPLAY" direction="in"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="D" direction="out"/>
<pin name="F" direction="out"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="G" direction="out"/>
<pin name="C" direction="out"/>
<pin name="A" direction="out"/>
<pin name="B" direction="out"/>
<pin name="QA" direction="out"/>
<pin name="QB" direction="out"/>
<pin name="QC" direction="out"/>
<pin name="QD" direction="out"/>
<pin name="LATCH" direction="in"/>
<pin name="CARRY" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="74436">
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="Y1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="Y2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="Y3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Y4" direction="out" function="dot"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="Y5" direction="out" function="dot"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="Y6" direction="out" function="dot"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="74C926" prefix="IC">
<description>4-bit &lt;b&gt;COUNTER/LATCH SEVEN-SEGMENT LED/LAMP DRIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="74C926"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="CARRY" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="DISPLAY" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="LATCH" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="QA" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="QB" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="QC" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="QD" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="75492" prefix="IC">
<description>Hex Digit Drive &lt;b&gt;LINE DRIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="74436"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Y2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Y3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Y4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Y5" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Y6" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
