12.02.09-17:00:50-820 > connects
12.02.09-17:00:51-090 > Connecting on port COM2...
12.02.09-17:00:51-090 > Timeout.Connect       = 25 ms
12.02.09-17:00:51-090 > Timeout.Base          = 100 ms
12.02.09-17:00:51-090 > Timeout.Erase         = 15 ms
12.02.09-17:00:51-090 > Timeout.Flash         = 20 ms
12.02.09-17:00:51-090 > Timeout.Eeprom        = 15 ms
12.02.09-17:00:51-090 > Timeout.Buffer        = 1 ms
12.02.09-17:00:51-090 > Timeout.AppCmd        = 20 ms
12.02.09-17:00:51-090 > Timeout.KeepAlive     = 500 ms
12.02.09-17:00:51-090 > Timeout.RTSPulse      = 1
12.02.09-17:00:51-090 > Timeout.RTSInterval   = 0
12.02.09-17:00:51-090 > Timeout.ConnectTrials = -1
12.02.09-17:00:51-090 > Timeout.MaxPacketSize = 0
12.02.09-17:00:51-090 > send appcmd     $0A 0A 2A 52 53 54 0A
12.02.09-17:00:51-090 > send ident      $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 4F 4F 54
12.02.09-17:00:51-200 > send appcmd     $0A 0A 2A 52 53 54 0A
12.02.09-17:00:51-200 > send ident      $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 4F 4F 54
12.02.09-17:00:51-260 > received data   $C2 94 06 04 08 30
12.02.09-17:00:51-310 > Timer created
12.02.09-17:00:51-310 > Device connected
12.02.09-17:00:51-860 > send keepalive
12.02.09-17:00:51-860 > Timer released
12.02.09-17:00:51-860 > keepalive failed, terminate connection
12.02.09-17:00:51-920 > Device disconnected