<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="FN-M16P">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="FN-M16P">
<pin name="DAC_R" direction="in"/>
<pin name="RX" direction="in"/>
<pin name="SPK+"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="SPK-"/>
<pin name="BUSY"/>
<pin name="IO1"/>
<pin name="USB-"/>
<pin name="IO2"/>
<pin name="ADKEY1"/>
<pin name="ADKEY2"/>
<pin name="USB+"/>
<pin name="GND@"/>
<pin name="TX" direction="out"/>
<pin name="DAC_L" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="FN-M16P">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FN-M16P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FN-M16P">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADKEY1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="ADKEY2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="BUSY" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DAC_L" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DAC_R" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IO1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="IO2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK+" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK-" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="USB+" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="USB-" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
