<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="632723X00011">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="632723X00011">
<pin name="GND"/>
<pin name="SSTXP1"/>
<pin name="SSTXN1"/>
<pin name="VBUS"/>
<pin name="CC1"/>
<pin name="DP1"/>
<pin name="DN1"/>
<pin name="SBU1"/>
<pin name="VBUS1"/>
<pin name="SSRXN2"/>
<pin name="SSRXP2"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="SSRXP1"/>
<pin name="SSRXN1"/>
<pin name="VBUS2"/>
<pin name="SBU2"/>
<pin name="DN2"/>
<pin name="DP2"/>
<pin name="CC2"/>
<pin name="VBUS3"/>
<pin name="SSTXN2"/>
<pin name="SSTXP2"/>
<pin name="GND3"/>
</symbol>
<symbol name="SHIELD">
<pin name="SHIELD" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="632723300011" prefix="J" uservalue="yes">
<description>&lt;br&gt;&lt;b&gt; &lt;br&gt;&lt;b&gt;USB 3.1 TYPE C RECEPTACLE - HORIZONTAL THT/SMT
&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/b&gt;&lt;/b&gt;=&gt;ConUSB31 632723X00011
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;b&gt; Characteristics

&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/b&gt;&lt;/b&gt;INSULATOR: LCP

&lt;br&gt;FLAMMABILITY RATING: UL94-V0

&lt;br&gt;COLOR: BLACK

&lt;br&gt;CONTACT MATERIAL: BRASS

&lt;br&gt;CONTACT PLATING: GOLD OVERPd-Ni

&lt;br&gt;CONTACT AREA: 30μ’’ Pd-Ni+2μ’’ Gold

&lt;br&gt;QUALITY CLASS: 10 000 MATING CYCLES

&lt;br&gt;OPERATING TEMPERATURE:-25°C UP TO +105°C

&lt;br&gt;COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;b&gt; ELECTRICAL

&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/b&gt;&lt;/b&gt;CURRENT RATING: 3 A MAX

&lt;br&gt;WORKING VOLTAGE: 5 VDC

&lt;br&gt;WITHSTANDING VOLTAGE: 100 VAC/MIN

&lt;br&gt;INSULATION RESISTANCE: &gt;1000 MΩ

&lt;br&gt;CONTACT RESISTANCE: 30 mΩ MAX

&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;a href="http://katalog.we-online.de/media/images/v2/Family_632723300011.jpg" title="Enlarge picture"&gt;
&lt;img src="http://katalog.we-online.de/media/images/v2/Family_632723300011.jpg" width="320"&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
Details see: &lt;a href="http://katalog.we-online.de/en/em/COM_3_1_THT_SMT_TYPE_C_RECEPTACLE_HORIZONTAL/632723100011"&gt;
http://katalog.we-online.de/en/em/COM_3_1_THT_SMT_TYPE_C_RECEPTACLE_HORIZONTAL/632723100011&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
&lt;/b&gt;


&lt;br&gt;&lt;/b&gt;2015 (C) Wurth Elektronik</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="632723X00011"/>
<gate name="SHIELD" symbol="SHIELD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="632723X00011">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CC1" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="CC2" pad="B5"/>
<connect gate="G$1" pin="DN1" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="DN2" pad="B7"/>
<connect gate="G$1" pin="DP1" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="DP2" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="A12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="B12"/>
<connect gate="G$1" pin="SBU1" pad="A8"/>
<connect gate="G$1" pin="SBU2" pad="B8"/>
<connect gate="G$1" pin="SSRXN1" pad="B10"/>
<connect gate="G$1" pin="SSRXN2" pad="A10"/>
<connect gate="G$1" pin="SSRXP1" pad="B11"/>
<connect gate="G$1" pin="SSRXP2" pad="A11"/>
<connect gate="G$1" pin="SSTXN1" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="SSTXN2" pad="B3"/>
<connect gate="G$1" pin="SSTXP1" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="SSTXP2" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS1" pad="A9"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS2" pad="B4"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS3" pad="B9"/>
<connect gate="SHIELD" pin="SHIELD" pad="GND GND1 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
