<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="NANO">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="NANO">
<pin name="D1/TX"/>
<pin name="D0/RX"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11/MOSI"/>
<pin name="D12/MISO"/>
<pin name="VIN" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="RST@1"/>
<pin name="+5V" direction="pwr"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="AREF" direction="pwr"/>
<pin name="3V3" direction="pwr"/>
<pin name="D13/SCK"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="NANO">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NANO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NANO">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+5V" pad="+5V"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3" pad="3V3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="A0"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="ARE"/>
<connect gate="G$1" pin="D0/RX" pad="D0"/>
<connect gate="G$1" pin="D1/TX" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="D11/MOSI" pad="D11"/>
<connect gate="G$1" pin="D12/MISO" pad="D12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13/SCK" pad="D13"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="D9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GN1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="RS1"/>
<connect gate="G$1" pin="RST@1" pad="RST"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="VIN"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
