<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;IBFEEW: Testlibrary I&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
© IBFEEW, 2021, www.ibfeew.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="EKULIT_SMD-P09B03">
<description>&lt;b&gt;Piezosummer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Ekulit SMD-P09B03&lt;br&gt;
ø 12.5mm &lt;br&gt;
94dB ; 3000Hz&lt;br&gt;
3V,  70mA &lt;br&gt;
ac-Ansteuerung !!</description>
</package>
<package name="SMB">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="RS_PRO_617-3069">
<description>&lt;b&gt;Piezosummer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RS-Pro 617-3069&lt;br&gt;
ø 23.5mm &lt;br&gt;
95dB ; 3400Hz&lt;br&gt;
12V, 15mA &lt;br&gt;</description>
</package>
<package name="EKULIT_SMD-10D05">
<description>&lt;b&gt;Piezosummer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Ekulit_SMD-10D05&lt;br&gt;
10x8mm &lt;br&gt;
85dB ; 2700Hz&lt;br&gt;
5V,  30mA &lt;br&gt;
&lt;b&gt;ac-Ansteuerung !!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PIN_1X">
<pin name="KL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ZD">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LAUTSPRECHER">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SUMMER_" prefix="SUMMER">
<description>&lt;b&gt;Piezosummer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
universelles Piezo-Summer-Device mit verschiedenen fertigen packages + Bestellnummern</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LAUTSPRECHER"/>
</gates>
<devices>
<device name="RS_PRO_617-3069" package="RS_PRO_617-3069">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="RS" value="617-3069"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SMD-P09B03" package="EKULIT_SMD-P09B03">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="REICHELT" value="SMD-P09B03"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SMD-10D05" package="EKULIT_SMD-10D05">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="REICHELT" value="SMD-10D05"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TESTBAUTEIL" prefix="SUMMER">
<description>&lt;b&gt;Piezosummer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
universelles Piezo-Summer-Device mit verschiedenen fertigen packages + Bestellnummern</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LAUTSPRECHER"/>
<gate name="P1" symbol="PIN_1X"/>
<gate name="P2" symbol="PIN_1X"/>
<gate name="P3" symbol="PIN_1X"/>
<gate name="P4" symbol="PIN_1X"/>
<gate name="P5" symbol="PIN_1X"/>
<gate name="P6" symbol="PIN_1X"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RS_PRO_617-3069">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="P1" pin="KL" pad="PAD1"/>
<connect gate="P2" pin="KL" pad="PAD2"/>
<connect gate="P3" pin="KL" pad="PAD3"/>
<connect gate="P4" pin="KL" pad="PAD4"/>
<connect gate="P5" pin="KL" pad="PAD5"/>
<connect gate="P6" pin="KL" pad="PAD6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TESTWIDERSTAND" prefix="R">
<description>&lt;b&gt;Widerstand&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Variante mit fertig definierten Attributen&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
© IBFEEW, Maik Freitag, 2021&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ZD"/>
</gates>
<devices>
<device name="_1206_1K" package="EKULIT_SMD-10D05">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FARNELL" value="289171891"/>
<attribute name="MF" value="Vishay xyz_1k"/>
<attribute name="RS" value="111111"/>
<attribute name="VALUE" value="1k"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="_1206_2,2K" package="EKULIT_SMD-10D05">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FARNELL" value="7654321"/>
<attribute name="MF" value="Vishay yxz"/>
<attribute name="RS" value="123456"/>
<attribute name="VALUE" value="2,2k"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TESTWIDERSTAND_II" prefix="R">
<description>&lt;b&gt;Widerstand&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Variante mit fertig definierten Attributen&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
© IBFEEW, Maik Freitag, 2021&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ZD"/>
</gates>
<devices>
<device name="SMB" package="SMB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FARNELL" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="RS" value=""/>
<attribute name="VALUE" value=""/>
</technology>
<technology name="1K">
<attribute name="FARNELL" value="1112222"/>
<attribute name="MF" value="yageo xyz_1k"/>
<attribute name="RS" value="1234567"/>
<attribute name="VALUE" value="1k"/>
</technology>
<technology name="2K">
<attribute name="FARNELL" value="11112221"/>
<attribute name="MF" value="yageo xyz_2k"/>
<attribute name="RS" value="123456"/>
<attribute name="VALUE" value="2,02k"/>
</technology>
<technology name="3K">
<attribute name="FARNELL" value="1121212"/>
<attribute name="MF" value="yageo xyz_3k"/>
<attribute name="RS" value="12345"/>
<attribute name="VALUE" value="3,30k"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TEST_R_1K" prefix="R">
<description>&lt;b&gt;Widerstand&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Variante mit fertig definierten Attributen&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
© IBFEEW, Maik Freitag, 2021&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ZD"/>
</gates>
<devices>
<device name="1206" package="EKULIT_SMD-10D05">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FARNELL" value="289171891"/>
<attribute name="MF" value="Vishay xyz_1k"/>
<attribute name="RS" value="111111"/>
<attribute name="VALUE" value="1k"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TEST_R_2,2K" prefix="R">
<description>&lt;b&gt;Widerstand&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Variante mit fertig definierten Attributen&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
© IBFEEW, Maik Freitag, 2021&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ZD"/>
</gates>
<devices>
<device name="1206" package="EKULIT_SMD-10D05">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FARNELL" value="1212121212"/>
<attribute name="MF" value="Vishay xyz_2k"/>
<attribute name="RS" value="2222222"/>
<attribute name="VALUE" value="2,2k"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TEST_R_3,3K" prefix="R">
<description>&lt;b&gt;Widerstand&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Variante mit fertig definierten Attributen&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
© IBFEEW, Maik Freitag, 2021&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ZD"/>
</gates>
<devices>
<device name="_1206" package="EKULIT_SMD-10D05">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FARNELL" value="333333333"/>
<attribute name="MF" value="Vishay xyz_3k"/>
<attribute name="RS" value="33"/>
<attribute name="VALUE" value="3,3k"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="_0603" package="SMB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FARNELL" value="212211221"/>
<attribute name="RS" value="12-89012"/>
<attribute name="VALUE" value="3,3k"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
