<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="ARDUINO_D1_MINI">
</package>
<package name="ARDUINO_NANO">
</package>
<package name="ARDUINO_UNO">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ARDUINO_D1_MINI">
<pin name="TX"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="5V"/>
<pin name="3V3" direction="pas"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="RST" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ARDUINO_NANO">
<pin name="D1/TX"/>
<pin name="D0/RX"/>
<pin name="!RST" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11/MOSI"/>
<pin name="D12/MISO"/>
<pin name="D13/SCK"/>
<pin name="+3V3" direction="pas"/>
<pin name="AREF" direction="pas"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="+5V" direction="pas"/>
<pin name="!RST@1" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="pas"/>
<pin name="VIN" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ARDUINO_UNO">
<pin name="IOREF" direction="pas"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="3V3" direction="pas"/>
<pin name="5V" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="GND@1" direction="pas"/>
<pin name="VIN" direction="pas"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="GND@2" direction="pas"/>
<pin name="AREF" direction="pas"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ARDUINO_D1_MINI" prefix="A">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ARDUINO_D1_MINI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ARDUINO_D1_MINI">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ARDUINO_NANO" prefix="M">
<description>Arduino Nano plug in module</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ARDUINO_NANO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ARDUINO_NANO">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST@1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="+3V3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="+5V" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D0/RX" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D1/TX" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D11/MOSI" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D12/MISO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D13/SCK" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="30"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ARDUINO_UNO" prefix="A">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ARDUINO_UNO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ARDUINO_UNO">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3" pad="3V3"/>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="5V"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="A0"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="AREF"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="D0"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="D11"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="D12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="D13"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="D9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND@1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="GND@2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="GND@3"/>
<connect gate="G$1" pin="IOREF" pad="IOREF"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="RESET"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="SCL"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="SDA"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="VIN"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
