<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;IBF: projektbezogene Sonderbauteile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;(c) www.ibfeew.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="L18P">
<description>&lt;b&gt;AMP MT CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="STECKER_18POL_2X09_RM5,08">
<description>Stecker-Package 18polig, 2x9pole, &lt;br&gt;
2reihig, Rastermaß 5,08mm</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PIN_1X">
<pin name="KL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="M">
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LAYER_SYMBOL">
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="STECKER_18POL" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;universelles Stecker-device.&lt;/b&gt;
18polig.
verschiedenste packages</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="M"/>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
<gate name="-15" symbol="M"/>
<gate name="-16" symbol="M"/>
<gate name="-17" symbol="M"/>
<gate name="-18" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="AMP_MT_1X18POL" package="L18P">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="" package="STECKER_18POL_2X09_RM5,08">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LAYER_DEVICE" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;universelles Stecker-device.&lt;/b&gt;
18polig.
verschiedenste packages</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LAYER_SYMBOL"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
