<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="12402073E512A">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="USB_TYPEC">
<description>USB 3.1 Type C</description>
<pin name="GND"/>
<pin name="SSTX1P"/>
<pin name="SSTX1N"/>
<pin name="VBUS"/>
<pin name="CC1"/>
<pin name="DP1"/>
<pin name="DN1"/>
<pin name="SBU1"/>
<pin name="SSRX2N"/>
<pin name="SSRX2P"/>
<pin name="SSRX1P"/>
<pin name="SSRX1N"/>
<pin name="SBU2"/>
<pin name="CC2"/>
<pin name="SSTX2N"/>
<pin name="SSTX2P"/>
<pin name="SHIELD"/>
<pin name="DP2"/>
<pin name="DN2"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="12402073E512A">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="USB_TYPEC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="12402073E512A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CC1" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="CC2" pad="B5"/>
<connect gate="G$1" pin="DN1" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="DN2" pad="B7"/>
<connect gate="G$1" pin="DP1" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="DP2" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="A1 A12 B1 B12"/>
<connect gate="G$1" pin="SBU1" pad="A8"/>
<connect gate="G$1" pin="SBU2" pad="B8"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIELD" pad="P$1 P$2 P$3 P$4 P$5 P$6 P$7 P$8 P$9 P$10 P$11 P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="SSRX1N" pad="B10"/>
<connect gate="G$1" pin="SSRX1P" pad="B11"/>
<connect gate="G$1" pin="SSRX2N" pad="A10"/>
<connect gate="G$1" pin="SSRX2P" pad="A11"/>
<connect gate="G$1" pin="SSTX1N" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="SSTX1P" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="SSTX2N" pad="B3"/>
<connect gate="G$1" pin="SSTX2P" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="A4 A9 B4 B9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
