<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="2.8_LCD">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TFT">
<pin name="+3.3V" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="TFT_CS" direction="in"/>
<pin name="TFT_RESET" direction="in"/>
<pin name="TFT_DC" direction="in"/>
<pin name="TFT_MOSI" direction="in"/>
<pin name="TFT_SCK" direction="in"/>
<pin name="TFT_LED" direction="in"/>
<pin name="TFT_MISO" direction="hiz"/>
<pin name="TOUCH_CLK" direction="in"/>
<pin name="TOUCH_CS" direction="in"/>
<pin name="TOUCH_DIN" direction="in"/>
<pin name="TOUCH_DOUT" direction="hiz"/>
<pin name="TOUCH_IRQ" direction="oc"/>
<pin name="SD_CS" direction="in"/>
<pin name="SD_MOSI" direction="in"/>
<pin name="SD_MISO" direction="hiz"/>
<pin name="SD_SCK" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TFT" prefix="A">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TFT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2.8_LCD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+3.3V" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_CS" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_MISO" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_MOSI" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_SCK" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="TFT_CS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TFT_DC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TFT_LED" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TFT_MISO" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TFT_MOSI" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TFT_RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TFT_SCK" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TOUCH_CLK" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TOUCH_CS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TOUCH_DIN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TOUCH_DOUT" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TOUCH_IRQ" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
