Themen / Index

## DSOIMPORT.XLS - DSO-Daten nach Excel importieren

### Content (automatic)

- .#content : Anwendung
- .#sieheauch : Siehe auch
- .#www : WWW

### Anwendung

Im Fenster DSO-2100 USB DATA die Schaltfläche DATA SAVE anclicken
Als Filename: angeben C:\TEMP\daten.dso
In DSOIMPORT.XLS im Arbeitsblatt [Start]
Den Ort in Zelle B3 eintragen, dann die Schaltfläche [Importiere aus Datei] anklicken.
Die .dso-Datei wird in das Arbeitsblatt "Importblatt" gelesen
Die Parameter werden in das Arbeitsblatt "DSOEinstellungen übernommen"
Die 10100 Datenpunkte aus dem Importblatt werden angewendet und in das Arbeitsblatt "Spannungen" kopiert.

### Siehe auch

DATASAVE.htm - Beschreibung des Datenformats in einer durch [DATA SAVE] abgespeicherten ASCII-Zahlen-Datei
DSODATEN.XLS - EXCEL-2000-Auswertung
../../../../../h/home/octave/dso.htm - ../../../../../h/home/octave/dso.m - Octave-Auswertung in ho DELLD620 Debian 7.8 in 0.34 Sekunden die neue CSV-Datei mit normierten Werten erzeugt.

### WWW