Themen / Index

## DSO-2100 USB - DATA SAVE - Datenformat

### Content (automatic)

- .#lin_vbox : Format der Daten
- .#sieheauch : Siehe auch
- .#www : WWW

### Format der Daten

Durch die Schaltfläche [DATA SAVE] werden 22462 Zeilen geschrieben. In jeder Zeile eine Zahl.

In den ersten 10100 Zeilen (Nr. 1...10100) stehen die CH1-Werte
Dann in den 10100 folgenden Zeilen (Nr. 10101...20200) stehen die CH2-Werte

Anhand der Zeilennummern haben die Zahlen folgende Bedeutung:
Eine Beispieldatei habe ich da: m220/A.dso
D:\homepr\geraete\etronik\messgeraete\dso2100\m220\A.dso
Zeile : Inhalt
1 : 239 : erster CH1-Wert
...
10100 : 235 : letzter CH1-Wert
10101 : 216 : erster CH2-Wert
...
20200 : 216 : letzter CH2-Wert
20201 : 238 : erster CH1-Wert
21240 : 198 : letzter CH1-Wert von 1040 reduzierten
21241 : 0 : erste 0
...
21300 : 0 : letzte von 60 Nullen 0
21301 : 216 : erster CH2-Wert
...
22340 : 207 : letzter CH1-Wert von 1040 reduzierten
22341 : 0 : erste 0
...
22400 : 0 : letzte von 60 Nullen 0
22401 199
22402 0
22403 4 : CH1: 0=0.05V 1=0.1V 2=0.2V 3=0.5V 4=1V 5=2V 6=5V/div
22404 0 : 0=CH1 DC 1=CH1AC
22405 4 : CH2: 0=0.05V 1=0.1V 2=0.2V 3=0.5V 4=1V 5=2V 6=5V/div
22406 0 : 0=CH2 DC 1=CH2AC
22407 1
22408 19 : 21 19 21 23 1 13 Taktstufe: 1=5ns, 2=10nS 3=20ns 4=50ns 5=100ns 6=200ns 7=0.5u 8=1u 9=2u 10=5us 11=10us 12=20us 13=50us 14=0.1ms 15=0.2ms 16=0.5ms 17=1ms 18=2ms 19=5ms
22409 0
22410 1
22411 0
22412 773 Bildbreite inclusive einiger Dekoration, ohne Rand
22413 546 Bildhoehe inclusive einiger Dekoration, ohne Rand, ohne Caption
22414 45
22415 25
22416 35
22417 45
22418 1
22419 35
22420 45
22421 45
22422 25
22423 0
22424 0
22425 0
22426 0
22427 3 : 1 = nur CH1 , 2 = nur CH2, 3= CH1 und CH2
22428 0
22429 0
22430 128 : Offset CH1, in 0...255 von oben gemessen, 128, wenn der Nullpunkt in der Mitte ist.
22431 128 : Offset CH2, in 0...255 von oben gemessen, 128, wenn der Nullpunkt in der Mitte ist.
22432 127
22433 0
22434 0
22435 13
22436 0
22437 0
22438 1
22439 0
22440 1
22441 0
22442 0
22443 0
22444 0.005 : sec/Teilstrich
22445 1 : V/Teilstrich CH1
22446 1 : V/Teilstrich CH2
22447 70.3
22448 58.25
22449 0
22450 1
22451 0
22452 0
22453 0
22454 0
22455 0
22456 0
22457 0
22458 0
22459 0
22460 0
22461 1
22462 0

### Siehe auch

DSODATEN.XLS - EXCEL-2000-Auswertung
../../../../../h/home/octave/dso.htm - ../../../../../h/home/octave/dso.m - GNU-Octave-Auswertung in ho DELLD620 Debian 7.8 in 0.34 Sekunden die neue CSV-Datei mit normierten Werten erzeugt.
themen.htm - Kurzanleitung