<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="30.15" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.15" y1="0" x2="30.15" y2="20.31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.15" y1="20.31" x2="0" y2="20.31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20.31" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="CH570_CH572">
<packages>
<package name="QFN20G-0.4-3X3MM">
</package>
<package name="SOP8-1.27-5X3.6MM">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DFN8G-0.5-3X3MM">
</package>
<package name="TSSOP16-0.65-4.4X5.0MM">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 16&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="CH570_CH572" package="QFN20G-0.4-3X3MM" value="CH570D"/>
<element name="U$2" library="CH570_CH572" package="SOP8-1.27-5X3.6MM" value="CH570E"/>
<element name="U$3" library="CH570_CH572" package="DFN8G-0.5-3X3MM" value="CH570Q"/>
<element name="U$4" library="CH570_CH572" package="QFN20G-0.4-3X3MM" value="CH572D"/>
<element name="U$5" library="CH570_CH572" package="DFN8G-0.5-3X3MM" value="CH572Q"/>
<element name="U$6" library="CH570_CH572" package="TSSOP16-0.65-4.4X5.0MM" value="CH572R"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="PAD"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="U$3" pad="EPAD"/>
<contactref element="U$4" pad="PAD"/>
<contactref element="U$5" pad="EPAD"/>
<contactref element="U$6" pad="15"/>
</signal>
<signal name="V5">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="8"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VDD33">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="6"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VIO33">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U$4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="V33">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
